{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":184,"sheets":["打印","2025.4.12","2025.4.13","2025.4.18","2025.4.14","2025.4.15","2025.4.16","2025.4.19","2025.4.17","2025.4.20","2025.4.21","2025.4.22","2025.4.23","2025.4.24","2025.4.25","2025.4.26","2025.4.27","2025.4.28","2025.4.29","2025.4.30","2025.5.1","2025.5.2","2025.5.3","2025.5.4","2025.5.5","2025.5.6","2025.5.7","2025.5.8","2025.5.9","2025.5.10","2025.5.11","2025.5.12","2025.5.13","2025.5.14","2025.5.15","2025.5.16","2025.5.17","2025.5.18","2025.5.20","2025.5.21","2025.5.22","2025.5.23","2025.5.24","2025.5.25","2025.5.26","2025.5.27","2025.5.28","2025.5.29","2025.5.30","2025.5.31","2025.6.1","2025.6.2","2025.6.3","2025.6.4","2025.6.5","2025.6.6","2025.6.7","2025.6.8","2025.6.9","2025.6.10","2025.6.11","2025.6.12","2025.6.13","2025.6.14","2025.6.15","2025.6.16","2025.6.17","2025.6.18","2025.6.19","2025.6.20","2025.6.21","2025.6.22","2025.6.23","2025.6.24","2025.6.25","2025.6.26","2025.6.27","2025.6.28","2025.6.29","2025.6.30","2025.7.1","2025.7.2","2025.7.3","2025.7.4","2025.7.5","2025.7.6","2025.7.7","2025.7.8","2025.7.9","2025.7.10","2025.7.11","2025.7.12","2025.7.13","2025.7.14","2025.7.15","2025.7.16","2025.7.17","2025.7.18","2025.7.19","2025.7.20","2025.7.21","2025.7.22","2025.7.23","2025.7.24","2025.7.25","2025.7.26","2025.7.27","2025.7.28","2025.7.29","2025.7.30","2025.7.31","2025.8.1","2025.8.2","2025.8.3","2025.8.4","2025.8.5","2025.8.6","2025.8.7","2025.8.8","2025.8.10","2025.8.11","2025.8..12","2025.8..13","2025.8..14","2025.8..15","2025.8..16","2025.8.17","2025.8.18","2025.8.19","2025.8.20","2025.8.21","2025.8.22","2025.8.23","2025.8.24","2025.8.25","2025.8.26","2025.8.27","2025.8.28","2025.8.29","2025.8.30","2025.8.31","2025.9..1","2025.9..2","2025.9..3","2025.9..4","2025.9..5","2025.9..6","2025.9..7","2025.9..8","2025.9..9","2025.9..10","2025.9..11","2025.9..12","2025.9..14","2025.9..15","2025.9..16","2025.9..17","2025.9..18","2025.9..19","2025.9..20","2025.9..21","2025.9..22","2025.9..23","2025.9..24","2025.9..25","2025.9..26","2025.9..27","2025.9..28","2025.9..29","2025.9.30","2025.10.1","2025.10.2","2025.10.3","2025.10.4","2025.10.5","2025.10.6","2025.10.7","2025.10.8","2025.10.9","2025.10.10","2025.10.11","2025.10.12","2025.10.13","2025.10.14"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"打印","index":0,"n_rows":31,"n_cols":9,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[11,0,11,5],[12,0,12,8],[17,0,17,5],[21,0,21,5],[22,0,22,8],[25,0,25,5],[30,0,30,5],[30,6,30,8],[27,0,27,5],[29,0,29,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["2025年   月   日   "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,null,null,1,null,0.68899999999999995]
["电表","变频5号冷冻泵",null,null,null,1,null,0.68899999999999995]
["电表","4号冷冻泵",null,null,null,1,null,0.68899999999999995]
["电表","变频5号冷却泵",null,null,null,1,null,0.68899999999999995]
["电表","4号冷却泵",null,null,null,1,null,0.68899999999999995]
["电表","变频1号冷却塔",null,null,null,1,null,0.68899999999999995]
["电表","变频2号冷却塔",null,null,null,1,null,0.68899999999999995]
["电表","变频3号冷却塔",null,null,null,1,null,0.68899999999999995]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":6},0.68899999999999995]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",null,null,80,null,0.68899999999999995]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",null,null,20,null,0.68899999999999995]
["电表","洗衣房热泵   控制柜","202502 05102",null,null,20,null,0.68899999999999995]
["电表","生活水机房变频水泵控制柜","2025020 50063",null,null,20,null,0.68899999999999995]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":6},0.68899999999999995]
[]
["水表","三楼中、高区 热水","M9A25024017786",null,null,1,null,4.3899999999999997]
["水表","生活水机房群楼、厨房热水","M9A25024017857",null,null,1,null,4.3899999999999997]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":6},4.3899999999999997]
[]
["燃气表（常用）","热水锅炉房蒸汽发生器",null,null,null,1,null,5.54]
["燃气表（备用）","热水锅炉房蒸汽发生器",null,null,null,1,null,5.54]
["蒸汽发生器用气总合计：",{"$nulls":6},5.54]
["电表","热水锅炉房蒸汽发生器","202011 500026",null,null,1,null,0.68899999999999995]
["蒸汽发生器用电总合计：",{"$nulls":6},0.68899999999999995]
["水表","热水锅炉房蒸汽发生器","F1A150610796",null,null,1,null,4.3899999999999997]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":6},4.3899999999999997]
["电、水、气费用总合计："]

{"sheet":"2025.4.12","index":1,"n_rows":22,"n_cols":9,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,0,20,5],[21,0,21,5],[21,6,21,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[13,0,13,5],[14,0,14,8],[17,0,17,5],[18,0,18,8]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["2025年4     月 12   日   "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",{"$nulls":4},{"$f":"(E4-D4)*F4","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G4*H4","v":0}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,null,298069.90000000002,null,0,0.68899999999999995,0]
["电表","变频5号冷却泵",null,null,111055.2,null,0,0.68899999999999995,0]
["电表","变频1号冷却塔",null,null,142973,null,0,0.68899999999999995,0]
["电表","变频2号冷却塔",null,null,313655.3,null,0,0.68899999999999995,0]
["电表","变频3号冷却塔",null,null,293215.2,null,0,0.68899999999999995,0]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",null,16.100000000000001,80,1288,0.68899999999999995,887.4319999999999]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",null,17.7,20,354,0.68899999999999995,243.90599999999998]
["电表","洗衣房热泵   控制柜","202502 05102",null,12.2,20,244,0.68899999999999995,168.11599999999999]
["电表","生活水机房变频水泵控制柜","2025020 50063",null,2,20,40,0.68899999999999995,27.56]
["用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":1926},0.68899999999999995,{"$f":"I4+I5+I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":1327.0139999999999}]
[]
["水表","三楼中、高区 热水","M9A25024017786",null,171,null,{"$f":"E16-D16","v":171},4.3899999999999997,{"$f":"G16*H16","v":750.68999999999994}]
["水表","生活水机房群楼、厨房热水","M9A25024017857",null,45,null,{"$f":"E17-D17","v":45},4.3899999999999997,{"$f":"G17*H17","v":197.54999999999998}]
["用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17","v":216},4.3899999999999997,{"$f":"I16+I17","v":948.2399999999999}]
[]
["燃气表","热水锅炉房蒸汽发生器",null,null,8850,null,{"$f":"E20-D20","v":8850},5.54,{"$f":"G20*H20","v":49029}]
["用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G20","v":8850},5.54,{"$f":"I20","v":49029}]
["电、水、气费用总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"I14+I18+I21","v":51304.254000000001}]

{"sheet":"2025.4.13","index":2,"n_rows":24,"n_cols":9,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,0,22,5],[23,0,23,5],[23,6,23,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[15,0,15,5],[16,0,16,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["2025年4     月 12   日   "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,null,null,160,{"$f":"(E4-D4)*F4","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G4*H4","v":0}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,298069.90000000002,298069.90000000002,30,0,0.68899999999999995,0]
["电表","4号冷冻泵",null,null,null,30,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,111055.2,111055.2,30,0,0.68899999999999995,0]
["电表","4号冷却泵",null,null,null,30,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,142973,142975.1,1,2.1000000000058208,0.68899999999999995,1.4469000000040104]
["电表","变频2号冷却塔",null,313655.3,313727.2,1,71.900000000023283,0.68899999999999995,49.539100000016035]
["电表","变频3号冷却塔",null,293215.2,293215.5,1,0.29999999998835847,0.68899999999999995,0.20669999999197897]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",16.100000000000001,20.9,80,383.99999999999977,0.68899999999999995,264.57599999999979]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",17.7,24,20,126.00000000000001,0.68899999999999995,86.814000000000007]
["电表","洗衣房热泵   控制柜","202502 05102",12.2,27.1,20,298.00000000000006,0.68899999999999995,205.32200000000003]
["电表","生活水机房变频水泵控制柜","2025020 50063",2,5.7,20,74,0.68899999999999995,50.985999999999997]
["用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G4+G5+G7+G9+G10+G11+G12+G13+G14+G15","v":956.30000000001723},0.68899999999999995,{"$f":"I4+I5+I7+I9+I10+I11+I12+I13+I14+I15+I6+I8","v":658.89070000001186}]
[]
["水表","三楼中、高区 热水","M9A25024017786",171,201,1,{"$f":"E18-D18","v":30},4.3899999999999997,{"$f":"G18*H18","v":131.69999999999999}]
["水表","生活水机房群楼、厨房热水","M9A25024017857",45,82,1,{"$f":"E19-D19","v":37},4.3899999999999997,{"$f":"G19*H19","v":162.42999999999998}]
["用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G18+G19","v":67},4.3899999999999997,{"$f":"I18+I19","v":294.13}]
[]
["燃气表","热水锅炉房蒸汽发生器",null,8850,8850,1,{"$f":"E22-D22","v":0},5.54,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G22","v":0},5.54,{"$f":"I22","v":0}]
["电、水、气费用总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"I16+I20+I23","v":953.02070000001186}]

{"sheet":"2025.4.18","index":3,"n_rows":27,"n_cols":9,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[11,0,11,5],[12,0,12,8],[17,0,17,5],[21,0,21,5],[22,0,22,8],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[26,6,26,8]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["2025年 4 月 17 日   "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,93853,94187,1,{"$f":"(E4-D4)*F4","v":334},0.68899999999999995,{"$f":"G4*H4","v":230.12599999999998}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,20220.2,20221.8,1,1.5999999999985448,0.68899999999999995,1.1023999999989973]
["电表","4号冷冻泵",null,196207.1,197346.8,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1139.6999999999825},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":785.25329999998792}]
["电表","变频5号冷却泵",null,45706.9,45718.8,1,11.900000000001455,0.68899999999999995,8.1991000000010015]
["电表","4号冷却泵",null,245181.7,246270.6,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":1088.8999999999942},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":750.25209999999595}]
["电表","变频1号冷却塔",null,142982.70000000001,142984.4,1,1.6999999999825377,0.68899999999999995,1.1712999999879683]
["电表","变频2号冷却塔",null,313964.90000000002,314040.2,1,75.299999999988358,0.68899999999999995,51.881699999991973]
["电表","变频3号冷却塔",null,293231.90000000002,293232.2,1,0.29999999998835847,0.68899999999999995,0.20669999999197897]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10+G11","v":2653.399999999936},0.68899999999999995,{"$f":"I4+I5+I6+I7+I8+I9+I10+I11","v":1828.1925999999557}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",31.6,33.9,80,183.99999999999977,0.68899999999999995,126.77599999999984]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",48.8,55,20,124.00000000000006,0.68899999999999995,85.436000000000035]
["电表","洗衣房热泵   控制柜","202502 05102",73,80.7,20,154.00000000000006,0.68899999999999995,106.10600000000004]
["电表","生活水机房变频水泵控制柜","2025020 50063",18.600000000000001,21.8,20,63.999999999999986,0.68899999999999995,44.095999999999989]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G14+G15+G16+G17","v":525.99999999999989},0.68899999999999995,{"$f":"I14+I15+I16+I17","v":362.41399999999993}]
[]
["水表","三楼中、高区 热水","M9A25024017786",272,286,1,{"$f":"E20-D20","v":14},4.3899999999999997,{"$f":"G20*H20","v":61.459999999999994}]
["水表","生活水机房群楼、厨房热水","M9A25024017857",177,195,1,{"$f":"E21-D21","v":18},4.3899999999999997,{"$f":"G21*H21","v":79.02}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G20+G21","v":32},4.3899999999999997,{"$f":"I20+I21","v":140.47999999999999}]
[]
["燃气表（常用）","热水锅炉房蒸汽发生器",null,8850,8850,1,{"$f":"E24-D24","v":0},5.54,{"$f":"G24*H24","v":0}]
["燃气表（备用）","热水锅炉房蒸汽发生器",null,18871,18871,1,{"$f":"(E25-D25)*F25","v":0},5.54,{"$f":"G25*H25","v":0}]
["蒸汽发生器用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25","v":0},5.54,{"$f":"I24+I25","v":0}]
["电、水、气费用总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"I12++I18+I22+I26","v":2331.0865999999555}]

{"sheet":"2025.4.14","index":4,"n_rows":27,"n_cols":9,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,0,25,5],[26,0,26,5],[26,6,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[17,0,17,5],[18,0,18,8],[21,0,21,5],[22,0,22,8],[11,0,11,5],[12,0,12,8]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["2025年  4  月  13  日   "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机","4月13日18:20",92819,92935,1,{"$f":"(E4-D4)*F4","v":116},0.68899999999999995,{"$f":"G4*H4","v":79.923999999999992}]
["电表","变频5号冷冻泵","4月13日18:30",20217.5,20217.5,1,0,0.68899999999999995,0]
["电表","4号冷冻泵","4月13日18:30",192614.7,192972.2,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":357.5},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":246.31749999999997}]
["电表","变频5号冷却泵","4月13日18:30",45684.800000000003,45684.9,1,9.9999999998544808E-2,0.68899999999999995,6.8899999998997374E-2]
["电表","4号冷却泵","4月13日18:30",241805,242094.4,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":289.39999999999418},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":199.39659999999597}]
["电表","变频1号冷却塔",null,142975.1,142977,1,1.8999999999941792,0.68899999999999995,1.3090999999959894]
["电表","变频2号冷却塔",null,313727.2,313757,1,29.799999999988358,0.68899999999999995,20.532199999991978]
["电表","变频3号冷却塔",null,293215.5,293215.8,1,0.29999999998835847,0.68899999999999995,0.20669999999197897]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10+G11","v":794.99999999996362},0.68899999999999995,{"$f":"I4+I5+I6+I7+I8+I9+I10+I11","v":547.75499999997498}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",20.9,23.9,80,240,0.68899999999999995,165.35999999999999]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",24,30.2,20,123.99999999999999,0.68899999999999995,85.435999999999979]
["电表","洗衣房热泵   控制柜","202502 05102",27.1,43.5,20,328,0.68899999999999995,225.99199999999999]
["电表","生活水机房变频水泵控制柜","2025020 50063",5.7,9.3000000000000007,20,72.000000000000014,0.68899999999999995,49.608000000000004]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G14+G15+G16+G17","v":764},0.68899999999999995,{"$f":"I14+I15+I16+I17","v":526.39599999999996}]
[]
["水表","三楼中、高区 热水","M9A25024017786",201,218,1,{"$f":"E20-D20","v":17},4.3899999999999997,{"$f":"G20*H20","v":74.63}]
["水表","生活水机房群楼、厨房热水","M9A25024017857",82,123,1,{"$f":"E21-D21","v":41},4.3899999999999997,{"$f":"G21*H21","v":179.98999999999998}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G20+G21","v":58},4.3899999999999997,{"$f":"I20+I21","v":254.61999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","热水锅炉房蒸汽发生器",null,8850,8850,1,{"$f":"E24-D24","v":0},5.54,{"$f":"G24*H24","v":0}]
["燃气表（备用）","热水锅炉房蒸汽发生器",null,18871,18871,1,{"$f":"(E25-D25)*F25","v":0},5.54,{"$f":"G25*H25","v":0}]
["蒸汽发生器用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25","v":0},5.54,{"$f":"I24+I25","v":0}]
["电、水、气费用总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"I12++I18+I22+I26","v":1328.7709999999747}]

{"sheet":"2025.4.15","index":5,"n_rows":27,"n_cols":9,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[11,0,11,5],[12,0,12,8],[17,0,17,5],[21,0,21,5],[22,0,22,8],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[26,6,26,8]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["2025年 4 月 15 日   "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,92935,93201,1,{"$f":"(E4-D4)*F4","v":266},0.68899999999999995,{"$f":"G4*H4","v":183.27399999999997}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,20217.5,20217.5,1,0,0.68899999999999995,0]
["电表","4号冷冻泵",null,192972.2,193924.3,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":952.09999999997672},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":655.99689999998395}]
["电表","变频5号冷却泵",null,45684.9,45684.9,1,0,0.68899999999999995,0]
["电表","4号冷却泵",null,242094.4,243002.4,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":908},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":625.61199999999997}]
["电表","变频1号冷却塔",null,142977,142978.9,1,1.8999999999941792,0.68899999999999995,1.3090999999959894]
["电表","变频2号冷却塔",null,313757,313801.5,1,44.5,0.68899999999999995,30.660499999999999]
["电表","变频3号冷却塔",null,293215.8,293231.40000000002,1,15.600000000034925,0.68899999999999995,10.748400000024063]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10+G11","v":2188.1000000000058},0.68899999999999995,{"$f":"I4+I5+I6+I7+I8+I9+I10+I11","v":1507.600900000004}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",23.9,26.7,80,224.00000000000006,0.68899999999999995,154.33600000000004]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",30.2,36.5,20,126.00000000000001,0.68899999999999995,86.814000000000007]
["电表","洗衣房热泵   控制柜","202502 05102",43.5,52.1,20,172.00000000000003,0.68899999999999995,118.50800000000001]
["电表","生活水机房变频水泵控制柜","2025020 50063",9.3000000000000007,12.3,20,60,0.68899999999999995,41.339999999999996]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G14+G15+G16+G17","v":582.00000000000011},0.68899999999999995,{"$f":"I14+I15+I16+I17","v":400.99799999999999}]
[]
["水表","三楼中、高区 热水","M9A25024017786",218,237,1,{"$f":"E20-D20","v":19},4.3899999999999997,{"$f":"G20*H20","v":83.41}]
["水表","生活水机房群楼、厨房热水","M9A25024017857",123,137,1,{"$f":"E21-D21","v":14},4.3899999999999997,{"$f":"G21*H21","v":61.459999999999994}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G20+G21","v":33},4.3899999999999997,{"$f":"I20+I21","v":144.87}]
[]
["燃气表（常用）","热水锅炉房蒸汽发生器",null,8850,8850,1,{"$f":"E24-D24","v":0},5.54,{"$f":"G24*H24","v":0}]
["燃气表（备用）","热水锅炉房蒸汽发生器",null,18871,18871,1,{"$f":"(E25-D25)*F25","v":0},5.54,{"$f":"G25*H25","v":0}]
["蒸汽发生器用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25","v":0},5.54,{"$f":"I24+I25","v":0}]
["电、水、气费用总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"I12++I18+I22+I26","v":2053.4689000000039}]

{"sheet":"2025.4.16","index":6,"n_rows":27,"n_cols":9,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[11,0,11,5],[12,0,12,8],[17,0,17,5],[21,0,21,5],[22,0,22,8],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[26,6,26,8]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["2025年 4 月 15 日   "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,93201,93531,1,{"$f":"(E4-D4)*F4","v":330},0.68899999999999995,{"$f":"G4*H4","v":227.36999999999998}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,20217.5,20218.5,1,1,0.68899999999999995,0.68899999999999995]
["电表","4号冷冻泵",null,193924.3,194960.3,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1036},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":713.80399999999997}]
["电表","变频5号冷却泵",null,45684.9,45695.3,1,10.400000000001455,0.68899999999999995,7.1656000000010023]
["电表","4号冷却泵",null,243002.4,243991.4,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":989},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":681.42099999999994}]
["电表","变频1号冷却塔",null,142978.9,142980.70000000001,1,1.8000000000174623,0.68899999999999995,1.2402000000120315]
["电表","变频2号冷却塔",null,313801.5,313881.90000000002,1,80.400000000023283,0.68899999999999995,55.395600000016039]
["电表","变频3号冷却塔",null,293231.40000000002,293231.59999999998,1,0.19999999995343387,0.68899999999999995,0.13779999996791592]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10+G11","v":2448.7999999999956},0.68899999999999995,{"$f":"I4+I5+I6+I7+I8+I9+I10+I11","v":1687.2231999999967}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",26.7,29.4,80,215.99999999999994,0.68899999999999995,148.82399999999996]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",36.5,42.7,20,124.00000000000006,0.68899999999999995,85.436000000000035]
["电表","洗衣房热泵   控制柜","202502 05102",52.1,63.6,20,230,0.68899999999999995,158.47]
["电表","生活水机房变频水泵控制柜","2025020 50063",12.3,15.5,20,63.999999999999986,0.68899999999999995,44.095999999999989]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G14+G15+G16+G17","v":634},0.68899999999999995,{"$f":"I14+I15+I16+I17","v":436.82600000000002}]
[]
["水表","三楼中、高区 热水","M9A25024017786",237,256,1,{"$f":"E20-D20","v":19},4.3899999999999997,{"$f":"G20*H20","v":83.41}]
["水表","生活水机房群楼、厨房热水","M9A25024017857",137,161,1,{"$f":"E21-D21","v":24},4.3899999999999997,{"$f":"G21*H21","v":105.35999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G20+G21","v":43},4.3899999999999997,{"$f":"I20+I21","v":188.76999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","热水锅炉房蒸汽发生器",null,8850,8850,1,{"$f":"E24-D24","v":0},5.54,{"$f":"G24*H24","v":0}]
["燃气表（备用）","热水锅炉房蒸汽发生器",null,18871,18871,1,{"$f":"(E25-D25)*F25","v":0},5.54,{"$f":"G25*H25","v":0}]
["蒸汽发生器用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25","v":0},5.54,{"$f":"I24+I25","v":0}]
["电、水、气费用总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"I12++I18+I22+I26","v":2312.8191999999967}]

{"sheet":"2025.4.19","index":7,"n_rows":27,"n_cols":9,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,0,21,5],[22,0,22,8],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[26,6,26,8],[18,0,18,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[11,0,11,5],[12,0,12,8],[17,0,17,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["2025年 4 月 18 日   "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,94187,95069,1,{"$f":"(E4-D4)*F4","v":882},0.68899999999999995,{"$f":"G4*H4","v":607.69799999999998}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,20221.8,20223.599999999999,1,1.7999999999992724,0.68899999999999995,1.2401999999994986]
["电表","4号冷冻泵",null,197346.8,198454.7,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1107.9000000000233},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":763.34310000001597}]
["电表","变频5号冷却泵",null,45718.8,45731.5,1,12.69999999999709,0.68899999999999995,8.7502999999979938]
["电表","4号冷却泵",null,246270.6,247287.4,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":1016.7999999999884},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":700.57519999999192}]
["电表","变频1号冷却塔",null,142984.4,142986.29999999999,1,1.8999999999941792,0.68899999999999995,1.3090999999959894]
["电表","变频2号冷却塔",null,314040.2,314046.5,1,6.2999999999883585,0.68899999999999995,4.3406999999919789]
["电表","变频3号冷却塔",null,293232.2,293340.2,1,108,0.68899999999999995,74.411999999999992]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10+G11","v":3137.3999999999905},0.68899999999999995,{"$f":"I4+I5+I6+I7+I8+I9+I10+I11","v":2161.6685999999931}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",33.9,36.4,80,200,0.68899999999999995,137.79999999999998]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",55,61.2,20,124.00000000000006,0.68899999999999995,85.436000000000035]
["电表","洗衣房热泵   控制柜","202502 05102",80.7,88.5,20,155.99999999999994,0.68899999999999995,107.48399999999995]
["电表","生活水机房变频水泵控制柜","2025020 50063",21.8,25.1,20,66.000000000000014,0.68899999999999995,45.474000000000004]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G14+G15+G16+G17","v":546},0.68899999999999995,{"$f":"I14+I15+I16+I17","v":376.19399999999996}]
[]
["水表","三楼中、高区 热水","M9A25024017786",286,312,1,{"$f":"E20-D20","v":26},4.3899999999999997,{"$f":"G20*H20","v":114.13999999999999}]
["水表","生活水机房群楼、厨房热水","M9A25024017857",195,218,1,{"$f":"E21-D21","v":23},4.3899999999999997,{"$f":"G21*H21","v":100.97}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G20+G21","v":49},4.3899999999999997,{"$f":"I20+I21","v":215.10999999999999}]
[]
["燃气表（常用）","热水锅炉房蒸汽发生器",null,8850,8850,1,{"$f":"E24-D24","v":0},5.54,{"$f":"G24*H24","v":0}]
["燃气表（备用）","热水锅炉房蒸汽发生器",null,18871,18871,1,{"$f":"(E25-D25)*F25","v":0},5.54,{"$f":"G25*H25","v":0}]
["蒸汽发生器用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25","v":0},5.54,{"$f":"I24+I25","v":0}]
["电、水、气费用总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"I12++I18+I22+I26","v":2752.9725999999932}]

{"sheet":"2025.4.17","index":8,"n_rows":27,"n_cols":9,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,0,21,5],[22,0,22,8],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[26,6,26,8],[18,0,18,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[11,0,11,5],[12,0,12,8],[17,0,17,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["2025年 4 月 16 日   "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,93531,93853,1,{"$f":"(E4-D4)*F4","v":322},0.68899999999999995,{"$f":"G4*H4","v":221.85799999999998}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,20218.5,20220.2,1,1.7000000000007276,0.68899999999999995,1.1713000000005012]
["电表","4号冷冻泵",null,194960.3,196207.1,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1246.8000000000175},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":859.04520000001196}]
["电表","变频5号冷却泵",null,45695.3,45706.9,1,11.599999999998545,0.68899999999999995,7.9923999999989963]
["电表","4号冷却泵",null,243991.4,245181.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":1190.3000000000175},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":820.11670000001197}]
["电表","变频1号冷却塔",null,142980.70000000001,142982.70000000001,1,2,0.68899999999999995,1.3779999999999999]
["电表","变频2号冷却塔",null,313881.90000000002,313964.90000000002,1,83,0.68899999999999995,57.186999999999998]
["电表","变频3号冷却塔",null,293231.59999999998,293231.90000000002,1,0.30000000004656613,0.68899999999999995,0.20670000003208405]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10+G11","v":2857.7000000000808},0.68899999999999995,{"$f":"I4+I5+I6+I7+I8+I9+I10+I11","v":1968.9553000000553}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",29.4,31.6,80,176.00000000000023,0.68899999999999995,121.26400000000015]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",42.7,48.8,20,121.99999999999989,0.68899999999999995,84.057999999999922]
["电表","洗衣房热泵   控制柜","202502 05102",63.6,73,20,187.99999999999997,0.68899999999999995,129.53199999999998]
["电表","生活水机房变频水泵控制柜","2025020 50063",15.5,18.600000000000001,20,62.000000000000028,0.68899999999999995,42.718000000000018]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G14+G15+G16+G17","v":548.00000000000011},0.68899999999999995,{"$f":"I14+I15+I16+I17","v":377.57200000000006}]
[]
["水表","三楼中、高区 热水","M9A25024017786",256,272,1,{"$f":"E20-D20","v":16},4.3899999999999997,{"$f":"G20*H20","v":70.239999999999995}]
["水表","生活水机房群楼、厨房热水","M9A25024017857",161,177,1,{"$f":"E21-D21","v":16},4.3899999999999997,{"$f":"G21*H21","v":70.239999999999995}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G20+G21","v":32},4.3899999999999997,{"$f":"I20+I21","v":140.47999999999999}]
[]
["燃气表（常用）","热水锅炉房蒸汽发生器",null,8850,8850,1,{"$f":"E24-D24","v":0},5.54,{"$f":"G24*H24","v":0}]
["燃气表（备用）","热水锅炉房蒸汽发生器",null,18871,18871,1,{"$f":"(E25-D25)*F25","v":0},5.54,{"$f":"G25*H25","v":0}]
["蒸汽发生器用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25","v":0},5.54,{"$f":"I24+I25","v":0}]
["电、水、气费用总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"I12++I18+I22+I26","v":2487.0073000000552}]

{"sheet":"2025.4.20","index":9,"n_rows":27,"n_cols":9,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[11,0,11,5],[12,0,12,8],[17,0,17,5],[21,0,21,5],[22,0,22,8],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[26,6,26,8]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["2025年 4 月 19 日   "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,95069,96782,1,{"$f":"(E4-D4)*F4","v":1713},0.68899999999999995,{"$f":"G4*H4","v":1180.2569999999998}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,20223.599999999999,20225.5,1,1.9000000000014552,0.68899999999999995,1.3091000000010025]
["电表","4号冷冻泵",null,198454.7,199592.2,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1137.5},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":783.73749999999995}]
["电表","变频5号冷却泵",null,45731.5,45732.2,1,0.69999999999708962,0.68899999999999995,0.48229999999799472]
["电表","4号冷却泵",null,247287.4,248317.9,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":1030.5},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":710.0145}]
["电表","变频1号冷却塔",null,142986.29999999999,143007.29999999999,1,21,0.68899999999999995,14.468999999999999]
["电表","变频2号冷却塔",null,314046.5,314144,1,97.5,0.68899999999999995,67.177499999999995]
["电表","变频3号冷却塔",null,293340.2,293451.8,1,111.59999999997672,0.68899999999999995,76.892399999983951]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10+G11","v":4113.6999999999753},0.68899999999999995,{"$f":"I4+I5+I6+I7+I8+I9+I10+I11","v":2834.3392999999828}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",36.4,39.1,80,216.00000000000023,0.68899999999999995,148.82400000000015]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",61.2,67.400000000000006,20,124.00000000000006,0.68899999999999995,85.436000000000035]
["电表","洗衣房热泵   控制柜","202502 05102",88.5,98.8,20,205.99999999999994,0.68899999999999995,141.93399999999994]
["电表","生活水机房变频水泵控制柜","2025020 50063",25.1,28.5,20,67.999999999999972,0.68899999999999995,46.851999999999975]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G14+G15+G16+G17","v":614.00000000000023},0.68899999999999995,{"$f":"I14+I15+I16+I17","v":423.04600000000011}]
[]
["水表","三楼中、高区 热水","M9A25024017786",286,338,1,{"$f":"E20-D20","v":52},4.3899999999999997,{"$f":"G20*H20","v":228.27999999999997}]
["水表","生活水机房群楼、厨房热水","M9A25024017857",195,251,1,{"$f":"E21-D21","v":56},4.3899999999999997,{"$f":"G21*H21","v":245.83999999999997}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G20+G21","v":108},4.3899999999999997,{"$f":"I20+I21","v":474.11999999999995}]
[]
["燃气表（常用）","热水锅炉房蒸汽发生器",null,8850,8850,1,{"$f":"E24-D24","v":0},5.54,{"$f":"G24*H24","v":0}]
["燃气表（备用）","热水锅炉房蒸汽发生器",null,18871,18871,1,{"$f":"(E25-D25)*F25","v":0},5.54,{"$f":"G25*H25","v":0}]
["蒸汽发生器用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25","v":0},5.54,{"$f":"I24+I25","v":0}]
["电、水、气费用总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"I12++I18+I22+I26","v":3731.505299999983}]

{"sheet":"2025.4.21","index":10,"n_rows":27,"n_cols":9,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,0,21,5],[22,0,22,8],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[26,6,26,8],[18,0,18,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[11,0,11,5],[12,0,12,8],[17,0,17,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["2025年 4 月 20 日   "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,96782,97878,1,{"$f":"(E4-D4)*F4","v":1096},0.68899999999999995,{"$f":"G4*H4","v":755.14399999999989}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,20225.5,20227.3,1,1.7999999999992724,0.68899999999999995,1.2401999999994986]
["电表","4号冷冻泵",null,199592.2,200828.5,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1236.2999999999884},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":851.81069999999193}]
["电表","变频5号冷却泵",null,45732.2,45746.9,1,14.700000000004366,0.68899999999999995,10.128300000003007]
["电表","4号冷却泵",null,248317.9,249497.5,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":1179.6000000000058},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":812.74440000000391}]
["电表","变频1号冷却塔",null,143007.29999999999,143010.70000000001,1,3.4000000000232831,0.68899999999999995,2.3426000000160419]
["电表","变频2号冷却塔",null,314144,314322,1,178,0.68899999999999995,122.642]
["电表","变频3号冷却塔",null,293451.8,293452,1,0.20000000001164153,0.68899999999999995,0.13780000000802101]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10+G11","v":3710.0000000000327},0.68899999999999995,{"$f":"I4+I5+I6+I7+I8+I9+I10+I11","v":2556.1900000000223}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",39.1,41.2,80,168.00000000000011,0.68899999999999995,115.75200000000007]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",67.400000000000006,73.400000000000006,20,120,0.68899999999999995,82.679999999999993]
["电表","洗衣房热泵   控制柜","202502 05102",98.8,105.5,20,134.00000000000006,0.68899999999999995,92.326000000000036]
["电表","生活水机房变频水泵控制柜","2025020 50063",28.5,31.7,20,63.999999999999986,0.68899999999999995,44.095999999999989]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G14+G15+G16+G17","v":486.00000000000017},0.68899999999999995,{"$f":"I14+I15+I16+I17","v":334.8540000000001}]
[]
["水表","三楼中、高区 热水","M9A25024017786",338,355,1,{"$f":"E20-D20","v":17},4.3899999999999997,{"$f":"G20*H20","v":74.63}]
["水表","生活水机房群楼、厨房热水","M9A25024017857",251,275,1,{"$f":"E21-D21","v":24},4.3899999999999997,{"$f":"G21*H21","v":105.35999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G20+G21","v":41},4.3899999999999997,{"$f":"I20+I21","v":179.98999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","热水锅炉房蒸汽发生器",null,8850,8850,1,{"$f":"E24-D24","v":0},5.54,{"$f":"G24*H24","v":0}]
["燃气表（备用）","热水锅炉房蒸汽发生器",null,18871,18871,1,{"$f":"(E25-D25)*F25","v":0},5.54,{"$f":"G25*H25","v":0}]
["蒸汽发生器用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25","v":0},5.54,{"$f":"I24+I25","v":0}]
["电、水、气费用总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"I12++I18+I22+I26","v":3071.0340000000224}]

{"sheet":"2025.4.22","index":11,"n_rows":27,"n_cols":9,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[11,0,11,5],[12,0,12,8],[17,0,17,5],[21,0,21,5],[22,0,22,8],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[26,6,26,8]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["2025年 4 月 21 日   "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,97878,98500,1,{"$f":"(E4-D4)*F4","v":622},0.68899999999999995,{"$f":"G4*H4","v":428.55799999999999}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,20227.3,20229,1,1.7000000000007276,0.68899999999999995,1.1713000000005012]
["电表","4号冷冻泵",null,200828.5,201955.1,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1126.6000000000058},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":776.22740000000397}]
["电表","变频5号冷却泵",null,45746.9,45759.9,1,13,0.68899999999999995,8.956999999999999]
["电表","4号冷却泵",null,249497.5,250576.3,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":1078.7999999999884},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":743.29319999999188}]
["电表","变频1号冷却塔",null,143010.70000000001,143012.5,1,1.7999999999883585,0.68899999999999995,1.2401999999919788]
["电表","变频2号冷却塔",null,314322,314501.5,1,179.5,0.68899999999999995,123.67549999999999]
["电表","变频3号冷却塔",null,293452,293452.5,1,0.5,0.68899999999999995,0.34449999999999997]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10+G11","v":3023.8999999999833},0.68899999999999995,{"$f":"I4+I5+I6+I7+I8+I9+I10+I11","v":2083.4670999999885}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",41.2,42.9,80,135.99999999999966,0.68899999999999995,93.703999999999752]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",73.400000000000006,79.599999999999994,20,123.99999999999977,0.68899999999999995,85.435999999999837]
["电表","洗衣房热泵   控制柜","202502 05102",105.5,112.8,20,145.99999999999994,0.68899999999999995,100.59399999999995]
["电表","生活水机房变频水泵控制柜","2025020 50063",31.7,35.700000000000003,20,80.000000000000071,0.68899999999999995,55.120000000000047]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G14+G15+G16+G17","v":485.99999999999943},0.68899999999999995,{"$f":"I14+I15+I16+I17","v":334.85399999999959}]
[]
["水表","三楼中、高区 热水","M9A25024017786",355,367,1,{"$f":"E20-D20","v":12},4.3899999999999997,{"$f":"G20*H20","v":52.679999999999993}]
["水表","生活水机房群楼、厨房热水","M9A25024017857",275,292,1,{"$f":"E21-D21","v":17},4.3899999999999997,{"$f":"G21*H21","v":74.63}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G20+G21","v":29},4.3899999999999997,{"$f":"I20+I21","v":127.30999999999999}]
[]
["燃气表（常用）","热水锅炉房蒸汽发生器",null,8850,8850,1,{"$f":"E24-D24","v":0},5.54,{"$f":"G24*H24","v":0}]
["燃气表（备用）","热水锅炉房蒸汽发生器",null,18871,18871,1,{"$f":"(E25-D25)*F25","v":0},5.54,{"$f":"G25*H25","v":0}]
["蒸汽发生器用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25","v":0},5.54,{"$f":"I24+I25","v":0}]
["电、水、气费用总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"I12++I18+I22+I26","v":2545.6310999999882}]

{"sheet":"2025.4.23","index":12,"n_rows":27,"n_cols":9,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[11,0,11,5],[12,0,12,8],[17,0,17,5],[21,0,21,5],[22,0,22,8],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[26,6,26,8]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["2025年 4 月 22 日   "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,98500,99416,1,{"$f":"(E4-D4)*F4","v":916},0.68899999999999995,{"$f":"G4*H4","v":631.12399999999991}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,20229,20231.099999999999,1,2.0999999999985448,0.68899999999999995,1.4468999999989973]
["电表","4号冷冻泵",null,201955.1,203249.1,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1294},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":891.56599999999992}]
["电表","变频5号冷却泵",null,45759.9,45775.199999999997,1,15.299999999995634,0.68899999999999995,10.541699999996991]
["电表","4号冷却泵",null,250576.3,251816.3,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":1240},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":854.3599999999999}]
["电表","变频1号冷却塔",null,143012.5,143019.79999999999,1,7.2999999999883585,0.68899999999999995,5.0296999999919789]
["电表","变频2号冷却塔",null,314501.5,314697.40000000002,1,195.90000000002328,0.68899999999999995,134.97510000001603]
["电表","变频3号冷却塔",null,293452.5,293543.09999999998,1,90.599999999976717,0.68899999999999995,62.42339999998395]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10+G11","v":3761.1999999999825},0.68899999999999995,{"$f":"I4+I5+I6+I7+I8+I9+I10+I11","v":2591.4667999999874}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",42.9,44.5,80,128.00000000000011,0.68899999999999995,88.192000000000078]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",79.599999999999994,85.9,20,126.00000000000023,0.68899999999999995,86.814000000000149]
["电表","洗衣房热泵   控制柜","202502 05102",112.8,120.5,20,154.00000000000006,0.68899999999999995,106.10600000000004]
["电表","生活水机房变频水泵控制柜","2025020 50063",35.700000000000003,38.9,20,63.999999999999915,0.68899999999999995,44.09599999999994]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G14+G15+G16+G17","v":472.00000000000034},0.68899999999999995,{"$f":"I14+I15+I16+I17","v":325.2080000000002}]
[]
["水表","三楼中、高区 热水","M9A25024017786",367,380,1,{"$f":"E20-D20","v":13},4.3899999999999997,{"$f":"G20*H20","v":57.069999999999993}]
["水表","生活水机房群楼、厨房热水","M9A25024017857",292,308,1,{"$f":"E21-D21","v":16},4.3899999999999997,{"$f":"G21*H21","v":70.239999999999995}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G20+G21","v":29},4.3899999999999997,{"$f":"I20+I21","v":127.30999999999999}]
[]
["燃气表（常用）","热水锅炉房蒸汽发生器",null,8850,8850,1,{"$f":"E24-D24","v":0},5.54,{"$f":"G24*H24","v":0}]
["燃气表（备用）","热水锅炉房蒸汽发生器",null,18871,18871,1,{"$f":"(E25-D25)*F25","v":0},5.54,{"$f":"G25*H25","v":0}]
["蒸汽发生器用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25","v":0},5.54,{"$f":"I24+I25","v":0}]
["电、水、气费用总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"I12++I18+I22+I26","v":3043.9847999999874}]

{"sheet":"2025.4.24","index":13,"n_rows":27,"n_cols":9,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,0,21,5],[22,0,22,8],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[26,6,26,8],[18,0,18,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[11,0,11,5],[12,0,12,8],[17,0,17,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["2025年 4 月 23 日   "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,99416,100712,1,{"$f":"(E4-D4)*F4","v":1296},0.68899999999999995,{"$f":"G4*H4","v":892.94399999999996}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,20231.099999999999,20233.099999999999,1,2,0.68899999999999995,1.3779999999999999]
["电表","4号冷冻泵",null,203249.1,204515.8,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1266.6999999999825},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":872.75629999998785}]
["电表","变频5号冷却泵",null,45775.199999999997,45789.1,1,13.900000000001455,0.68899999999999995,9.5771000000010016]
["电表","4号冷却泵",null,251816.3,252937.5,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":1121.2000000000116},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":772.50680000000796}]
["电表","变频1号冷却塔",null,143019.79999999999,143028,1,8.2000000000116415,0.68899999999999995,5.6498000000080202]
["电表","变频2号冷却塔",null,314697.40000000002,314876.90000000002,1,179.5,0.68899999999999995,123.67549999999999]
["电表","变频3号冷却塔",null,293543.09999999998,293717.59999999998,1,174.5,0.68899999999999995,120.23049999999999]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10+G11","v":4062.0000000000073},0.68899999999999995,{"$f":"I4+I5+I6+I7+I8+I9+I10+I11","v":2798.7180000000048}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",44.5,46.2,80,136.00000000000023,0.68899999999999995,93.70400000000015]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",85.9,92.3,20,127.99999999999983,0.68899999999999995,88.191999999999879]
["电表","洗衣房热泵   控制柜","202502 05102",120.5,128.1,20,151.99999999999989,0.68899999999999995,104.72799999999991]
["电表","生活水机房变频水泵控制柜","2025020 50063",38.9,42.4,20,70,0.68899999999999995,48.23]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G14+G15+G16+G17","v":485.99999999999994},0.68899999999999995,{"$f":"I14+I15+I16+I17","v":334.85399999999993}]
[]
["水表","三楼中、高区 热水","M9A25024017786",380,396,1,{"$f":"E20-D20","v":16},4.3899999999999997,{"$f":"G20*H20","v":70.239999999999995}]
["水表","生活水机房群楼、厨房热水","M9A25024017857",308,326,1,{"$f":"E21-D21","v":18},4.3899999999999997,{"$f":"G21*H21","v":79.02}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G20+G21","v":34},4.3899999999999997,{"$f":"I20+I21","v":149.26}]
[]
["燃气表（常用）","热水锅炉房蒸汽发生器",null,8850,8850,1,{"$f":"E24-D24","v":0},5.54,{"$f":"G24*H24","v":0}]
["燃气表（备用）","热水锅炉房蒸汽发生器",null,18871,18871,1,{"$f":"(E25-D25)*F25","v":0},5.54,{"$f":"G25*H25","v":0}]
["蒸汽发生器用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25","v":0},5.54,{"$f":"I24+I25","v":0}]
["电、水、气费用总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"I12++I18+I22+I26","v":3282.8320000000049}]

{"sheet":"2025.4.25","index":14,"n_rows":27,"n_cols":9,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,0,21,5],[22,0,22,8],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[26,6,26,8],[18,0,18,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[11,0,11,5],[12,0,12,8],[17,0,17,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["2025年 4 月 24 日   "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,100712,102224,1,{"$f":"(E4-D4)*F4","v":1512},0.68899999999999995,{"$f":"G4*H4","v":1041.768}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,20233.099999999999,20235.099999999999,1,2,0.68899999999999995,1.3779999999999999]
["电表","4号冷冻泵",null,204515.8,205706.3,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1190.5},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":820.25449999999989}]
["电表","变频5号冷却泵",null,45789.1,45804.4,1,15.30000000000291,0.68899999999999995,10.541700000002004]
["电表","4号冷却泵",null,252937.5,253979.8,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":1042.2999999999884},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":718.14469999999187}]
["电表","变频1号冷却塔",null,143028,143090.6,1,62.600000000005821,0.68899999999999995,43.131400000004007]
["电表","变频2号冷却塔",null,314876.90000000002,314998.3,1,121.39999999996508,0.68899999999999995,83.644599999975924]
["电表","变频3号冷却塔",null,293717.59999999998,293804.2,1,86.600000000034925,0.68899999999999995,59.66740000002406]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10+G11","v":4032.6999999999971},0.68899999999999995,{"$f":"I4+I5+I6+I7+I8+I9+I10+I11","v":2778.5302999999976}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",46.2,48.6,80,191.99999999999989,0.68899999999999995,132.2879999999999]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",92.3,98.6,20,125.99999999999994,0.68899999999999995,86.81399999999995]
["电表","洗衣房热泵   控制柜","202502 05102",128.1,135.4,20,146.00000000000023,0.68899999999999995,100.59400000000015]
["电表","生活水机房变频水泵控制柜","2025020 50063",42.4,46,20,72.000000000000028,0.68899999999999995,49.608000000000018]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G14+G15+G16+G17","v":536.00000000000011},0.68899999999999995,{"$f":"I14+I15+I16+I17","v":369.30400000000003}]
[]
["水表","三楼中、高区 热水","M9A25024017786",396,415,1,{"$f":"E20-D20","v":19},4.3899999999999997,{"$f":"G20*H20","v":83.41}]
["水表","生活水机房群楼、厨房热水","M9A25024017857",326,344,1,{"$f":"E21-D21","v":18},4.3899999999999997,{"$f":"G21*H21","v":79.02}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G20+G21","v":37},4.3899999999999997,{"$f":"I20+I21","v":162.43}]
[]
["燃气表（常用）","热水锅炉房蒸汽发生器",null,8850,8850,1,{"$f":"E24-D24","v":0},5.54,{"$f":"G24*H24","v":0}]
["燃气表（备用）","热水锅炉房蒸汽发生器",null,18871,18871,1,{"$f":"(E25-D25)*F25","v":0},5.54,{"$f":"G25*H25","v":0}]
["蒸汽发生器用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25","v":0},5.54,{"$f":"I24+I25","v":0}]
["电、水、气费用总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"I12++I18+I22+I26","v":3310.2642999999975}]

{"sheet":"2025.4.26","index":15,"n_rows":27,"n_cols":9,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[11,0,11,5],[12,0,12,8],[17,0,17,5],[21,0,21,5],[22,0,22,8],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[26,6,26,8]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["2025年 4 月 25 日   "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,102224,103344,1,{"$f":"(E4-D4)*F4","v":1120},0.68899999999999995,{"$f":"G4*H4","v":771.68}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,20235.099999999999,20236.900000000001,1,1.8000000000029104,0.68899999999999995,1.2402000000020053]
["电表","4号冷冻泵",null,205706.3,206812.6,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1106.3000000000175},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":762.240700000012}]
["电表","变频5号冷却泵",null,45804.4,45818.400000000001,1,14,0.68899999999999995,9.645999999999999]
["电表","4号冷却泵",null,253979.8,254916.8,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":937},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":645.59299999999996}]
["电表","变频1号冷却塔",null,143090.6,143092.4,1,1.7999999999883585,0.68899999999999995,1.2401999999919788]
["电表","变频2号冷却塔",null,314998.3,315155.09999999998,1,156.79999999998836,0.68899999999999995,108.03519999999197]
["电表","变频3号冷却塔",null,293804.2,293804.40000000002,1,0.20000000001164153,0.68899999999999995,0.13780000000802101]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10+G11","v":3337.9000000000087},0.68899999999999995,{"$f":"I4+I5+I6+I7+I8+I9+I10+I11","v":2299.8131000000062}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",48.6,51.1,80,200,0.68899999999999995,137.79999999999998]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",98.6,104.9,20,126.00000000000023,0.68899999999999995,86.814000000000149]
["电表","洗衣房热泵   控制柜","202502 05102",135.4,146.30000000000001,20,218.00000000000011,0.68899999999999995,150.20200000000006]
["电表","生活水机房变频水泵控制柜","2025020 50063",46,49.6,20,72.000000000000028,0.68899999999999995,49.608000000000018]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G14+G15+G16+G17","v":616.00000000000034},0.68899999999999995,{"$f":"I14+I15+I16+I17","v":424.42400000000021}]
[]
["水表","三楼中、高区 热水","M9A25024017786",415,436,1,{"$f":"E20-D20","v":21},4.3899999999999997,{"$f":"G20*H20","v":92.19}]
["水表","生活水机房群楼、厨房热水","M9A25024017857",344,371,1,{"$f":"E21-D21","v":27},4.3899999999999997,{"$f":"G21*H21","v":118.52999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G20+G21","v":48},4.3899999999999997,{"$f":"I20+I21","v":210.71999999999997}]
[]
["燃气表（常用）","热水锅炉房蒸汽发生器",null,8850,8850,1,{"$f":"E24-D24","v":0},5.54,{"$f":"G24*H24","v":0}]
["燃气表（备用）","热水锅炉房蒸汽发生器",null,18871,18871,1,{"$f":"(E25-D25)*F25","v":0},5.54,{"$f":"G25*H25","v":0}]
["蒸汽发生器用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25","v":0},5.54,{"$f":"I24+I25","v":0}]
["电、水、气费用总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"I12++I18+I22+I26","v":2934.9571000000064}]

{"sheet":"2025.4.27","index":16,"n_rows":31,"n_cols":9,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,0,30,5],[30,6,30,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[11,0,11,5],[12,0,12,8],[17,0,17,5],[18,0,18,8],[21,0,21,5],[22,0,22,8],[25,0,25,5],[27,0,27,5],[29,0,29,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["2025年 4 月 26 日   "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,103344,104402,1,{"$f":"(E4-D4)*F4","v":1058},0.68899999999999995,{"$f":"G4*H4","v":728.96199999999999}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,20236.900000000001,20238.599999999999,1,1.6999999999970896,0.68899999999999995,1.1712999999979947]
["电表","4号冷冻泵",null,206812.6,208094.4,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1281.7999999999884},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":883.16019999999196}]
["电表","变频5号冷却泵",null,45818.400000000001,45833.2,1,14.799999999995634,0.68899999999999995,10.197199999996991]
["电表","4号冷却泵",null,254916.8,256023.3,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":1106.5},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":762.37849999999992}]
["电表","变频1号冷却塔",null,143092.4,143094.9,1,2.5,0.68899999999999995,1.7224999999999999]
["电表","变频2号冷却塔",null,315155.09999999998,315340.3,1,185.20000000001164,0.68899999999999995,127.60280000000802]
["电表","变频3号冷却塔",null,293804.40000000002,293804.79999999999,1,0.3999999999650754,0.68899999999999995,0.27559999997593693]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10+G11","v":3650.8999999999578},0.68899999999999995,{"$f":"I4+I5+I6+I7+I8+I9+I10+I11","v":2515.4700999999704}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",51.1,53.6,80,200,0.68899999999999995,137.79999999999998]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",104.9,111.2,20,125.99999999999994,0.68899999999999995,86.81399999999995]
["电表","洗衣房热泵   控制柜","202502 05102",146.30000000000001,156.4,20,201.99999999999989,0.68899999999999995,139.17799999999991]
["电表","生活水机房变频水泵控制柜","2025020 50063",49.6,52.8,20,63.999999999999915,0.68899999999999995,44.09599999999994]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G14+G15+G16+G17","v":591.99999999999966},0.68899999999999995,{"$f":"I14+I15+I16+I17","v":407.88799999999975}]
[]
["水表","三楼中、高区 热水","M9A25024017786",436,454,1,{"$f":"E20-D20","v":18},4.3899999999999997,{"$f":"G20*H20","v":79.02}]
["水表","生活水机房群楼、厨房热水","M9A25024017857",371,396,1,{"$f":"E21-D21","v":25},4.3899999999999997,{"$f":"G21*H21","v":109.74999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G20+G21","v":43},4.3899999999999997,{"$f":"I20+I21","v":188.76999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","热水锅炉房蒸汽发生器",null,8850,9012,1,{"$f":"E24-D24","v":162},5.54,{"$f":"G24*H24","v":897.48}]
["燃气表（备用）","热水锅炉房蒸汽发生器",null,18871,18871,1,{"$f":"(E25-D25)*F25","v":0},5.54,{"$f":"G25*H25","v":0}]
["蒸汽发生器用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25","v":162},5.54,{"$f":"I24+I25","v":897.48}]
["电表","热水锅炉房蒸汽发生器","202011 500026",29,31.1,1,{"$f":"(E27-D27)*F27","v":2.1000000000000014},0.68899999999999995,{"$f":"G27*H27","v":1.446900000000001}]
["蒸汽发生器用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G27","v":2.1000000000000014},0.68899999999999995,{"$f":"G28*H28","v":1.446900000000001}]
["水表","热水锅炉房蒸汽发生器","F1A150610796",50,51,1,{"$f":"E29-D29","v":1},4.3899999999999997,{"$f":"G29*H29","v":4.3899999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G29","v":1},4.3899999999999997,{"$f":"G30*H30","v":4.3899999999999997}]
["电、水、气费用总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"I12++I18+I22+I26+I28+I30","v":4015.4449999999702}]

{"sheet":"2025.4.28","index":17,"n_rows":31,"n_cols":9,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,0,30,5],[30,6,30,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[11,0,11,5],[12,0,12,8],[17,0,17,5],[18,0,18,8],[21,0,21,5],[22,0,22,8],[25,0,25,5],[27,0,27,5],[29,0,29,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["2025年 4 月 27 日   "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,104402,105568,1,{"$f":"(E4-D4)*F4","v":1166},0.68899999999999995,{"$f":"G4*H4","v":803.37399999999991}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,20238.599999999999,20240.900000000001,1,2.3000000000029104,0.68899999999999995,1.5847000000020051]
["电表","4号冷冻泵",null,208094.4,209351.9,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1257.5},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":866.4174999999999}]
["电表","变频5号冷却泵",null,45833.2,45848.4,1,15.200000000004366,0.68899999999999995,10.472800000003007]
["电表","4号冷却泵",null,256023.3,257082.1,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":1058.8000000000175},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":729.51320000001192}]
["电表","变频1号冷却塔",null,143094.9,143101.4,1,6.5,0.68899999999999995,4.4784999999999995]
["电表","变频2号冷却塔",null,315340.3,315418.59999999998,1,78.299999999988358,0.68899999999999995,53.948699999991973]
["电表","变频3号冷却塔",null,293804.79999999999,293940,1,135.20000000001164,0.68899999999999995,93.152800000008014]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10+G11","v":3719.8000000000247},0.68899999999999995,{"$f":"I4+I5+I6+I7+I8+I9+I10+I11","v":2562.9422000000172}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",53.6,55.5,80,151.99999999999989,0.68899999999999995,104.72799999999991]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",111.2,117,20,115.99999999999994,0.68899999999999995,79.92399999999995]
["电表","洗衣房热泵   控制柜","202502 05102",156.4,167.3,20,218.00000000000011,0.68899999999999995,150.20200000000006]
["电表","生活水机房变频水泵控制柜","2025020 50063",52.8,56.5,20,74.000000000000057,0.68899999999999995,50.986000000000033]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G14+G15+G16+G17","v":560},0.68899999999999995,{"$f":"I14+I15+I16+I17","v":385.84}]
[]
["水表","三楼中、高区 热水","M9A25024017786",454,471,1,{"$f":"E20-D20","v":17},4.3899999999999997,{"$f":"G20*H20","v":74.63}]
["水表","生活水机房群楼、厨房热水","M9A25024017857",396,426,1,{"$f":"E21-D21","v":30},4.3899999999999997,{"$f":"G21*H21","v":131.69999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G20+G21","v":47},4.3899999999999997,{"$f":"I20+I21","v":206.32999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","热水锅炉房蒸汽发生器",null,9012,9257,1,{"$f":"E24-D24","v":245},5.54,{"$f":"G24*H24","v":1357.3}]
["燃气表（备用）","热水锅炉房蒸汽发生器",null,18871,18871,1,{"$f":"(E25-D25)*F25","v":0},5.54,{"$f":"G25*H25","v":0}]
["蒸汽发生器用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25","v":245},5.54,{"$f":"I24+I25","v":1357.3}]
["电表","热水锅炉房蒸汽发生器","202011 500026",31.1,50.9,1,{"$f":"(E27-D27)*F27","v":19.799999999999997},0.68899999999999995,{"$f":"G27*H27","v":13.642199999999997}]
["蒸汽发生器用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G27","v":19.799999999999997},0.68899999999999995,{"$f":"G28*H28","v":13.642199999999997}]
["水表","热水锅炉房蒸汽发生器","F1A150610796",51,61,1,{"$f":"E29-D29","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G29*H29","v":43.9}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G29","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G30*H30","v":43.9}]
["电、水、气费用总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"I12++I18+I22+I26+I28+I30","v":4569.9544000000169}]

{"sheet":"2025.4.29","index":18,"n_rows":31,"n_cols":9,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,0,30,5],[30,6,30,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[11,0,11,5],[12,0,12,8],[17,0,17,5],[18,0,18,8],[21,0,21,5],[22,0,22,8],[25,0,25,5],[27,0,27,5],[29,0,29,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["2025年 4 月 28 日   "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,105568,106511,1,{"$f":"(E4-D4)*F4","v":943},0.68899999999999995,{"$f":"G4*H4","v":649.72699999999998}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,20240.900000000001,20327.7,1,86.799999999999272,0.68899999999999995,59.805199999999495]
["电表","4号冷冻泵",null,209351.9,210372.7,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1020.8000000000175},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":703.33120000001202}]
["电表","变频5号冷却泵",null,45848.4,45891,1,42.599999999998545,0.68899999999999995,29.351399999998996]
["电表","4号冷却泵",null,257082.1,257911,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":828.89999999999418},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":571.11209999999596}]
["电表","变频1号冷却塔",null,143101.4,143103.20000000001,1,1.8000000000174623,0.68899999999999995,1.2402000000120315]
["电表","变频2号冷却塔",null,315418.59999999998,315573.59999999998,1,155,0.68899999999999995,106.79499999999999]
["电表","变频3号冷却塔",null,293940,294094,1,154,0.68899999999999995,106.10599999999999]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10+G11","v":3232.9000000000269},0.68899999999999995,{"$f":"I4+I5+I6+I7+I8+I9+I10+I11","v":2227.4681000000182}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",55.5,58,80,200,0.68899999999999995,137.79999999999998]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",117,123.7,20,134.00000000000006,0.68899999999999995,92.326000000000036]
["电表","洗衣房热泵   控制柜","202502 05102",167.3,176,20,173.99999999999977,0.68899999999999995,119.88599999999984]
["电表","生活水机房变频水泵控制柜","2025020 50063",56.5,60.3,20,75.999999999999943,0.68899999999999995,52.363999999999955]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G14+G15+G16+G17","v":583.99999999999977},0.68899999999999995,{"$f":"I14+I15+I16+I17","v":402.37599999999986}]
[]
["水表","三楼中、高区 热水","M9A25024017786",471,496,1,{"$f":"E20-D20","v":25},4.3899999999999997,{"$f":"G20*H20","v":109.74999999999999}]
["水表","生活水机房群楼、厨房热水","M9A25024017857",426,450,1,{"$f":"E21-D21","v":24},4.3899999999999997,{"$f":"G21*H21","v":105.35999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G20+G21","v":49},4.3899999999999997,{"$f":"I20+I21","v":215.10999999999996}]
[]
["燃气表（常用）","热水锅炉房蒸汽发生器",null,9257,9477,1,{"$f":"E24-D24","v":220},5.54,{"$f":"G24*H24","v":1218.8}]
["燃气表（备用）","热水锅炉房蒸汽发生器",null,18871,18871,1,{"$f":"(E25-D25)*F25","v":0},5.54,{"$f":"G25*H25","v":0}]
["蒸汽发生器用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25","v":220},5.54,{"$f":"I24+I25","v":1218.8}]
["电表","热水锅炉房蒸汽发生器","202011 500026",50.9,68,1,{"$f":"(E27-D27)*F27","v":17.100000000000001},0.68899999999999995,{"$f":"G27*H27","v":11.7819}]
["蒸汽发生器用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G27","v":17.100000000000001},0.68899999999999995,{"$f":"G28*H28","v":11.7819}]
["水表","热水锅炉房蒸汽发生器","F1A150610796",61,73,1,{"$f":"E29-D29","v":12},4.3899999999999997,{"$f":"G29*H29","v":52.679999999999993}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G29","v":12},4.3899999999999997,{"$f":"G30*H30","v":52.679999999999993}]
["电、水、气费用总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"I12++I18+I22+I26+I28+I30","v":4128.2160000000185}]

{"sheet":"2025.4.30","index":19,"n_rows":39,"n_cols":9,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[35,7,35,8],[36,7,36,8],[37,7,37,8],[38,7,38,8],[34,0,38,0],[34,2,34,3],[34,7,34,8],[35,2,35,3],[36,2,36,3],[37,2,37,3],[38,2,38,3],[34,4,34,5],[35,4,35,5],[36,4,36,5],[37,4,37,5],[38,4,38,5],[33,0,33,8],[32,0,32,5],[32,6,32,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[11,0,11,5],[12,0,12,8],[17,0,17,5],[18,0,18,8],[23,0,23,5],[24,0,24,8],[27,0,27,5],[29,0,29,5],[31,0,31,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["2025年 4 月 29 日   "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,106511,107378,1,{"$f":"(E4-D4)*F4","v":867},0.68899999999999995,{"$f":"G4*H4","v":597.36299999999994}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,20327.7,20329.900000000001,1,2.2000000000007276,0.68899999999999995,1.5158000000005012]
["电表","4号冷冻泵",null,210372.7,211654.9,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1282.1999999999825},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":883.43579999998792}]
["电表","变频5号冷却泵",null,45891,46135.4,1,244.40000000000146,0.68899999999999995,168.39160000000098]
["电表","4号冷却泵",null,257911,258121,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":210},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":144.69}]
["电表","变频1号冷却塔",null,143103.20000000001,143105.20000000001,1,2,0.68899999999999995,1.3779999999999999]
["电表","变频2号冷却塔",null,315573.59999999998,315653,1,79.400000000023283,0.68899999999999995,54.706600000016039]
["电表","变频3号冷却塔",null,294094,294288.90000000002,1,194.90000000002328,0.68899999999999995,134.28610000001603]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10+G11","v":2882.1000000000313},0.68899999999999995,{"$f":"I4+I5+I6+I7+I8+I9+I10+I11","v":1985.7669000000215}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",58,61.3,80,263.99999999999977,0.68899999999999995,181.89599999999982]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",123.7,130.6,20,137.99999999999983,0.68899999999999995,95.08199999999988]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",176,184.3,20,166.00000000000023,0.68899999999999995,114.37400000000015]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",60.3,64.2,20,78.000000000000114,0.68899999999999995,53.742000000000075]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G14+G15+G16+G17","v":645.99999999999989},0.68899999999999995,{"$f":"I14+I15+I16+I17","v":445.09399999999994}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,null,null,1,{"$f":"E20-D20","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G20*H20","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,null,null,1,{"$f":"E21-D21","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G21*H21","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",496,532,1,{"$f":"E22-D22","v":36},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":158.04}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",450,475,1,{"$f":"E23-D23","v":25},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":109.74999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G22+G23+G21+G20","v":61},4.3899999999999997,{"$f":"I22+I23+I21+I20","v":267.78999999999996}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,9477,9692,1,{"$f":"E26-D26","v":215},5.54,{"$f":"G26*H26","v":1191.0999999999999}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E27-D27)*F27","v":0},5.54,{"$f":"G27*H27","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G26+G27","v":215},5.54,{"$f":"I26+I27","v":1191.0999999999999}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",68,86,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":18},0.68899999999999995,{"$f":"G29*H29","v":12.401999999999999}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G29","v":18},0.68899999999999995,{"$f":"G30*H30","v":12.401999999999999}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",73,85.8,1,{"$f":"E31-D31","v":12.799999999999997},4.3899999999999997,{"$f":"G31*H31","v":56.191999999999986}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":12.799999999999997},4.3899999999999997,{"$f":"G32*H32","v":56.191999999999986}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I12++I18+I24+I28+I30+I32","v":3958.3449000000214}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",{"$nulls":4},{"$f":"E36-C36","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",{"$nulls":4},{"$f":"E37-C37","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",{"$nulls":4},{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"蒸汽流量",{"$nulls":4},{"$f":"E39-C39","v":0}]

{"sheet":"2025.5.1","index":20,"n_rows":39,"n_cols":9,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,0,38,0],[34,2,34,3],[34,4,34,5],[34,7,34,8],[35,2,35,3],[35,4,35,5],[35,7,35,8],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[38,7,38,8],[33,0,33,8],[32,0,32,5],[32,6,32,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[11,0,11,5],[12,0,12,8],[17,0,17,5],[18,0,18,8],[23,0,23,5],[24,0,24,8],[27,0,27,5],[29,0,29,5],[31,0,31,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["2025年4 月 30 日   "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,107378,108212,1,{"$f":"(E4-D4)*F4","v":834},0.68899999999999995,{"$f":"G4*H4","v":574.62599999999998}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,20329.900000000001,20721.7,1,391.79999999999927,0.68899999999999995,269.95019999999948]
["电表","4号冷冻泵",null,211654.9,211841.7,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":186.80000000001746},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":128.70520000001201}]
["电表","变频5号冷却泵",null,46135.4,46491.3,1,355.90000000000146,0.68899999999999995,245.21510000000097]
["电表","4号冷却泵",null,258121,258121,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,143105.20000000001,143172.9,1,67.699999999982538,0.68899999999999995,46.645299999987962]
["电表","变频2号冷却塔",null,315653,315653.3,1,0.29999999998835847,0.68899999999999995,0.20669999999197897]
["电表","变频3号冷却塔",null,294288.90000000002,294412.09999999998,1,123.19999999995343,0.68899999999999995,84.88479999996791]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10+G11","v":1959.6999999999425},0.68899999999999995,{"$f":"I4+I5+I6+I7+I8+I9+I10+I11","v":1350.2332999999603}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",58,63.3,80,423.99999999999977,0.68899999999999995,292.1359999999998]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",123.7,137.19999999999999,20,269.99999999999972,0.68899999999999995,186.0299999999998]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",176,190.9,20,298.00000000000011,0.68899999999999995,205.32200000000006]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",60.3,68.099999999999994,20,155.99999999999994,0.68899999999999995,107.48399999999995]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G14+G15+G16+G17","v":1147.9999999999995},0.68899999999999995,{"$f":"I14+I15+I16+I17","v":790.97199999999953}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,null,null,1,{"$f":"E20-D20","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G20*H20","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,null,null,1,{"$f":"E21-D21","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G21*H21","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",496,551,1,{"$f":"E22-D22","v":55},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":241.45}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",450,494,1,{"$f":"E23-D23","v":44},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":193.16}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G22+G23+G21+G20","v":99},4.3899999999999997,{"$f":"I22+I23+I21+I20","v":434.61}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,9692,9983,1,{"$f":"E26-D26","v":291},5.54,{"$f":"G26*H26","v":1612.14}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E27-D27)*F27","v":0},5.54,{"$f":"G27*H27","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G26+G27","v":291},5.54,{"$f":"I26+I27","v":1612.14}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",68,107.5,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":39.5},0.68899999999999995,{"$f":"G29*H29","v":27.215499999999999}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G29","v":39.5},0.68899999999999995,{"$f":"G30*H30","v":27.215499999999999}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",73,97,1,{"$f":"E31-D31","v":24},4.3899999999999997,{"$f":"G31*H31","v":105.35999999999999}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":24},4.3899999999999997,{"$f":"G32*H32","v":105.35999999999999}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I12++I18+I24+I28+I30+I32","v":4320.5307999999595}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",{"$nulls":4},{"$f":"E36-C36","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",{"$nulls":4},{"$f":"E37-C37","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",{"$nulls":4},{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"蒸汽流量",{"$nulls":4},{"$f":"E39-C39","v":0}]

{"sheet":"2025.5.2","index":21,"n_rows":39,"n_cols":9,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,0,38,0],[34,2,34,3],[34,4,34,5],[34,7,34,8],[35,2,35,3],[35,4,35,5],[35,7,35,8],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[38,7,38,8],[33,0,33,8],[32,0,32,5],[32,6,32,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[11,0,11,5],[12,0,12,8],[17,0,17,5],[18,0,18,8],[23,0,23,5],[24,0,24,8],[27,0,27,5],[29,0,29,5],[31,0,31,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["2025年 5月 1 日   "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,108212,109423,1,{"$f":"(E4-D4)*F4","v":1211},0.68899999999999995,{"$f":"G4*H4","v":834.37899999999991}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,20721.7,21164.1,1,442.39999999999782,0.68899999999999995,304.81359999999847]
["电表","4号冷冻泵",null,211841.7,211841.7,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,46491.3,46847,1,355.69999999999709,0.68899999999999995,245.07729999999796]
["电表","4号冷却泵",null,258121,258121,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,143172.9,143203.4,1,30.5,0.68899999999999995,21.014499999999998]
["电表","变频2号冷却塔",null,315653.3,315808.59999999998,1,155.29999999998836,0.68899999999999995,107.00169999999197]
["电表","变频3号冷却塔",null,294412.09999999998,294560.5,1,148.40000000002328,0.68899999999999995,102.24760000001604]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10+G11","v":2343.3000000000065},0.68899999999999995,{"$f":"I4+I5+I6+I7+I8+I9+I10+I11","v":1614.5337000000045}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",63.3,66.8,80,280,0.68899999999999995,192.92]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",137.19999999999999,144,20,136.00000000000023,0.68899999999999995,93.70400000000015]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",190.9,201.5,20,211.99999999999989,0.68899999999999995,146.0679999999999]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",68.099999999999994,71.900000000000006,20,76.000000000000227,0.68899999999999995,52.364000000000154]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G14+G15+G16+G17","v":704.00000000000034},0.68899999999999995,{"$f":"I14+I15+I16+I17","v":485.05600000000015}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,null,null,1,{"$f":"E20-D20","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G20*H20","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,null,null,1,{"$f":"E21-D21","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G21*H21","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",551,590,1,{"$f":"E22-D22","v":39},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":171.20999999999998}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",494,523,1,{"$f":"E23-D23","v":29},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":127.30999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G22+G23+G21+G20","v":68},4.3899999999999997,{"$f":"I22+I23+I21+I20","v":298.52}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,9983,9983,1,{"$f":"E26-D26","v":0},5.54,{"$f":"G26*H26","v":0}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E27-D27)*F27","v":0},5.54,{"$f":"G27*H27","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G26+G27","v":0},5.54,{"$f":"I26+I27","v":0}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",107.5,110.1,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":2.5999999999999943},0.68899999999999995,{"$f":"G29*H29","v":1.7913999999999959}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G29","v":2.5999999999999943},0.68899999999999995,{"$f":"G30*H30","v":1.7913999999999959}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",97,99,1,{"$f":"E31-D31","v":2},4.3899999999999997,{"$f":"G31*H31","v":8.7799999999999994}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":2},4.3899999999999997,{"$f":"G32*H32","v":8.7799999999999994}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I12++I18+I24+I28+I30+I32","v":2408.6811000000048}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",{"$nulls":4},{"$f":"E36-C36","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",{"$nulls":4},{"$f":"E37-C37","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",{"$nulls":4},{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"蒸汽流量",{"$nulls":4},{"$f":"E39-C39","v":0}]

{"sheet":"2025.5.3","index":22,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,7,40,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[13,0,13,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[29,0,29,5],[31,0,31,5],[33,0,33,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["  2025年 5月 2 日   "]
["最低气温： 19 ℃，最高气温： 33 ℃ ，      住房量：307间"]
["宴会/会议信息：无                   "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,109423,110988,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1565},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1078.2849999999999}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,21164.1,22096.3,1,932.20000000000073,0.68899999999999995,642.28580000000045]
["电表","4号冷冻泵",null,211841.7,211841.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,46847,47207.9,1,360.90000000000146,0.68899999999999995,248.66010000000099]
["电表","4号冷却泵",null,258121,258121,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,143203.4,143229.1,1,25.700000000011642,0.68899999999999995,17.707300000008019]
["电表","变频2号冷却塔",null,315808.59999999998,315952.59999999998,1,144,0.68899999999999995,99.215999999999994]
["电表","变频3号冷却塔",null,294560.5,294745.09999999998,1,184.59999999997672,0.68899999999999995,127.18939999998395]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":3212.3999999999905},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2213.3435999999933}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",66.8,70.599999999999994,80,303.99999999999977,0.68899999999999995,209.45599999999982]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",144,151.5,20,150,0.68899999999999995,103.35]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",201.5,211.4,20,198.00000000000011,0.68899999999999995,136.42200000000005]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",71.900000000000006,75.900000000000006,20,80,0.68899999999999995,55.12]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":731.99999999999989},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":504.34799999999984}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,null,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,null,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",590,645,1,{"$f":"E24-D24","v":55},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":241.45}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",523,553,1,{"$f":"E25-D25","v":30},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":131.69999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":85},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":373.15}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,9983,10299,1,{"$f":"E28-D28","v":316},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1750.64}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":316},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1750.64}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",110.1,134.19999999999999,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":24.099999999999994},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":16.604899999999994}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":24.099999999999994},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":16.604899999999994}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",97,110,1,{"$f":"E33-D33","v":13},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":57.069999999999993}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":13},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":57.069999999999993}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4915.1564999999937}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.5.4","index":23,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["  2025年 5月 3日   "]
["最低气温： 21 ℃，最高气温： 30 ℃ ，      住房量：287间"]
["宴会/会议信息：无                   "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,110988,112391,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1403},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":966.66699999999992}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,22096.3,23315.1,1,1218.7999999999993,0.68899999999999995,839.75319999999942]
["电表","4号冷冻泵",null,211841.7,211841.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,47207.9,47563.1,1,355.19999999999709,0.68899999999999995,244.73279999999798]
["电表","4号冷却泵",null,258121,258121,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,143229.1,143243.9,1,14.799999999988358,0.68899999999999995,10.197199999991978]
["电表","变频2号冷却塔",null,315952.59999999998,316111.59999999998,1,159,0.68899999999999995,109.55099999999999]
["电表","变频3号冷却塔",null,294745.09999999998,294844.2,1,99.100000000034925,0.68899999999999995,68.279900000024057]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":3249.9000000000196},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2239.1811000000134}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",70.599999999999994,74.400000000000006,80,304.00000000000091,0.68899999999999995,209.45600000000061]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",151.5,160.1,20,171.99999999999989,0.68899999999999995,118.50799999999991]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",211.4,221.7,20,205.99999999999966,0.68899999999999995,141.93399999999974]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",75.900000000000006,79.8,20,77.999999999999829,0.68899999999999995,53.741999999999877]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":760.00000000000023},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":523.6400000000001}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",645,690,1,{"$f":"E24-D24","v":45},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":197.54999999999998}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",553,581,1,{"$f":"E25-D25","v":28},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":122.91999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":73},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":320.46999999999997}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,10299,10665,1,{"$f":"E28-D28","v":366},5.54,{"$f":"G28*H28","v":2027.64}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":366},5.54,{"$f":"I28+I29","v":2027.64}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",134.19999999999999,163,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":28.800000000000011},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":19.843200000000007}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":28.800000000000011},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":19.843200000000007}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",110,125,1,{"$f":"E33-D33","v":15},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":65.849999999999994}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":15},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":65.849999999999994}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5196.624300000014}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.5.5","index":24,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["  2025年 5月 4日   "]
["最低气温： 22 ℃，最高气温： 30 ℃ ，      住房量：137间"]
["宴会/会议信息：无                   "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,112391,114184,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1793},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1235.377}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,23315.1,24522.799999999999,1,1207.7000000000007,0.68899999999999995,832.1053000000004]
["电表","4号冷冻泵",null,211841.7,211841.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,47563.1,47904.5,1,341.40000000000146,0.68899999999999995,235.22460000000098]
["电表","4号冷却泵",null,258121,258121,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,143243.9,143245.79999999999,1,1.8999999999941792,0.68899999999999995,1.3090999999959894]
["电表","变频2号冷却塔",null,316111.59999999998,316253.2,1,141.60000000003492,0.68899999999999995,97.562400000024056]
["电表","变频3号冷却塔",null,294844.2,294952.59999999998,1,108.39999999996508,0.68899999999999995,74.68759999997593]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":3593.9999999999964},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2476.2659999999973}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",74.400000000000006,77.8,80,271.99999999999932,0.68899999999999995,187.4079999999995]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",160.1,168.6,20,170,0.68899999999999995,117.13]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",221.7,229,20,146.00000000000023,0.68899999999999995,100.59400000000015]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",79.8,83.7,20,78.000000000000114,0.68899999999999995,53.742000000000075]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":665.99999999999966},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":458.87399999999974}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",690,748,1,{"$f":"E24-D24","v":58},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":254.61999999999998}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",581,606,1,{"$f":"E25-D25","v":25},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":109.74999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":83},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":364.36999999999995}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,10665,10992,1,{"$f":"E28-D28","v":327},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1811.58}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":327},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1811.58}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",163,188.5,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":25.5},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":17.569499999999998}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":25.5},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":17.569499999999998}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",125,139,1,{"$f":"E33-D33","v":14},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":61.459999999999994}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":14},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":61.459999999999994}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5190.1194999999962}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.5.6","index":25,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["  2025年 5月 5日   "]
["最低气温： 30 ℃，最高气温： 24 ℃ ，      住房量：92间"]
["宴会/会议信息：无                   "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,114184,115963,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1779},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1225.731}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,24522.799999999999,25265,1,742.20000000000073,0.68899999999999995,511.37580000000048]
["电表","4号冷冻泵",null,211841.7,211841.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,47904.5,48272.9,1,368.40000000000146,0.68899999999999995,253.82760000000098]
["电表","4号冷却泵",null,258121,258121,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,143245.79999999999,143247.79999999999,1,2,0.68899999999999995,1.3779999999999999]
["电表","变频2号冷却塔",null,316253.2,316439.5,1,186.29999999998836,0.68899999999999995,128.36069999999197]
["电表","变频3号冷却塔",null,294952.59999999998,295128.7,1,176.10000000003492,0.68899999999999995,121.33290000002405]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":3254.0000000000255},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2242.0060000000171}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",77.8,79.400000000000006,80,128.00000000000068,0.68899999999999995,88.192000000000462]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",168.6,176.9,20,166.00000000000023,0.68899999999999995,114.37400000000015]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",229,236.2,20,143.99999999999977,0.68899999999999995,99.215999999999838]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",83.7,87.5,20,75.999999999999943,0.68899999999999995,52.363999999999955]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":514.00000000000068},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":354.14600000000041}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",748,767,1,{"$f":"E24-D24","v":19},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":83.41}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",606,624,1,{"$f":"E25-D25","v":18},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":79.02}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":37},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":162.43}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,10992,11237,1,{"$f":"E28-D28","v":245},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1357.3}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":245},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1357.3}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",188.5,208.6,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":20.099999999999994},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":13.848899999999995}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":20.099999999999994},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":13.848899999999995}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",139,149,1,{"$f":"E33-D33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":43.9}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":43.9}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4173.6309000000165}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.5.7","index":26,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["  2025年 5月 6日   "]
["最低气温： 23 ℃，最高气温： 29 ℃ ，      住房量：99间"]
["宴会/会议信息：无                   "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,115963,117371,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1408},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":970.11199999999997}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,25265,25877.8,1,612.79999999999927,0.68899999999999995,422.21919999999949]
["电表","4号冷冻泵",null,211841.7,211841.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,48272.9,48609.7,1,336.79999999999563,0.68899999999999995,232.05519999999697]
["电表","4号冷却泵",null,258121,258121,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,143247.79999999999,143261.20000000001,1,13.400000000023283,0.68899999999999995,9.232600000016042]
["电表","变频2号冷却塔",null,316439.5,316606.8,1,167.29999999998836,0.68899999999999995,115.26969999999197]
["电表","变频3号冷却塔",null,295128.7,295304.40000000002,1,175.70000000001164,0.68899999999999995,121.05730000000801]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":2714.0000000000182},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":1869.9460000000122}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",79.400000000000006,80.8,80,111.99999999999932,0.68899999999999995,77.167999999999523]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",176.9,185.2,20,165.99999999999966,0.68899999999999995,114.37399999999975]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",236.2,241.5,20,106.00000000000023,0.68899999999999995,73.034000000000148]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",87.5,91.6,20,81.999999999999886,0.68899999999999995,56.497999999999919]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":465.99999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":321.07399999999939}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",767,781,1,{"$f":"E24-D24","v":14},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":61.459999999999994}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",624,642,1,{"$f":"E25-D25","v":18},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":79.02}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":32},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":140.47999999999999}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,11237,11439,1,{"$f":"E28-D28","v":202},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1119.08}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":202},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1119.08}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",208.6,225.3,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":16.700000000000017},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":11.50630000000001}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":16.700000000000017},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":11.50630000000001}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",149,157,1,{"$f":"E33-D33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":35.119999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":35.119999999999997}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":3497.2063000000112}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.5.8","index":27,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["  2025年 5月 7日   "]
["最低气温：29 ℃，最高气温： 21 ℃ ，      住房量：155间"]
["宴会/会议信息：1.2厅有午宴                  "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,117371,119240,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1869},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1287.741}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,25877.8,26563.7,1,685.90000000000146,0.68899999999999995,472.58510000000098]
["电表","4号冷冻泵",null,211841.7,211841.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,48609.7,48978.400000000001,1,368.70000000000437,0.68899999999999995,254.03430000000299]
["电表","4号冷却泵",null,258121,258121,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,143261.20000000001,143276.9,1,15.699999999982538,0.68899999999999995,10.817299999987968]
["电表","变频2号冷却塔",null,316606.8,316730.8,1,124,0.68899999999999995,85.435999999999993]
["电表","变频3号冷却塔",null,295304.40000000002,295485.7,1,181.29999999998836,0.68899999999999995,124.91569999999197]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":3244.5999999999767},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2235.5293999999835}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",80.8,82.4,80,128.00000000000068,0.68899999999999995,88.192000000000462]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",185.2,193.6,20,168.00000000000011,0.68899999999999995,115.75200000000007]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",241.5,249.6,20,161.99999999999989,0.68899999999999995,111.61799999999991]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",91.6,95,20,68.000000000000114,0.68899999999999995,46.852000000000075]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":526.0000000000008},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":362.41400000000056}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",781,798,1,{"$f":"E24-D24","v":17},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":74.63}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",642,666,1,{"$f":"E25-D25","v":24},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":105.35999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":41},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":179.98999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,11439,11618,1,{"$f":"E28-D28","v":179},5.54,{"$f":"G28*H28","v":991.66}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":179},5.54,{"$f":"I28+I29","v":991.66}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",225.3,241.1,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":15.799999999999983},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":10.886199999999988}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":15.799999999999983},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":10.886199999999988}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",157,168,1,{"$f":"E33-D33","v":11},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":48.29}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":11},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":48.29}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":3828.7695999999837}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.5.9","index":28,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["  2025年 5月 8日   "]
["最低气温：24 ℃，最高气温： 29 ℃ ，      住房量：160间"]
["宴会/会议信息：1厅下午有会议，2厅有晚宴                 "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,119240,120937,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1697},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1169.2329999999999}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,26563.7,27198.7,1,635,0.68899999999999995,437.51499999999999]
["电表","4号冷冻泵",null,211841.7,211841.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,48978.400000000001,49328.2,1,349.79999999999563,0.68899999999999995,241.01219999999697]
["电表","4号冷却泵",null,258121,258121,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,143276.9,143346.20000000001,1,69.300000000017462,0.68899999999999995,47.747700000012031]
["电表","变频2号冷却塔",null,316730.8,316854.59999999998,1,123.79999999998836,0.68899999999999995,85.298199999991979]
["电表","变频3号冷却塔",null,295485.7,295649.7,1,164,0.68899999999999995,112.996]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":3038.9000000000015},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2093.8021000000008}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",82.4,84,80,127.99999999999955,0.68899999999999995,88.19199999999968]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",193.6,201.9,20,166.00000000000023,0.68899999999999995,114.37400000000015]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",249.6,256,20,128.00000000000011,0.68899999999999995,88.192000000000078]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",95,98.8,20,75.999999999999943,0.68899999999999995,52.363999999999955]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":497.99999999999983},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":343.1219999999999}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",798,818,1,{"$f":"E24-D24","v":20},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":87.8}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",666,688,1,{"$f":"E25-D25","v":22},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":96.58}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":42},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":184.38}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,11618,11809,1,{"$f":"E28-D28","v":191},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1058.1400000000001}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":191},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1058.1400000000001}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",241.1,257,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":15.900000000000006},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":10.955100000000003}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":15.900000000000006},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":10.955100000000003}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",168,174,1,{"$f":"E33-D33","v":6},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":26.339999999999996}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":6},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":26.339999999999996}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":3716.7392000000009}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.5.10","index":29,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["  2025年 5月 9日   "]
["最低气温：17 ℃，最高气温： 29 ℃ ，      住房量：205间"]
["宴会/会议信息：奥尔良波士顿有全天会议                 "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,120937,122353,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1416},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":975.62399999999991}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,27198.7,27822.3,1,623.59999999999854,0.68899999999999995,429.66039999999896]
["电表","4号冷冻泵",null,211841.7,211841.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,49328.2,49671.8,1,343.60000000000582,0.68899999999999995,236.740400000004]
["电表","4号冷却泵",null,258121,258121,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,143346.20000000001,143409.60000000001,1,63.399999999994179,0.68899999999999995,43.682599999995986]
["电表","变频2号冷却塔",null,316854.59999999998,317046.09999999998,1,191.5,0.68899999999999995,131.9435]
["电表","变频3号冷却塔",null,295649.7,295778,1,128.29999999998836,0.68899999999999995,88.398699999991976]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":2766.3999999999869},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":1906.049599999991}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",84,86.2,80,176.00000000000023,0.68899999999999995,121.26400000000015]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",201.9,210.5,20,171.99999999999989,0.68899999999999995,118.50799999999991]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",256,263.3,20,146.00000000000023,0.68899999999999995,100.59400000000015]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",98.8,102.7,20,78.000000000000114,0.68899999999999995,53.742000000000075]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":572.00000000000045},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":394.10800000000029}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",818,845,1,{"$f":"E24-D24","v":27},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":118.52999999999999}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",688,710,1,{"$f":"E25-D25","v":22},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":96.58}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":49},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":215.10999999999999}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,11809,12025,1,{"$f":"E28-D28","v":216},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1196.6400000000001}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":216},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1196.6400000000001}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",257,275.10000000000002,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":18.100000000000023},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":12.470900000000015}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":18.100000000000023},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":12.470900000000015}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",174,184,1,{"$f":"E33-D33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":43.9}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":43.9}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":3768.2784999999913}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.5.11","index":30,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["  2025年 5月 10日   "]
["最低气温：15 ℃，最高气温： 25 ℃ ，      住房量：145间"]
["宴会/会议信息：奥尔良波士顿有上午会议，宴会三厅全天会议                "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,122353,123818,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1465},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1009.3849999999999}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,27822.3,28481.5,1,659.20000000000073,0.68899999999999995,454.18880000000047]
["电表","4号冷冻泵",null,211841.7,211841.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,49671.8,50035.5,1,363.69999999999709,0.68899999999999995,250.58929999999796]
["电表","4号冷却泵",null,258121,258121,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,143409.60000000001,143419.20000000001,1,9.6000000000058208,0.68899999999999995,6.61440000000401]
["电表","变频2号冷却塔",null,317046.09999999998,317165.3,1,119.20000000001164,0.68899999999999995,82.128800000008013]
["电表","变频3号冷却塔",null,295778,295960.3,1,182.29999999998836,0.68899999999999995,125.60469999999196]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":2799.0000000000036},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":1928.5110000000022}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",86.2,88.1,80,151.99999999999932,0.68899999999999995,104.72799999999953]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",210.5,218.7,20,163.99999999999977,0.68899999999999995,112.99599999999984]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",263.3,271.60000000000002,20,166.00000000000023,0.68899999999999995,114.37400000000015]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",102.7,106.5,20,75.999999999999943,0.68899999999999995,52.363999999999955]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":557.99999999999932},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":384.46199999999948}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",845,867,1,{"$f":"E24-D24","v":22},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":96.58}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",710,743,1,{"$f":"E25-D25","v":33},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":144.86999999999998}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":55},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":241.45}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,12025,12221,1,{"$f":"E28-D28","v":196},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1085.8399999999999}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":196},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1085.8399999999999}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",275.10000000000002,290.3,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":15.199999999999989},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":10.472799999999991}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":15.199999999999989},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":10.472799999999991}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",184,191,1,{"$f":"E33-D33","v":7},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":30.729999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":7},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":30.729999999999997}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":3681.4658000000018}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.5.12","index":31,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["  2025年 5月 11日   "]
["最低气温：16 ℃，最高气温： 30 ℃ ，      住房量：53间"]
["宴会/会议信息：无               "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,123818,124690,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":872},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":600.80799999999999}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,28481.5,29107,1,625.5,0.68899999999999995,430.96949999999998]
["电表","4号冷冻泵",null,211841.7,211841.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,50035.5,50382,1,346.5,0.68899999999999995,238.73849999999999]
["电表","4号冷却泵",null,258121,258121,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,143419.20000000001,143504.20000000001,1,85,0.68899999999999995,58.564999999999998]
["电表","变频2号冷却塔",null,317165.3,317211,1,45.700000000011642,0.68899999999999995,31.48730000000802]
["电表","变频3号冷却塔",null,295960.3,295971.5,1,11.200000000011642,0.68899999999999995,7.7168000000080204]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":1985.9000000000233},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":1368.285100000016}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",88.1,90,80,152.00000000000045,0.68899999999999995,104.72800000000031]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",218.7,227,20,166.00000000000023,0.68899999999999995,114.37400000000015]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",271.60000000000002,279.5,20,157.99999999999955,0.68899999999999995,108.86199999999968]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",106.5,110,20,70,0.68899999999999995,48.23]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":546.00000000000023},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":376.19400000000019}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",867,883,1,{"$f":"E24-D24","v":16},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":70.239999999999995}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",743,772,1,{"$f":"E25-D25","v":29},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":127.30999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":45},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":197.54999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,12221,12459,1,{"$f":"E28-D28","v":238},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1318.52}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":238},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1318.52}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",290.3,309.60000000000002,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":19.300000000000011},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":13.297700000000006}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":19.300000000000011},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":13.297700000000006}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",191,201,1,{"$f":"E33-D33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":43.9}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":43.9}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":3317.7468000000163}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.5.13","index":32,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["  2025年 5月 12日   "]
["最低气温：18 ℃，最高气温： 32 ℃ ，      住房量：112间"]
["宴会/会议信息：1.2厅上午有会议              "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,124690,125441,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":751},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":517.43899999999996}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,29107,29680.799999999999,1,573.79999999999927,0.68899999999999995,395.34819999999945]
["电表","4号冷冻泵",null,211841.7,211841.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,50382,50700,1,318,0.68899999999999995,219.10199999999998]
["电表","4号冷却泵",null,258121,258121,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,143504.20000000001,143574.70000000001,1,70.5,0.68899999999999995,48.574499999999993]
["电表","变频2号冷却塔",null,317211,317256.8,1,45.799999999988358,0.68899999999999995,31.556199999991975]
["电表","变频3号冷却塔",null,295971.5,295971.8,1,0.29999999998835847,0.68899999999999995,0.20669999999197897]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":1759.399999999976},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":1212.2265999999834}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",90,91.7,80,136.00000000000023,0.68899999999999995,93.70400000000015]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",227,235.3,20,166.00000000000023,0.68899999999999995,114.37400000000015]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",279.5,286.2,20,133.99999999999977,0.68899999999999995,92.325999999999837]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",110,113.7,20,74.000000000000057,0.68899999999999995,50.986000000000033]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":510.00000000000028},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":351.39000000000021}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",883,898,1,{"$f":"E24-D24","v":15},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":65.849999999999994}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",772,788,1,{"$f":"E25-D25","v":16},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":70.239999999999995}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":31},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":136.08999999999997}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,12459,12660,1,{"$f":"E28-D28","v":201},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1113.54}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":201},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1113.54}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",309.60000000000002,326.7,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":17.099999999999966},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":11.781899999999975}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":17.099999999999966},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":11.781899999999975}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",201,210,1,{"$f":"E33-D33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":39.51}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":39.51}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":2864.5384999999833}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.5.14","index":33,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["  2025年 5月 13日   "]
["最低气温：23 ℃，最高气温： 32 ℃ ，      住房量：155间"]
["宴会/会议信息：3厅下午有会议           "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,125441,126379,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":938},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":646.28199999999993}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,29680.799999999999,30346.7,1,665.90000000000146,0.68899999999999995,458.80510000000095]
["电表","4号冷冻泵",null,211841.7,211841.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,50700,51067.9,1,367.90000000000146,0.68899999999999995,253.48310000000097]
["电表","4号冷却泵",null,258121,258121,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,143574.70000000001,143655,1,80.299999999988358,0.68899999999999995,55.326699999991973]
["电表","变频2号冷却塔",null,317256.8,317442.2,1,185.40000000002328,0.68899999999999995,127.74060000001603]
["电表","变频3号冷却塔",null,295971.8,295972.09999999998,1,0.29999999998835847,0.68899999999999995,0.20669999999197897]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":2237.8000000000029},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":1541.8442000000018}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",91.7,93.3,80,127.99999999999955,0.68899999999999995,88.19199999999968]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",235.3,243.7,20,167.99999999999955,0.68899999999999995,115.75199999999968]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",286.2,294,20,156.00000000000023,0.68899999999999995,107.48400000000015]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",113.7,117.4,20,74.000000000000057,0.68899999999999995,50.986000000000033]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":525.99999999999932},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":362.41399999999959}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",898,918,1,{"$f":"E24-D24","v":20},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":87.8}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",788,811,1,{"$f":"E25-D25","v":23},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":100.97}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":43},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":188.76999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,12660,12890,1,{"$f":"E28-D28","v":230},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1274.2}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":230},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1274.2}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",326.7,344.8,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":18.100000000000023},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":12.470900000000015}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":18.100000000000023},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":12.470900000000015}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",210,220,1,{"$f":"E33-D33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":43.9}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":43.9}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":3423.5991000000013}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.5.15","index":34,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["  2025年 5月 14日   "]
["最低气温：23 ℃，最高气温： 32 ℃ ，      住房量：144间"]
["宴会/会议信息：奥尔良波士顿上午有会议           "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,126379,127421,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1042},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":717.93799999999999}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,30346.7,30946.1,1,599.39999999999782,0.68899999999999995,412.98659999999848]
["电表","4号冷冻泵",null,211841.7,211841.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,51067.9,51399.7,1,331.79999999999563,0.68899999999999995,228.61019999999698]
["电表","4号冷却泵",null,258121,258121,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,143655,143678.39999999999,1,23.399999999994179,0.68899999999999995,16.122599999995987]
["电表","变频2号冷却塔",null,317442.2,317622,1,179.79999999998836,0.68899999999999995,123.88219999999197]
["电表","变频3号冷却塔",null,295972.09999999998,295972.40000000002,1,0.30000000004656613,0.68899999999999995,0.20670000003208405]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":2176.7000000000226},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":1499.7463000000155}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",93.3,94.9,80,128.00000000000068,0.68899999999999995,88.192000000000462]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",243.7,252.1,20,168.00000000000011,0.68899999999999995,115.75200000000007]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",294,301.2,20,143.99999999999977,0.68899999999999995,99.215999999999838]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",117.4,121.2,20,75.999999999999943,0.68899999999999995,52.363999999999955]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":516.00000000000045},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":355.52400000000034}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",918,934,1,{"$f":"E24-D24","v":16},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":70.239999999999995}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",811,832,1,{"$f":"E25-D25","v":21},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":92.19}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":37},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":162.43}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,12890,13107,1,{"$f":"E28-D28","v":217},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1202.18}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":217},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1202.18}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",344.8,361.9,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":17.099999999999966},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":11.781899999999975}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":17.099999999999966},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":11.781899999999975}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",220,228,1,{"$f":"E33-D33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":35.119999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":35.119999999999997}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":3266.782200000016}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.5.16","index":35,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["  2025年 5月 15日   "]
["最低气温：25 ℃，最高气温： 34 ℃ ，      住房量：135间"]
["宴会/会议信息：无        "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,127421,129129,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1708},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1176.8119999999999}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,30946.1,31605.1,1,659,0.68899999999999995,454.05099999999999]
["电表","4号冷冻泵",null,211841.7,211841.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,51399.7,51763.3,1,363.60000000000582,0.68899999999999995,250.520400000004]
["电表","4号冷却泵",null,258121,258121,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,143678.39999999999,143750.6,1,72.200000000011642,0.68899999999999995,49.745800000008018]
["电表","变频2号冷却塔",null,317622,317818,1,196,0.68899999999999995,135.04399999999998]
["电表","变频3号冷却塔",null,295972.40000000002,296029.90000000002,1,57.5,0.68899999999999995,39.6175]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":3056.3000000000175},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2105.7907000000118}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",94.9,96.3,80,111.99999999999932,0.68899999999999995,77.167999999999523]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",252.1,260.5,20,168.00000000000011,0.68899999999999995,115.75200000000007]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",301.2,306.7,20,110,0.68899999999999995,75.789999999999992]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",121.2,124.9,20,74.000000000000057,0.68899999999999995,50.986000000000033]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":463.99999999999949},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":319.69599999999963}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",934,953,1,{"$f":"E24-D24","v":19},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":83.41}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",832,852,1,{"$f":"E25-D25","v":20},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":87.8}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":39},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":171.20999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,13107,13333,1,{"$f":"E28-D28","v":226},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1252.04}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":226},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1252.04}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",361.9,379.9,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":18},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":12.401999999999999}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":18},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":12.401999999999999}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",228,237,1,{"$f":"E33-D33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":39.51}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":39.51}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":3900.6487000000116}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.5.17","index":36,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["  2025年 5月 15日   "]
["最低气温：25 ℃，最高气温： 34 ℃ ，      住房量：135间"]
["宴会/会议信息：无        "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,131889,134682,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2793},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1924.377}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,32456.3,33409.199999999997,1,952.89999999999782,0.68899999999999995,656.5480999999985]
["电表","4号冷冻泵",null,211841.1,211841.1,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,52275.7,52903,1,627.30000000000291,0.68899999999999995,432.20970000000199]
["电表","4号冷却泵",null,258121,258382.9,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":261.89999999999418},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":180.44909999999598}]
["电表","变频1号冷却塔",null,143829.1,143914.5,1,85.399999999994179,0.68899999999999995,58.840599999995987]
["电表","变频2号冷却塔",null,317978.90000000002,318166.8,1,187.89999999996508,0.68899999999999995,129.46309999997592]
["电表","变频3号冷却塔",null,296179,296356,1,177,0.68899999999999995,121.95299999999999]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":5085.3999999999542},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3503.8405999999686}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",98.2,99.6,80,111.99999999999932,0.68899999999999995,77.167999999999523]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",268.89999999999998,276.39999999999998,20,150,0.68899999999999995,103.35]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",313.10000000000002,319.89999999999998,20,135.99999999999909,0.68899999999999995,93.703999999999368]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",124.9,132.1,20,143.99999999999977,0.68899999999999995,99.215999999999838]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":541.99999999999818},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":373.43799999999874}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",975,995,1,{"$f":"E24-D24","v":20},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":87.8}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",886,926,1,{"$f":"E25-D25","v":40},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":175.6}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":60},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":263.39999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,13634,13922,1,{"$f":"E28-D28","v":288},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1595.52}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":288},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1595.52}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",403.6,424.8,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":21.199999999999989},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":14.606799999999991}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":21.199999999999989},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":14.606799999999991}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",250,260,1,{"$f":"E33-D33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":43.9}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":43.9}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5794.7053999999662}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.5.18","index":37,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["  2025年 5月 18日   "]
["最低气温：26 ℃，最高气温： 32℃ ，      住房量：99间"]
["宴会/会议信息：无        "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,134682,136595,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1913},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1318.0569999999998}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,33409.199999999997,34148.199999999997,1,739,0.68899999999999995,509.17099999999994]
["电表","4号冷冻泵",null,211841.1,211841.1,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,52903,53539.8,1,636.80000000000291,0.68899999999999995,438.75520000000199]
["电表","4号冷却泵",null,258382.9,258382.9,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,143914.5,144019.9,1,105.39999999999418,0.68899999999999995,72.620599999995989]
["电表","变频2号冷却塔",null,318166.8,318376.8,1,210,0.68899999999999995,144.69]
["电表","变频3号冷却塔",null,296356,296542,1,186,0.68899999999999995,128.154]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":3790.1999999999971},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2611.4477999999976}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",99.6,100.9,80,104.00000000000091,0.68899999999999995,71.656000000000617]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",276.39999999999998,286.5,20,202.00000000000045,0.68899999999999995,139.17800000000031]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",319.89999999999998,326.8,20,138.00000000000068,0.68899999999999995,95.082000000000463]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",132.1,136,20,78.000000000000114,0.68899999999999995,53.742000000000075]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":522.00000000000216},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":359.65800000000144}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",995,1010,1,{"$f":"E24-D24","v":15},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":65.849999999999994}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",926,952,1,{"$f":"E25-D25","v":26},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":114.13999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":41},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":179.98999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,13922,14128,1,{"$f":"E28-D28","v":206},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1141.24}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":206},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1141.24}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",424.8,442.1,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":17.300000000000011},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":11.919700000000008}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":17.300000000000011},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":11.919700000000008}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",260,269,1,{"$f":"E33-D33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":39.51}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":39.51}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4343.7654999999995}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.5.20","index":38,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["  2025年 5月 19日   "]
["最低气温：24 ℃，最高气温： 30℃ ，      住房量：153间"]
["宴会/会议信息：豪生厅有午宴       "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,136595,138866,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2271},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1564.7189999999998}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,34148.199999999997,35261.300000000003,1,1113.1000000000058,0.68899999999999995,766.92590000000394]
["电表","4号冷冻泵",null,211841.1,211841.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0.60000000000582077},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0.41340000000401045}]
["电表","变频5号冷却泵",null,53539.8,54213.1,1,673.29999999999563,0.68899999999999995,463.90369999999695]
["电表","4号冷却泵",null,258382.9,258686.2,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":303.30000000001746},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":208.973700000012}]
["电表","变频1号冷却塔",null,144019.9,144059.20000000001,1,39.300000000017462,0.68899999999999995,27.07770000001203]
["电表","变频2号冷却塔",null,318376.8,318562.59999999998,1,185.79999999998836,0.68899999999999995,128.01619999999198]
["电表","变频3号冷却塔",null,296542,296721.5,1,179.5,0.68899999999999995,123.67549999999999]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4765.9000000000306},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3283.7051000000206}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",100.9,102.3,80,111.99999999999932,0.68899999999999995,77.167999999999523]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",286.5,295.39999999999998,20,177.99999999999955,0.68899999999999995,122.64199999999968]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",326.8,334.7,20,157.99999999999955,0.68899999999999995,108.86199999999968]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",136,139.6,20,71.999999999999886,0.68899999999999995,49.607999999999919]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":519.99999999999829},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":358.27999999999884}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1010,1026,1,{"$f":"E24-D24","v":16},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":70.239999999999995}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",952,985,1,{"$f":"E25-D25","v":33},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":144.86999999999998}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":49},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":215.10999999999996}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,14128,14324,1,{"$f":"E28-D28","v":196},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1085.8399999999999}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":196},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1085.8399999999999}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",442.1,458,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":15.899999999999977},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":10.955099999999984}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":15.899999999999977},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":10.955099999999984}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",269,277,1,{"$f":"E33-D33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":35.119999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":35.119999999999997}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4989.0102000000197}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.5.21","index":39,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["  2025年 5月 20日   "]
["最低气温：24 ℃，最高气温： 32℃ ，      住房量：174间"]
["宴会/会议信息：豪生厅.富贵.月圆.鸿禧有午宴.3厅有晚宴       "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,138866,141692,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2826},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1947.1139999999998}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,35261.300000000003,36398,1,1136.6999999999971,0.68899999999999995,783.18629999999791]
["电表","4号冷冻泵",null,211841.7,211841.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,54213.1,54862.2,1,649.09999999999854,0.68899999999999995,447.22989999999896]
["电表","4号冷却泵",null,258686.2,258840.7,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":154.5},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":106.45049999999999}]
["电表","变频1号冷却塔",null,144059.20000000001,144140.6,1,81.399999999994179,0.68899999999999995,56.084599999995987]
["电表","变频2号冷却塔",null,318562.59999999998,318737.59999999998,1,175,0.68899999999999995,120.57499999999999]
["电表","变频3号冷却塔",null,296721.5,296890.40000000002,1,168.90000000002328,0.68899999999999995,116.37210000001603]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":5191.6000000000131},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3577.0124000000083}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",102.3,104.2,80,152.00000000000045,0.68899999999999995,104.72800000000031]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",295.39999999999998,304.3,20,178.00000000000068,0.68899999999999995,122.64200000000046]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",334.7,341.8,20,142.00000000000045,0.68899999999999995,97.838000000000306]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",139.6,143.30000000000001,20,74.000000000000341,0.68899999999999995,50.986000000000232]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":546.00000000000193},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":376.19400000000132}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1026,1048,1,{"$f":"E24-D24","v":22},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":96.58}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",985,1023,1,{"$f":"E25-D25","v":38},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":166.82}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":60},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":263.39999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,14324,14532,1,{"$f":"E28-D28","v":208},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1152.32}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":208},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1152.32}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",458,474.8,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":16.800000000000011},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":11.575200000000008}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":16.800000000000011},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":11.575200000000008}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",277,286,1,{"$f":"E33-D33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":39.51}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":39.51}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5420.0116000000098}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.5.22","index":40,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["  2025年 5月 21日   "]
["最低气温：26 ℃，最高气温： 34℃ ，      住房量：250间"]
["宴会/会议信息.中餐厅.西餐厅有午宴.奥尔良波士顿下午有会议 .西餐厅有晚宴  "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,141692,143671,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1979},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1363.5309999999999}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,36398,37589.300000000003,1,1191.3000000000029,0.68899999999999995,820.80570000000193]
["电表","4号冷冻泵",null,211841.7,211841.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,54862.2,55557.8,1,695.60000000000582,0.68899999999999995,479.26840000000396]
["电表","4号冷却泵",null,258840.7,258840.7,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,144140.6,144228.20000000001,1,87.600000000005821,0.68899999999999995,60.356400000004008]
["电表","变频2号冷却塔",null,318737.59999999998,318920,1,182.40000000002328,0.68899999999999995,125.67360000001604]
["电表","变频3号冷却塔",null,296890.40000000002,297066.59999999998,1,176.19999999995343,0.68899999999999995,121.40179999996791]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4312.0999999999913},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2971.0368999999937}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",104.2,106.1,80,151.99999999999932,0.68899999999999995,104.72799999999953]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",304.3,313.3,20,180,0.68899999999999995,124.02]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",341.8,348,20,123.99999999999977,0.68899999999999995,85.435999999999837]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",143.30000000000001,147,20,73.999999999999773,0.68899999999999995,50.985999999999841]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":529.99999999999886},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":365.16999999999922}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1048,1076,1,{"$f":"E24-D24","v":28},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":122.91999999999999}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",1023,1051,1,{"$f":"E25-D25","v":28},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":122.91999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":56},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":245.83999999999997}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,14532,14771,1,{"$f":"E28-D28","v":239},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1324.06}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":239},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1324.06}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",474.8,492.7,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":17.899999999999977},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":12.333099999999984}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":17.899999999999977},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":12.333099999999984}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",286,295,1,{"$f":"E33-D33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":39.51}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":39.51}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4957.9499999999935}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.5.23","index":41,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["  2025年 5月 22日   "]
["最低气温： 26℃，最高气温： 33℃ ，      住房量：268间"]
["宴会/会议信息.1.2厅上午有会议.中餐厅有午宴.中餐厅有晚宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,143671,145864,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2193},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1510.9769999999999}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,37589.300000000003,38313.4,1,724.09999999999854,0.68899999999999995,498.90489999999897]
["电表","4号冷冻泵",null,211841.7,211841.8,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":9.9999999976716936E-2},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":6.889999998395796E-2}]
["电表","变频5号冷却泵",null,55557.8,56083.1,1,525.29999999999563,0.68899999999999995,361.93169999999697]
["电表","4号冷却泵",null,258840.7,258863,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":22.299999999988358},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":15.364699999991977}]
["电表","变频1号冷却塔",null,144228.20000000001,144317,1,88.799999999988358,0.68899999999999995,61.183199999991977]
["电表","变频2号冷却塔",null,318920,319093.3,1,173.29999999998836,0.68899999999999995,119.40369999999197]
["电表","变频3号冷却塔",null,297066.59999999998,297186.09999999998,1,119.5,0.68899999999999995,82.335499999999996]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":3846.399999999936},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2650.1695999999561}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",106.1,108.2,80,168.00000000000068,0.68899999999999995,115.75200000000046]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",313.3,322.3,20,180,0.68899999999999995,124.02]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",348,353.1,20,102.00000000000045,0.68899999999999995,70.278000000000304]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",147,150.80000000000001,20,76.000000000000227,0.68899999999999995,52.364000000000154]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":526.00000000000136},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":362.4140000000009}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1076,1113,1,{"$f":"E24-D24","v":37},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":162.42999999999998}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",1051,1074,1,{"$f":"E25-D25","v":23},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":100.97}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":60},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":263.39999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,14771,15056,1,{"$f":"E28-D28","v":285},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1578.9}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":285},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1578.9}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",474.8,514.6,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":39.800000000000011},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":27.422200000000007}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":39.800000000000011},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":27.422200000000007}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",286,307,1,{"$f":"E33-D33","v":21},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":92.19}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":21},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":92.19}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4974.4957999999569}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.5.24","index":42,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["  2025年 5月 23日   "]
["最低气温： 26℃，最高气温： 33℃ ，      住房量：268间"]
["宴会/会议信息.1.2厅上午有会议.中餐厅有午宴.中餐厅有晚宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,145864,148607,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2743},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1889.9269999999999}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,38313.4,38975.4,1,662,0.68899999999999995,456.11799999999994]
["电表","4号冷冻泵",null,211841.8,211842.3,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0.5},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0.34449999999999997}]
["电表","变频5号冷却泵",null,56083.1,56543.3,1,460.20000000000437,0.68899999999999995,317.07780000000298]
["电表","4号冷却泵",null,258863,258969.60000000001,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":106.60000000000582},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":73.447400000004009}]
["电表","变频1号冷却塔",null,144317,144384.20000000001,1,67.200000000011642,0.68899999999999995,46.300800000008017]
["电表","变频2号冷却塔",null,319093.3,319222,1,128.70000000001164,0.68899999999999995,88.674300000008017]
["电表","变频3号冷却塔",null,297186.09999999998,297299.5,1,113.40000000002328,0.68899999999999995,78.132600000016041]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4281.6000000000568},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2950.0224000000389}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",108.2,110,80,143.99999999999977,0.68899999999999995,99.215999999999838]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",322.3,331.2,20,177.99999999999955,0.68899999999999995,122.64199999999968]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",353.1,359.9,20,135.99999999999909,0.68899999999999995,93.703999999999368]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",150.80000000000001,154.30000000000001,20,70,0.68899999999999995,48.23]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":527.99999999999841},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":363.79199999999889}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1113,1142,1,{"$f":"E24-D24","v":29},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":127.30999999999999}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",1074,1103,1,{"$f":"E25-D25","v":29},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":127.30999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":58},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":254.61999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,15056,15269,1,{"$f":"E28-D28","v":213},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1180.02}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":213},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1180.02}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",514.6,531,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":16.399999999999977},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":11.299599999999984}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":16.399999999999977},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":11.299599999999984}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",307,315,1,{"$f":"E33-D33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":35.119999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":35.119999999999997}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4794.874000000038}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.5.25","index":43,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["  2025年 5月 24日   "]
["最低气温： 26℃，最高气温： 33℃ ，      住房量：268间"]
["宴会/会议信息.1.2厅上午有会议.中餐厅有午宴.中餐厅有晚宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,148607,150791,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2184},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1504.7759999999998}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,38975.4,39582.300000000003,1,606.90000000000146,0.68899999999999995,418.15410000000099]
["电表","4号冷冻泵",null,211842.3,211842.3,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,56543.3,57049.599999999999,1,506.29999999999563,0.68899999999999995,348.84069999999696]
["电表","4号冷却泵",null,258969.60000000001,258969.60000000001,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,144384.20000000001,144427.70000000001,1,43.5,0.68899999999999995,29.971499999999999]
["电表","变频2号冷却塔",null,319222,319300.59999999998,1,78.599999999976717,0.68899999999999995,54.155399999983956]
["电表","变频3号冷却塔",null,297299.5,297375.59999999998,1,76.099999999976717,0.68899999999999995,52.432899999983952]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":3495.3999999999505},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2408.3305999999661}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",110,112.2,80,176.00000000000023,0.68899999999999995,121.26400000000015]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",331.2,340.1,20,178.00000000000068,0.68899999999999995,122.64200000000046]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",359.9,367.9,20,160,0.68899999999999995,110.24]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",154.30000000000001,158.5,20,83.999999999999773,0.68899999999999995,57.875999999999841]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":598.00000000000068},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":412.0220000000005}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1142,1168,1,{"$f":"E24-D24","v":26},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":114.13999999999999}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",1103,1141,1,{"$f":"E25-D25","v":38},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":166.82}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":64},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":280.95999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,15269,15552,1,{"$f":"E28-D28","v":283},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1567.82}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":283},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1567.82}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",531,552.5,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":21.5},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":14.813499999999999}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":21.5},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":14.813499999999999}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",315,327,1,{"$f":"E33-D33","v":12},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":52.679999999999993}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":12},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":52.679999999999993}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4736.6260999999668}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.5.26","index":44,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["  2025年 5月 25日   "]
["最低气温： 18℃，最高气温： 24℃ ，      住房量： 109间"]
["宴会/会议信息.奥尔良波士顿.昆西.昆斯有全天会议  三厅.中餐厅有午宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,150791,151819,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1028},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":708.29199999999992}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,39582.300000000003,40205.699999999997,1,623.39999999999418,0.68899999999999995,429.52259999999598]
["电表","4号冷冻泵",null,211842.3,211842.3,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,57049.599999999999,57569.3,1,519.70000000000437,0.68899999999999995,358.07330000000297]
["电表","4号冷却泵",null,258969.60000000001,258969.60000000001,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,144427.70000000001,144460.5,1,32.799999999988358,0.68899999999999995,22.599199999991978]
["电表","变频2号冷却塔",null,319300.59999999998,319355.3,1,54.700000000011642,0.68899999999999995,37.68830000000802]
["电表","变频3号冷却塔",null,297375.59999999998,297430,1,54.400000000023283,0.68899999999999995,37.481600000016037]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":2313.0000000000218},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":1593.6570000000147}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",112.2,113.9,80,136.00000000000023,0.68899999999999995,93.70400000000015]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",340.1,348.9,20,175.99999999999909,0.68899999999999995,121.26399999999937]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",367.9,374.9,20,140,0.68899999999999995,96.46]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",158.5,162.5,20,80,0.68899999999999995,55.12]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":531.99999999999932},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":366.54799999999949}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1168,1180,1,{"$f":"E24-D24","v":12},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":52.679999999999993}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",1141,1174,1,{"$f":"E25-D25","v":33},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":144.86999999999998}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":45},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":197.54999999999995}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,15552,15821,1,{"$f":"E28-D28","v":269},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1490.26}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":269},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1490.26}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",552.5,572.4,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":19.899999999999977},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":13.711099999999984}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":19.899999999999977},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":13.711099999999984}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",327,337,1,{"$f":"E33-D33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":43.9}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":43.9}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":3705.626100000014}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.5.27","index":45,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["  2025年 5月 26日   "]
["最低气温： 19℃，最高气温： 30℃ ，      住房量： 148间"]
["宴会/会议信息 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,151819,152490,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":671},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":462.31899999999996}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,40205.699999999997,40811.9,1,606.20000000000437,0.68899999999999995,417.67180000000297]
["电表","4号冷冻泵",null,211842.3,211842.3,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,57569.3,58061.4,1,492.09999999999854,0.68899999999999995,339.05689999999896]
["电表","4号冷却泵",null,258969.60000000001,259008.5,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":38.899999999994179},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":26.802099999995988}]
["电表","变频1号冷却塔",null,144460.5,144492.5,1,32,0.68899999999999995,22.047999999999998]
["电表","变频2号冷却塔",null,319355.3,319408.8,1,53.5,0.68899999999999995,36.861499999999999]
["电表","变频3号冷却塔",null,297430,297483,1,53,0.68899999999999995,36.516999999999996]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":1946.6999999999971},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":1341.2762999999979}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",113.9,115.9,80,160,0.68899999999999995,110.24]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",348.9,357.6,20,174.00000000000091,0.68899999999999995,119.88600000000062]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",374.9,381.3,20,128.00000000000068,0.68899999999999995,88.192000000000462]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",162.5,166.3,20,76.000000000000227,0.68899999999999995,52.364000000000154]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":538.00000000000182},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":370.68200000000121}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1180,1207,1,{"$f":"E24-D24","v":27},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":118.52999999999999}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",1174,1192,1,{"$f":"E25-D25","v":18},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":79.02}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":45},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":197.54999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,15821,16067,1,{"$f":"E28-D28","v":246},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1362.84}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":246},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1362.84}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",572.4,591,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":18.600000000000023},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":12.815400000000015}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":18.600000000000023},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":12.815400000000015}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",337,346,1,{"$f":"E33-D33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":39.51}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":39.51}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":3324.6736999999989}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.5.28","index":46,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["  2025年 5月 27日   "]
["最低气温： 22℃，最高气温： 26℃ ，      住房量： 132间"]
["宴会/会议信息 三厅有晚宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,152490,153401,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":911},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":627.67899999999997}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,40811.9,41572,1,760.09999999999854,0.68899999999999995,523.70889999999895]
["电表","4号冷冻泵",null,211842.3,211842.3,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,58061.4,58467.8,1,406.40000000000146,0.68899999999999995,280.009600000001]
["电表","4号冷却泵",null,259008.5,259008.5,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,144492.5,144528.5,1,36,0.68899999999999995,24.803999999999998]
["电表","变频2号冷却塔",null,319408.8,319470.59999999998,1,61.799999999988358,0.68899999999999995,42.580199999991976]
["电表","变频3号冷却塔",null,297483,297517,1,34,0.68899999999999995,23.425999999999998]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":2209.2999999999884},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":1522.2076999999917}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",115.9,117.7,80,143.99999999999977,0.68899999999999995,99.215999999999838]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",357.6,366.4,20,175.99999999999909,0.68899999999999995,121.26399999999937]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",381.3,387.3,20,120,0.68899999999999995,82.679999999999993]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",166.3,170,20,73.999999999999773,0.68899999999999995,50.985999999999841]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":513.99999999999864},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":354.14599999999905}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1207,1228,1,{"$f":"E24-D24","v":21},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":92.19}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",1192,1216,1,{"$f":"E25-D25","v":24},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":105.35999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":45},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":197.54999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,16067,16282,1,{"$f":"E28-D28","v":215},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1191.0999999999999}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":215},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1191.0999999999999}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",591,608.70000000000005,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":17.700000000000045},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":12.19530000000003}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":17.700000000000045},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":12.19530000000003}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",346,355,1,{"$f":"E33-D33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":39.51}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":39.51}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":3316.7089999999907}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.5.29","index":47,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["  2025年 5月 28日   "]
["最低气温：22 ℃，最高气温：25 ℃ ，      住房量：119间"]
["宴会/会议信息 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,153401,154278,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":877},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":604.25299999999993}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,41572,42433.7,1,861.69999999999709,0.68899999999999995,593.711299999998]
["电表","4号冷冻泵",null,211842.3,211856.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":14.400000000023283},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":9.921600000016042}]
["电表","变频5号冷却泵",null,58467.8,58804,1,336.19999999999709,0.68899999999999995,231.64179999999797]
["电表","4号冷却泵",null,259008.5,259021.9,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":13.399999999994179},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":9.2325999999959887}]
["电表","变频1号冷却塔",null,144528.5,144560.4,1,31.899999999994179,0.68899999999999995,21.979099999995988]
["电表","变频2号冷却塔",null,319470.59999999998,319524,1,53.400000000023283,0.68899999999999995,36.792600000016037]
["电表","变频3号冷却塔",null,297517,297562.40000000002,1,45.400000000023283,0.68899999999999995,31.28060000001604]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":2233.4000000000524},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":1538.8126000000359}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",117.7,119.3,80,127.99999999999955,0.68899999999999995,88.19199999999968]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",366.4,375.1,20,174.00000000000091,0.68899999999999995,119.88600000000062]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",387.3,389.2,20,37.999999999999545,0.68899999999999995,26.181999999999686]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",170,173.8,20,76.000000000000227,0.68899999999999995,52.364000000000154]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":416.00000000000023},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":286.62400000000014}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1228,1246,1,{"$f":"E24-D24","v":18},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":79.02}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",1216,1230,1,{"$f":"E25-D25","v":14},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":61.459999999999994}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":32},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":140.47999999999999}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,16282,16551,1,{"$f":"E28-D28","v":269},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1490.26}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":269},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1490.26}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",608.70000000000005,629.20000000000005,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":20.5},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":14.124499999999999}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":20.5},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":14.124499999999999}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",355,367,1,{"$f":"E33-D33","v":12},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":52.679999999999993}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":12},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":52.679999999999993}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":3522.9811000000359}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.5.30","index":48,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["  2025年 5月 29日   "]
["最低气温：21 ℃，最高气温：30 ℃ ，      住房量：115间"]
["宴会/会议信息 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,154278,155086,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":808},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":556.71199999999999}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,42433.7,43311.9,1,878.20000000000437,0.68899999999999995,605.07980000000293]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,58804,59147.1,1,343.09999999999854,0.68899999999999995,236.39589999999899]
["电表","4号冷却泵",null,259021.9,259021.9,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,144560.4,144606.29999999999,1,45.899999999994179,0.68899999999999995,31.625099999995989]
["电表","变频2号冷却塔",null,319524,319577.7,1,53.700000000011642,0.68899999999999995,36.99930000000802]
["电表","变频3号冷却塔",null,297562.40000000002,297616.5,1,54.099999999976717,0.68899999999999995,37.274899999983958]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":2182.9999999999854},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":1504.08699999999}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",119.3,121.1,80,143.99999999999977,0.68899999999999995,99.215999999999838]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",375.1,383.9,20,175.99999999999909,0.68899999999999995,121.26399999999937]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",389.2,390.5,20,26.000000000000227,0.68899999999999995,17.914000000000154]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",173.8,177.6,20,75.999999999999659,0.68899999999999995,52.363999999999763]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":421.99999999999875},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":290.75799999999913}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1246,1266,1,{"$f":"E24-D24","v":20},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":87.8}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",1230,1246,1,{"$f":"E25-D25","v":16},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":70.239999999999995}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":36},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":158.04}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,16551,16799,1,{"$f":"E28-D28","v":248},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1373.92}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":248},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1373.92}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",629.20000000000005,647.6,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":18.399999999999977},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":12.677599999999984}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":18.399999999999977},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":12.677599999999984}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",367,376,1,{"$f":"E33-D33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":39.51}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":39.51}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":3378.9925999999896}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.5.31","index":49,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["  2025年 5月 30日   "]
["最低气温：22 ℃，最高气温：29 ℃ ，      住房量：120间"]
["宴会/会议信息 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,155086,156277,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1191},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":820.59899999999993}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,43311.9,44261.8,1,949.90000000000146,0.68899999999999995,654.48110000000099]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,59147.1,59518.9,1,371.80000000000291,0.68899999999999995,256.17020000000201]
["电表","4号冷却泵",null,259021.9,259021.9,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,144606.29999999999,144664.4,1,58.100000000005821,0.68899999999999995,40.03090000000401]
["电表","变频2号冷却塔",null,319577.7,319635.59999999998,1,57.899999999965075,0.68899999999999995,39.893099999975931]
["电表","变频3号冷却塔",null,297616.5,297674.8,1,58.299999999988358,0.68899999999999995,40.168699999991979]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":2686.9999999999636},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":1851.3429999999751}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",121.1,123.1,80,160,0.68899999999999995,110.24]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",383.9,392.7,20,176.00000000000023,0.68899999999999995,121.26400000000015]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",390.5,392.7,20,43.999999999999773,0.68899999999999995,30.315999999999843]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",177.6,181.4,20,76.000000000000227,0.68899999999999995,52.364000000000154]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":456.00000000000023},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":314.18400000000014}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1266,1287,1,{"$f":"E24-D24","v":21},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":92.19}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",1246,1266,1,{"$f":"E25-D25","v":20},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":87.8}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":41},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":179.99}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,16799,17071,1,{"$f":"E28-D28","v":272},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1506.88}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":272},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1506.88}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",647.6,669,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":21.399999999999977},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":14.744599999999982}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":21.399999999999977},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":14.744599999999982}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",376,387,1,{"$f":"E33-D33","v":11},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":48.29}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":11},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":48.29}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":3915.4315999999753}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.6.1","index":50,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["  2025年 5月 31日   "]
["最低气温：23 ℃，最高气温：32 ℃ ，      住房量：157间"]
["宴会/会议信息 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,156277,157299,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1022},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":704.1579999999999}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,44261.8,45059.5,1,797.69999999999709,0.68899999999999995,549.615299999998]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,59518.9,59826.7,1,307.79999999999563,0.68899999999999995,212.07419999999698]
["电表","4号冷却泵",null,259021.9,259021.9,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,144664.4,144713.29999999999,1,48.899999999994179,0.68899999999999995,33.692099999995989]
["电表","变频2号冷却塔",null,319635.59999999998,319684.2,1,48.600000000034925,0.68899999999999995,33.485400000024057]
["电表","变频3号冷却塔",null,297674.8,297723.40000000002,1,48.600000000034925,0.68899999999999995,33.485400000024057]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":2273.6000000000568},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":1566.5104000000392}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",123.1,125.5,80,192.00000000000045,0.68899999999999995,132.2880000000003]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",392.7,401.6,20,178.00000000000068,0.68899999999999995,122.64200000000046]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",392.7,399.9,20,143.99999999999977,0.68899999999999995,99.215999999999838]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",181.4,185.3,20,78.000000000000114,0.68899999999999995,53.742000000000075]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":592.00000000000102},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":407.88800000000066}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1287,1317,1,{"$f":"E24-D24","v":30},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":131.69999999999999}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",1266,1294,1,{"$f":"E25-D25","v":28},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":122.91999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":58},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":254.61999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,17071,17071,1,{"$f":"E28-D28","v":0},5.54,{"$f":"G28*H28","v":0}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":0},5.54,{"$f":"I28+I29","v":0}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",669,671.5,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":2.5},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":1.7224999999999999}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":2.5},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":1.7224999999999999}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",387,389,1,{"$f":"E33-D33","v":2},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":8.7799999999999994}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":2},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":8.7799999999999994}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":2239.52090000004}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.6.2","index":51,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["  2025年 6月 1日   "]
["最低气温：24 ℃，最高气温：34 ℃ ，      住房量：95间"]
["宴会/会议信息 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,157299,158822,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1523},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1049.347}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,45059.5,45889.4,1,829.90000000000146,0.68899999999999995,571.80110000000093]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,59826.7,60147.6,1,320.90000000000146,0.68899999999999995,221.10010000000099]
["电表","4号冷却泵",null,259021.9,259021.9,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,144713.29999999999,144763.20000000001,1,49.900000000023283,0.68899999999999995,34.38110000001604]
["电表","变频2号冷却塔",null,319684.2,319733.8,1,49.599999999976717,0.68899999999999995,34.174399999983955]
["电表","变频3号冷却塔",null,297723.40000000002,297773.2,1,49.799999999988358,0.68899999999999995,34.312199999991975]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":2823.0999999999913},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":1945.1158999999936}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",125.5,127.2,80,136.00000000000023,0.68899999999999995,93.70400000000015]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",401.6,410.4,20,175.99999999999909,0.68899999999999995,121.26399999999937]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",399.9,404.5,20,92.000000000000455,0.68899999999999995,63.388000000000311]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",185.3,188.8,20,70,0.68899999999999995,48.23]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":473.99999999999977},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":326.58599999999984}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1317,1338,1,{"$f":"E24-D24","v":21},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":92.19}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",1294,1322,1,{"$f":"E25-D25","v":28},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":122.91999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":49},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":215.10999999999999}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,17071,17295,1,{"$f":"E28-D28","v":224},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1240.96}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":224},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1240.96}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",671.5,689.3,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":17.799999999999955},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":12.264199999999967}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":17.799999999999955},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":12.264199999999967}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",389,398,1,{"$f":"E33-D33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":39.51}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":39.51}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":3779.5460999999941}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.6.3","index":52,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["  2025年 6月 2日   "]
["最低气温：24 ℃，最高气温：35 ℃ ，      住房量：95间"]
["宴会/会议信息 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,158822,160804,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1982},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1365.598}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,45889.4,46734.2,1,844.79999999999563,0.68899999999999995,582.067199999997]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,60147.6,60476.9,1,329.30000000000291,0.68899999999999995,226.88770000000198]
["电表","4号冷却泵",null,259021.9,259021.9,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,144763.20000000001,144868.1,1,104.89999999999418,0.68899999999999995,72.276099999995978]
["电表","变频2号冷却塔",null,319733.8,319851.90000000002,1,118.10000000003492,0.68899999999999995,81.370900000024051]
["电表","变频3号冷却塔",null,297773.2,297823.7,1,50.5,0.68899999999999995,34.794499999999999]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":3429.6000000000276},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2362.9944000000187}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",127.2,128.5,80,103.99999999999977,0.68899999999999995,71.655999999999835]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",410.4,418.9,20,170,0.68899999999999995,117.13]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",404.5,409.6,20,102.00000000000045,0.68899999999999995,70.278000000000304]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",188.8,192.3,20,70,0.68899999999999995,48.23]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":446.00000000000023},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":307.29400000000015}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1338,1353,1,{"$f":"E24-D24","v":15},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":65.849999999999994}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",1322,1342,1,{"$f":"E25-D25","v":20},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":87.8}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":35},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":153.64999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,17295,17505,1,{"$f":"E28-D28","v":210},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1163.4000000000001}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":210},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1163.4000000000001}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",689.3,705.8,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":16.5},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":11.368499999999999}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":16.5},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":11.368499999999999}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",398,406,1,{"$f":"E33-D33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":35.119999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":35.119999999999997}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4033.8269000000191}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.6.4","index":53,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["  2025年 6月 3日   "]
["最低气温：24 ℃，最高气温：28 ℃ ，      住房量：83间"]
["宴会/会议信息 三厅有午宴.月圆包厢有晚宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,160804,162284,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1480},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1019.7199999999999}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,46734.2,47617,1,882.80000000000291,0.68899999999999995,608.24920000000191]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,60476.9,60821.9,1,345,0.68899999999999995,237.70499999999998]
["电表","4号冷却泵",null,259021.9,259021.9,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,144868.1,144989.1,1,121,0.68899999999999995,83.369]
["电表","变频2号冷却塔",null,319851.90000000002,319988.90000000002,1,137,0.68899999999999995,94.392999999999986]
["电表","变频3号冷却塔",null,297823.7,297877.2,1,53.5,0.68899999999999995,36.861499999999999]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":3019.3000000000029},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2080.2977000000019}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",128.5,130,80,120,0.68899999999999995,82.679999999999993]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",418.9,427.6,20,174.00000000000091,0.68899999999999995,119.88600000000062]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",409.6,416.6,20,140,0.68899999999999995,96.46]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",192.3,196.1,20,75.999999999999659,0.68899999999999995,52.363999999999763]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":510.00000000000057},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":351.39000000000033}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1353,1366,1,{"$f":"E24-D24","v":13},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":57.069999999999993}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",1342,1370,1,{"$f":"E25-D25","v":28},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":122.91999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":41},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":179.98999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,17505,17693,1,{"$f":"E28-D28","v":188},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1041.52}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":188},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1041.52}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",705.8,721.8,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":16},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":11.023999999999999}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":16},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":11.023999999999999}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",406,415,1,{"$f":"E33-D33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":39.51}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":39.51}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":3703.7317000000021}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.6.5","index":54,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["  2025年 6月 4日   "]
["最低气温：25 ℃，最高气温：32 ℃ ，      住房量：111间"]
["宴会/会议信息 奥尔良波士顿下午有会议"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,162284,163749,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1465},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1009.3849999999999}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,47617,48490.1,1,873.09999999999854,0.68899999999999995,601.56589999999892]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,60821.9,61162,1,340.09999999999854,0.68899999999999995,234.32889999999898]
["电表","4号冷却泵",null,259021.9,259021.9,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,144989.1,145042,1,52.899999999994179,0.68899999999999995,36.448099999995989]
["电表","变频2号冷却塔",null,319988.90000000002,320041.5,1,52.599999999976717,0.68899999999999995,36.241399999983955]
["电表","变频3号冷却塔",null,297877.2,297929.90000000002,1,52.700000000011642,0.68899999999999995,36.31030000000802]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":2836.3999999999796},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":1954.279599999986}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",130,131.30000000000001,80,104.00000000000091,0.68899999999999995,71.656000000000617]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",427.6,436.5,20,177.99999999999955,0.68899999999999995,122.64199999999968]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",416.6,423.6,20,140,0.68899999999999995,96.46]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",196.1,199.8,20,74.000000000000341,0.68899999999999995,50.986000000000232]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":496.0000000000008},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":341.74400000000048}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1366,1379,1,{"$f":"E24-D24","v":13},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":57.069999999999993}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",1370,1392,1,{"$f":"E25-D25","v":22},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":96.58}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":35},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":153.64999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,17693,17875,1,{"$f":"E28-D28","v":182},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1008.28}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":182},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1008.28}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",721.8,736.8,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":15},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":10.334999999999999}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":15},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":10.334999999999999}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",415,421,1,{"$f":"E33-D33","v":6},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":26.339999999999996}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":6},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":26.339999999999996}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":3494.6285999999864}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.6.6","index":55,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表"]
["  2025年 6月 5日   "]
["最低气温：23 ℃，最高气温：32 ℃ ，      住房量：165间"]
["宴会/会议信息 乔治亚全天有会议.中餐厅有午宴跟晚宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,163749,165232,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1483},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1021.7869999999999}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,48490.1,49312.9,1,822.80000000000291,0.68899999999999995,566.90920000000199]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,61162,61595.7,1,433.69999999999709,0.68899999999999995,298.81929999999795]
["电表","4号冷却泵",null,259021.9,259021.9,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,145042,145125.1,1,83.100000000005821,0.68899999999999995,57.255900000004004]
["电表","变频2号冷却塔",null,320041.5,320132.59999999998,1,91.099999999976717,0.68899999999999995,62.767899999983953]
["电表","变频3号冷却塔",null,297929.90000000002,298017.5,1,87.599999999976717,0.68899999999999995,60.356399999983957]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":3001.2999999999593},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2067.8956999999718}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",131.30000000000001,133.6,80,183.99999999999864,0.68899999999999995,126.77599999999904]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",436.5,445.8,20,186.00000000000023,0.68899999999999995,128.15400000000014]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",423.6,425.1,20,30,0.68899999999999995,20.669999999999998]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",199.8,203.4,20,71.999999999999886,0.68899999999999995,49.607999999999919]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":471.99999999999875},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":325.20799999999906}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1379,1410,1,{"$f":"E24-D24","v":31},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":136.09}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",1392,1408,1,{"$f":"E25-D25","v":16},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":70.239999999999995}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":47},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":206.32999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,17875,18111,1,{"$f":"E28-D28","v":236},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1307.44}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":236},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1307.44}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",736.8,755.7,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":18.900000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":13.022100000000062}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":18.900000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":13.022100000000062}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",421,432,1,{"$f":"E33-D33","v":11},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":48.29}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":11},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":48.29}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":3968.1857999999711}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.6.7","index":56,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表A1:I17"]
["  2025年 6月 6日   "]
["最低气温：24 ℃，最高气温：35 ℃ ，      住房量：155间"]
["宴会/会议信息 中餐厅有午宴晚宴.月圆，昌盛轩包厢有晚宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,165232,167149,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1917},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1320.8129999999999}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,49312.9,50146.3,1,833.40000000000146,0.68899999999999995,574.21260000000098]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,61595.7,62109.9,1,514.20000000000437,0.68899999999999995,354.283800000003]
["电表","4号冷却泵",null,259021.9,259092.6,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":70.700000000011642},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":48.712300000008014}]
["电表","变频1号冷却塔",null,145125.1,145244.5,1,119.39999999999418,0.68899999999999995,82.266599999995989]
["电表","变频2号冷却塔",null,320132.59999999998,320283.2,1,150.60000000003492,0.68899999999999995,103.76340000002405]
["电表","变频3号冷却塔",null,298017.5,298130.5,1,113,0.68899999999999995,77.856999999999999]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":3718.3000000000466},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2561.9087000000313}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",133.6,135.9,80,184.00000000000091,0.68899999999999995,126.77600000000062]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",445.8,454.8,20,180,0.68899999999999995,124.02]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",425.1,431.1,20,120,0.68899999999999995,82.679999999999993]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",203.4,207.2,20,75.999999999999659,0.68899999999999995,52.363999999999763]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":560.00000000000057},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":385.84000000000037}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1410,1444,1,{"$f":"E24-D24","v":34},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":149.26}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",1408,1435,1,{"$f":"E25-D25","v":27},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":118.52999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":61},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":267.78999999999996}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,18111,18332,1,{"$f":"E28-D28","v":221},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1224.3399999999999}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":221},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1224.3399999999999}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",755.7,773.8,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":18.099999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":12.470899999999936}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":18.099999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":12.470899999999936}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",432,449,1,{"$f":"E33-D33","v":17},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":74.63}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":17},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":74.63}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4526.9796000000324}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.6.8","index":57,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表A1:I17"]
["  2025年 6月 7日   "]
["最低气温：25 ℃，最高气温：36 ℃ ，      住房量：154间"]
["宴会/会议信息 中餐厅有午宴晚宴.厢房5间，豪生1-2厅有午宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,167149,169638,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2489},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1714.9209999999998}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,50146.3,50976.1,1,829.79999999999563,0.68899999999999995,571.73219999999696]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,62109.9,62618.6,1,508.69999999999709,0.68899999999999995,350.49429999999796]
["电表","4号冷却泵",null,259092.6,259467.8,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":375.19999999998254},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":258.51279999998798}]
["电表","变频1号冷却塔",null,145244.5,145383.79999999999,1,139.29999999998836,0.68899999999999995,95.97769999999197]
["电表","变频2号冷却塔",null,320283.2,320449.59999999998,1,166.39999999996508,0.68899999999999995,114.64959999997593]
["电表","变频3号冷却塔",null,298130.5,298260.09999999998,1,129.59999999997672,0.68899999999999995,89.294399999983952]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4637.9999999999054},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3195.5819999999353}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",135.9,137.6,80,135.99999999999909,0.68899999999999995,93.703999999999368]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",454.8,464.3,20,190,0.68899999999999995,130.91]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",431.1,438.1,20,140,0.68899999999999995,96.46]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",207.2,211,20,76.000000000000227,0.68899999999999995,52.364000000000154]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":541.99999999999932},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":373.43799999999948}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1444,1473,1,{"$f":"E24-D24","v":29},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":127.30999999999999}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",1435,1472,1,{"$f":"E25-D25","v":37},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":162.42999999999998}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":66},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":289.73999999999995}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,18332,18552,1,{"$f":"E28-D28","v":220},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1218.8}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":220},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1218.8}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",773.8,791.3,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":17.5},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":12.057499999999999}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":17.5},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":12.057499999999999}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",449,450,1,{"$f":"E33-D33","v":1},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":4.3899999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":1},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":4.3899999999999997}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5094.0074999999351}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.6.9","index":58,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表A1:I17"]
["  2025年 6月 8日   "]
["最低气温：25 ℃，最高气温：34 ℃ ，      住房量：间"]
["宴会/会议信息 中餐厅有午宴晚宴.  豪生1-2厅有上午会议 3厅有午宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,169638,171842,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2204},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1518.5559999999998}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,50976.1,51810.5,1,834.40000000000146,0.68899999999999995,574.90160000000094]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,62618.6,63109.8,1,491.20000000000437,0.68899999999999995,338.43680000000296]
["电表","4号冷却泵",null,259467.8,259809.2,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":341.40000000002328},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":235.22460000001601}]
["电表","变频1号冷却塔",null,145383.79999999999,145528.5,1,144.70000000001164,0.68899999999999995,99.698300000008018]
["电表","变频2号冷却塔",null,320449.59999999998,320618.5,1,168.90000000002328,0.68899999999999995,116.37210000001603]
["电表","变频3号冷却塔",null,298260.09999999998,298360.3,1,100.20000000001164,0.68899999999999995,69.037800000008019]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4284.8000000000757},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2952.2272000000521}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",137.6,139.30000000000001,80,136.00000000000136,0.68899999999999995,93.704000000000931]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",464.3,473.6,20,186.00000000000023,0.68899999999999995,128.15400000000014]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",438.1,444.4,20,125.99999999999909,0.68899999999999995,86.813999999999368]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",211,214.6,20,71.999999999999886,0.68899999999999995,49.607999999999919]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":520.00000000000057},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":358.28000000000043}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1473,1503,1,{"$f":"E24-D24","v":30},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":131.69999999999999}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",1472,1507,1,{"$f":"E25-D25","v":35},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":153.64999999999998}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":65},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":285.34999999999997}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,18552,18795,1,{"$f":"E28-D28","v":243},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1346.22}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":243},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1346.22}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",791.3,810.5,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":19.200000000000045},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":13.22880000000003}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":19.200000000000045},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":13.22880000000003}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",450,460,1,{"$f":"E33-D33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":43.9}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":43.9}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4999.206000000052}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.6.10","index":59,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表A1:I17"]
["  2025年 6月 9日   "]
["最低气温：25 ℃，最高气温：35 ℃ ，      住房量：105间"]
["宴会/会议信息 中餐厅有午宴晚宴.  豪生1-2厅有全天会议 3厅有午宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,171842,174367,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2525},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1739.7249999999999}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,51810.5,52657.2,1,846.69999999999709,0.68899999999999995,583.37629999999797]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,63109.8,63712.2,1,602.39999999999418,0.68899999999999995,415.05359999999598]
["电表","4号冷却泵",null,259809.2,260173,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":363.79999999998836},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":250.65819999999195}]
["电表","变频1号冷却塔",null,145528.5,145651.79999999999,1,123.29999999998836,0.68899999999999995,84.953699999991969]
["电表","变频2号冷却塔",null,320618.5,320759.3,1,140.79999999998836,0.68899999999999995,97.011199999991973]
["电表","变频3号冷却塔",null,298360.3,298490.2,1,129.90000000002328,0.68899999999999995,89.501100000016038]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4731.8999999999796},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3260.2790999999861}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",139.30000000000001,140.4,80,87.999999999999545,0.68899999999999995,60.631999999999685]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",473.6,482.8,20,183.99999999999977,0.68899999999999995,126.77599999999984]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",444.4,450.5,20,122.00000000000045,0.68899999999999995,84.058000000000305]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",214.6,218.2,20,71.999999999999886,0.68899999999999995,49.607999999999919]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":465.99999999999966},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":321.07399999999973}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1503,1521,1,{"$f":"E24-D24","v":18},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":79.02}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",1507,1534,1,{"$f":"E25-D25","v":27},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":118.52999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":45},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":197.54999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,18795,18996,1,{"$f":"E28-D28","v":201},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1113.54}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":201},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1113.54}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",810.5,827.5,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":17},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":11.712999999999999}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":17},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":11.712999999999999}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",460,469,1,{"$f":"E33-D33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":39.51}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":39.51}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4943.6660999999858}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.6.11","index":60,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表A1:I17"]
["  2025年 6月 10日   "]
["最低气温：26 ℃，最高气温：36 ℃ ，      住房量：120间"]
["宴会/会议信息 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,174367,176325,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1958},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1349.0619999999999}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,52657.2,53523.8,1,866.60000000000582,0.68899999999999995,597.08740000000398]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,63712.2,64230.1,1,517.90000000000146,0.68899999999999995,356.83310000000097]
["电表","4号冷却泵",null,260173,260537.5,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":364.5},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":251.14049999999997}]
["电表","变频1号冷却塔",null,145651.79999999999,145780.79999999999,1,129,0.68899999999999995,88.880999999999986]
["电表","变频2号冷却塔",null,320759.3,320904,1,144.70000000001164,0.68899999999999995,99.698300000008018]
["电表","变频3号冷却塔",null,298490.2,298634,1,143.79999999998836,0.68899999999999995,99.078199999991966]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4124.5000000000073},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2841.7805000000044}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",140.4,141.69999999999999,80,103.99999999999864,0.68899999999999995,71.655999999999054]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",482.8,491.9,20,181.99999999999932,0.68899999999999995,125.39799999999953]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",450.5,454.8,20,86.000000000000227,0.68899999999999995,59.254000000000154]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",218.2,221.8,20,72.000000000000455,0.68899999999999995,49.60800000000031]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":443.99999999999864},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":305.91599999999903}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1521,1537,1,{"$f":"E24-D24","v":16},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":70.239999999999995}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",1534,1552,1,{"$f":"E25-D25","v":18},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":79.02}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":34},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":149.26}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,18996,19218,1,{"$f":"E28-D28","v":222},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1229.8800000000001}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":222},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1229.8800000000001}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",827.5,844.5,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":17},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":11.712999999999999}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":17},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":11.712999999999999}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",469,477,1,{"$f":"E33-D33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":35.119999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":35.119999999999997}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4573.6695000000036}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.6.12","index":61,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表A1:I17"]
["  2025年 6月 11日   "]
["最低气温：24 ℃，最高气温：36 ℃ ，      住房量：212间"]
["宴会/会议信息 中餐厅有午宴  中餐厅以及昆西有晚宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,176325,178558,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2233},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1538.5369999999998}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,53523.8,54384.2,1,860.39999999999418,0.68899999999999995,592.81559999999592]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,64230.1,64821.3,1,591.20000000000437,0.68899999999999995,407.336800000003]
["电表","4号冷却泵",null,260537.5,260996.2,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":458.70000000001164},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":316.04430000000798}]
["电表","变频1号冷却塔",null,145780.79999999999,145924.6,1,143.80000000001746,0.68899999999999995,99.078200000012018]
["电表","变频2号冷却塔",null,320904,321067.2,1,163.20000000001164,0.68899999999999995,112.44480000000802]
["电表","变频3号冷却塔",null,298634,298771.90000000002,1,137.90000000002328,0.68899999999999995,95.013100000016038]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4588.2000000000626},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3161.2698000000423}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",141.69999999999999,143.19999999999999,80,120,0.68899999999999995,82.679999999999993]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",491.9,500.9,20,180,0.68899999999999995,124.02]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",454.8,459.1,20,86.000000000000227,0.68899999999999995,59.254000000000154]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",221.8,225.4,20,71.999999999999886,0.68899999999999995,49.607999999999919]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":458.00000000000011},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":315.56200000000001}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1537,1566,1,{"$f":"E24-D24","v":29},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":127.30999999999999}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",1552,1573,1,{"$f":"E25-D25","v":21},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":92.19}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":50},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":219.5}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,19218,19420,1,{"$f":"E28-D28","v":202},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1119.08}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":202},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1119.08}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",844.5,860.9,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":16.399999999999977},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":11.299599999999984}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":16.399999999999977},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":11.299599999999984}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",477,485,1,{"$f":"E33-D33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":35.119999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":35.119999999999997}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4861.8314000000419}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.6.13","index":62,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表A1:I17"]
["  2025年 6月 12日   "]
["最低气温：24 ℃，最高气温：36 ℃ ，      住房量：239间"]
["宴会/会议信息 中餐厅有午宴  中餐厅以及昆西有晚宴.昆斯上午有会议"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,178558,180830,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2272},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1565.4079999999999}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,54384.2,55239.8,1,855.60000000000582,0.68899999999999995,589.50840000000392]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,64821.3,65391.6,1,570.29999999999563,0.68899999999999995,392.93669999999696]
["电表","4号冷却泵",null,260996.2,261553,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":556.79999999998836},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":383.63519999999193}]
["电表","变频1号冷却塔",null,145924.6,146064.29999999999,1,139.69999999998254,0.68899999999999995,96.253299999987959]
["电表","变频2号冷却塔",null,321067.2,321203.7,1,136.5,0.68899999999999995,94.04849999999999]
["电表","变频3号冷却塔",null,298771.90000000002,298925.40000000002,1,153.5,0.68899999999999995,105.7615]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4684.3999999999724},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3227.5515999999807}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",143.19999999999999,145,80,144.00000000000091,0.68899999999999995,99.216000000000619]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",500.9,509.8,20,178.00000000000068,0.68899999999999995,122.64200000000046]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",459.1,464.6,20,110,0.68899999999999995,75.789999999999992]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",225.4,229,20,71.999999999999886,0.68899999999999995,49.607999999999919]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":504.00000000000148},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":347.25600000000099}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1566,1596,1,{"$f":"E24-D24","v":30},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":131.69999999999999}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",1573,1600,1,{"$f":"E25-D25","v":27},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":118.52999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":57},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":250.22999999999996}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,19420,19619,1,{"$f":"E28-D28","v":199},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1102.46}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":199},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1102.46}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",860.9,877.1,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":16.200000000000045},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":11.16180000000003}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":16.200000000000045},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":11.16180000000003}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",485,494,1,{"$f":"E33-D33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":39.51}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":39.51}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4978.1693999999825}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.6.14","index":63,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表A1:I17"]
["  2025年 6月 13日   "]
["最低气温：24 ℃，最高气温：33 ℃ ，      住房量：239间"]
["宴会/会议信息 中餐厅有午宴  中餐厅以及昆西有晚宴奥尔良波士顿有午宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,180830,183350,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2520},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1736.28}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,55239.8,56120.2,1,880.39999999999418,0.68899999999999995,606.5955999999959]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,65391.6,65918.399999999994,1,526.79999999999563,0.68899999999999995,362.96519999999697]
["电表","4号冷却泵",null,261553,262088,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":535},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":368.61499999999995}]
["电表","变频1号冷却塔",null,146064.29999999999,146188.29999999999,1,124,0.68899999999999995,85.435999999999993]
["电表","变频2号冷却塔",null,321203.7,321313.59999999998,1,109.89999999996508,0.68899999999999995,75.721099999975934]
["电表","变频3号冷却塔",null,298925.40000000002,299086.40000000002,1,161,0.68899999999999995,110.92899999999999]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4857.0999999999549},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3346.5418999999688}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",145,146.9,80,152.00000000000045,0.68899999999999995,104.72800000000031]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",509.8,518.6,20,176.00000000000023,0.68899999999999995,121.26400000000015]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",464.6,469.9,20,105.99999999999909,0.68899999999999995,73.033999999999367]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",229,232.6,20,71.999999999999886,0.68899999999999995,49.607999999999919]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":505.99999999999966},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":348.63399999999979}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1596,1630,1,{"$f":"E24-D24","v":34},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":149.26}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",1600,1633,1,{"$f":"E25-D25","v":33},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":144.86999999999998}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":67},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":294.13}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,19619,19891,1,{"$f":"E28-D28","v":272},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1506.88}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":272},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1506.88}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",877.1,898.7,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":21.600000000000023},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":14.882400000000015}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":21.600000000000023},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":14.882400000000015}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",494,506,1,{"$f":"E33-D33","v":12},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":52.679999999999993}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":12},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":52.679999999999993}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5563.7482999999693}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.6.15","index":64,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
["梅州昌盛豪生大酒店节能改造每日能耗统计表A1:I17"]
["  2025年 6月 14日   "]
["最低气温：24 ℃，最高气温：30 ℃ ，      住房量：223间"]
["宴会/会议信息 中餐厅有午宴  中餐厅以及昆西有晚宴，宴会三厅有下午会议"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,183350,185806,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2456},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1692.184}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,56120.2,56945.7,1,825.5,0.68899999999999995,568.76949999999999]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,65918.399999999994,66559.3,1,640.90000000000873,0.68899999999999995,441.58010000000598]
["电表","4号冷却泵",null,262088,262581.3,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":493.29999999998836},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":339.88369999999196}]
["电表","变频1号冷却塔",null,146188.29999999999,146316.9,1,128.60000000000582,0.68899999999999995,88.605400000004011]
["电表","变频2号冷却塔",null,321313.59999999998,321508.3,1,194.70000000001164,0.68899999999999995,134.14830000000802]
["电表","变频3号冷却塔",null,299086.40000000002,299288,1,201.59999999997672,0.68899999999999995,138.90239999998394]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4940.5999999999913},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3404.0733999999943}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",146.9,148.80000000000001,80,152.00000000000045,0.68899999999999995,104.72800000000031]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",518.6,527.5,20,177.99999999999955,0.68899999999999995,122.64199999999968]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",469.9,475.2,20,106.00000000000023,0.68899999999999995,73.034000000000148]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",232.6,236.3,20,74.000000000000341,0.68899999999999995,50.986000000000232]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":510.00000000000057},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":351.39000000000038}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1630,1665,1,{"$f":"E24-D24","v":35},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":153.64999999999998}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",1633,1669,1,{"$f":"E25-D25","v":36},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":158.04}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":71},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":311.68999999999994}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,19891,20212,1,{"$f":"E28-D28","v":321},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1778.34}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":321},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1778.34}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",898.7,923.5,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":24.799999999999955},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":17.087199999999967}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":24.799999999999955},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":17.087199999999967}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",506,519,1,{"$f":"E33-D33","v":13},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":57.069999999999993}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":13},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":57.069999999999993}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5919.6505999999945}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.6.16","index":65,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 6月 15日   "]
["最低气温：25 ℃，最高气温：31 ℃ ，      住房量：188间"]
["宴会/会议信息 中餐厅有午宴  中餐厅以及昆西有晚宴，昆西有早餐"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,185806,188294,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2488},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1714.232}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,56945.7,57934.5,1,988.80000000000291,0.68899999999999995,681.2832000000019]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,66559.3,67197.2,1,637.89999999999418,0.68899999999999995,439.51309999999597]
["电表","4号冷却泵",null,262581.3,262959.8,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":378.5},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":260.78649999999999}]
["电表","变频1号冷却塔",null,146316.9,146466,1,149.10000000000582,0.68899999999999995,102.72990000000401]
["电表","变频2号冷却塔",null,321508.3,321627.3,1,119,0.68899999999999995,81.991]
["电表","变频3号冷却塔",null,299288,299393.2,1,105.20000000001164,0.68899999999999995,72.482800000008012]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4866.5000000000146},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3353.0185000000097}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",148.80000000000001,150.4,80,127.99999999999955,0.68899999999999995,88.19199999999968]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",527.5,536.4,20,177.99999999999955,0.68899999999999995,122.64199999999968]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",475.2,484.1,20,178.00000000000068,0.68899999999999995,122.64200000000046]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",236.3,239.9,20,71.999999999999886,0.68899999999999995,49.607999999999919]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":555.99999999999966},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":383.08399999999972}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1665,1696,1,{"$f":"E24-D24","v":31},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":136.09}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",1669,1703,1,{"$f":"E25-D25","v":34},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":149.26}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":65},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":285.35000000000002}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,20212,20518,1,{"$f":"E28-D28","v":306},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1695.24}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":306},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1695.24}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",923.5,946.8,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":23.299999999999955},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":16.053699999999967}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":23.299999999999955},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":16.053699999999967}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",519,531,1,{"$f":"E33-D33","v":12},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":52.679999999999993}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":12},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":52.679999999999993}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5785.4262000000099}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.6.17","index":66,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 6月 16日   "]
["最低气温：23 ℃，最高气温：28 ℃ ，      住房量：192间"]
["宴会/会议信息 中餐厅有午宴  中餐厅以及昆西有晚宴，昆西有早餐"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,188294,190533,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2239},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1542.6709999999998}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,57934.5,58800.7,1,866.19999999999709,0.68899999999999995,596.8117999999979]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,67197.2,67703.399999999994,1,506.19999999999709,0.68899999999999995,348.771799999998]
["电表","4号冷却泵",null,262959.8,263488,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":528.20000000001164},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":363.92980000000802}]
["电表","变频1号冷却塔",null,146466,146607.70000000001,1,141.70000000001164,0.68899999999999995,97.631300000008011]
["电表","变频2号冷却塔",null,321627.3,321777.40000000002,1,150.10000000003492,0.68899999999999995,103.41890000002405]
["电表","变频3号冷却塔",null,299393.2,299516.7,1,123.5,0.68899999999999995,85.091499999999996]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4554.9000000000524},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3138.3261000000366}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",150.4,152.1,80,135.99999999999909,0.68899999999999995,93.703999999999368]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",536.4,545.20000000000005,20,176.00000000000136,0.68899999999999995,121.26400000000093]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",484.1,485.5,20,27.999999999999545,0.68899999999999995,19.291999999999685]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",239.9,243.5,20,71.999999999999886,0.68899999999999995,49.607999999999919]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":411.99999999999989},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":283.86799999999994}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1696,1720,1,{"$f":"E24-D24","v":24},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":105.35999999999999}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",1703,1724,1,{"$f":"E25-D25","v":21},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":92.19}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":45},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":197.54999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,20518,20775,1,{"$f":"E28-D28","v":257},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1423.78}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":257},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1423.78}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",946.8,966.5,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":19.700000000000045},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":13.57330000000003}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":19.700000000000045},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":13.57330000000003}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",531,541,1,{"$f":"E33-D33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":43.9}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":43.9}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5100.9974000000366}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.6.18","index":67,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 6月 17日   "]
["最低气温：23 ℃，最高气温：27 ℃ ，      住房量：193间"]
["宴会/会议信息 中餐厅有午宴  中餐厅以及昆西有晚宴，昆西有早餐.1厅下午有会议"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,190533,192141,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1608},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1107.9119999999998}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,58800.7,59675,1,874.30000000000291,0.68899999999999995,602.39270000000192]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,67703.399999999994,68215.3,1,511.90000000000873,0.68899999999999995,352.69910000000601]
["电表","4号冷却泵",null,263488,263844.09999999998,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":356.09999999997672},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":245.35289999998395}]
["电表","变频1号冷却塔",null,146607.70000000001,146704.20000000001,1,96.5,0.68899999999999995,66.488499999999988]
["电表","变频2号冷却塔",null,321777.40000000002,321856.2,1,78.799999999988358,0.68899999999999995,54.293199999991977]
["电表","变频3号冷却塔",null,299516.7,299614,1,97.299999999988358,0.68899999999999995,67.039699999991967]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":3622.8999999999651},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2496.1780999999755}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",152.1,154.1,80,160,0.68899999999999995,110.24]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",545.20000000000005,554.1,20,177.99999999999955,0.68899999999999995,122.64199999999968]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",485.5,490.5,20,100,0.68899999999999995,68.899999999999991]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",243.5,247.1,20,71.999999999999886,0.68899999999999995,49.607999999999919]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":509.99999999999943},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":351.38999999999953}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1720,1747,1,{"$f":"E24-D24","v":27},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":118.52999999999999}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",1724,1749,1,{"$f":"E25-D25","v":25},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":109.74999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":52},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":228.27999999999997}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,20775,21000,1,{"$f":"E28-D28","v":225},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1246.5}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":225},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1246.5}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",966.5,985,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":18.5},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":12.746499999999999}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":18.5},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":12.746499999999999}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",541,551,1,{"$f":"E33-D33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":43.9}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":43.9}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4378.9945999999745}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.6.19","index":68,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 6月 18日   "]
["最低气温：24 ℃，最高气温：34 ℃ ，      住房量：201间"]
["宴会/会议信息 中餐厅有午宴  中餐厅以及昆西有晚宴，昆西有早餐."]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,192141,193675,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1534},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1056.9259999999999}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,60551.3,61486.5,1,935.19999999999709,0.68899999999999995,644.35279999999796]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,68215.3,68735,1,519.69999999999709,0.68899999999999995,358.07329999999797]
["电表","4号冷却泵",null,263844.09999999998,264195.59999999998,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":351.5},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":242.18349999999998}]
["电表","变频1号冷却塔",null,146704.20000000001,146790.9,1,86.699999999982538,0.68899999999999995,59.736299999987963]
["电表","变频2号冷却塔",null,321856.2,321940.8,1,84.599999999976717,0.68899999999999995,58.289399999983956]
["电表","变频3号冷却塔",null,299614,299745.8,1,131.79999999998836,0.68899999999999995,90.810199999991966]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":3643.4999999999418},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2510.3714999999593}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",154.1,155.80000000000001,80,136.00000000000136,0.68899999999999995,93.704000000000931]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",554.1,562.9,20,175.99999999999909,0.68899999999999995,121.26399999999937]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",490.5,494.6,20,82.000000000000455,0.68899999999999995,56.49800000000031]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",247.1,250.6,20,70,0.68899999999999995,48.23]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":464.00000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":319.69600000000065}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1747,1772,1,{"$f":"E24-D24","v":25},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":109.74999999999999}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",1749,1773,1,{"$f":"E25-D25","v":24},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":105.35999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":49},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":215.10999999999996}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,21000,21292,1,{"$f":"E28-D28","v":292},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1617.68}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":292},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1617.68}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",985,1008.1,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":23.100000000000023},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":15.915900000000015}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":23.100000000000023},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":15.915900000000015}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",551,563,1,{"$f":"E33-D33","v":12},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":52.679999999999993}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":12},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":52.679999999999993}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4731.4533999999603}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.6.20","index":69,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 6月 20日   "]
["最低气温：24 ℃，最高气温：33 ℃ ，      住房量：92间"]
["宴会/会议信息 中餐厅 昆西 宴会3厅有午宴  中餐厅以及昆西有晚宴，"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,195845,197605,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1760},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1212.6399999999999}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,61486.5,62219.4,1,732.90000000000146,0.68899999999999995,504.96810000000096]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,{"$f":"(E8-D8)*F8","v":0},0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,69297.100000000006,69830.7,1,533.59999999999127,0.68899999999999995,367.65039999999397]
["电表","4号冷却泵",null,264645.90000000002,264912.5,1,{"$f":"(E10-D10)*F10","v":266.59999999997672},0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":183.68739999998394}]
["电表","变频1号冷却塔",null,146896.9,146988.5,1,91.600000000005821,0.68899999999999995,63.112400000004008]
["电表","变频2号冷却塔",null,322117.8,322251.3,1,133.5,0.68899999999999995,91.981499999999997]
["电表","变频3号冷却塔",null,299915.2,300043.40000000002,1,128.20000000001164,0.68899999999999995,88.329800000008021]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":3646.3999999999869},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2512.3695999999909}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",157.69999999999999,158.9,80,96.000000000001364,0.68899999999999995,66.144000000000929]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",571.70000000000005,580.5,20,175.99999999999909,0.68899999999999995,121.26399999999937]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",501.9,506.7,20,96.000000000000227,0.68899999999999995,66.144000000000148]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",254.2,257.3,20,62.000000000000455,0.68899999999999995,42.718000000000309]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":430.00000000000114},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":296.27000000000078}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1800,1815,1,{"$f":"E24-D24","v":15},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":65.849999999999994}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",1803,1825,1,{"$f":"E25-D25","v":22},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":96.58}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":37},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":162.43}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,21542,21825,1,{"$f":"E28-D28","v":283},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1567.82}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":283},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1567.82}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1027.5,1049.4000000000001,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":21.900000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":15.089100000000062}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":21.900000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":15.089100000000062}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",572,583,1,{"$f":"E33-D33","v":11},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":48.29}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":11},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":48.29}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4602.2686999999914}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.6.21","index":70,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 6月 21日   "]
["最低气温：23 ℃，最高气温：34 ℃ ，      住房量：194间"]
["宴会/会议信息 中餐厅 昆西 宴会3厅有午宴  中餐厅以及昆西有晚宴，"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,197605,199607,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2002},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1379.3779999999999}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,62219.4,63078.9,1,859.5,0.68899999999999995,592.19549999999992]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,69830.7,70387.5,1,556.80000000000291,0.68899999999999995,383.63520000000199]
["电表","4号冷却泵",null,264912.5,265337.2,1,424.70000000001164,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":292.61830000000799}]
["电表","变频1号冷却塔",null,146988.5,147075.6,1,87.100000000005821,0.68899999999999995,60.011900000004005]
["电表","变频2号冷却塔",null,322251.3,322379,1,127.70000000001164,0.68899999999999995,87.98530000000801]
["电表","变频3号冷却塔",null,300043.40000000002,300188.90000000002,1,145.5,0.68899999999999995,100.2495]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4203.300000000032},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2896.0737000000217}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",158.9,160.6,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":135.99999999999909},0.68899999999999995,93.703999999999368]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",580.5,589.1,20,172.00000000000045,0.68899999999999995,118.50800000000031]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",506.7,514.1,20,148.00000000000068,0.68899999999999995,101.97200000000046]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",257.3,261,20,73.999999999999773,0.68899999999999995,50.985999999999841]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":530},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":365.16999999999996}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1815,1838,1,{"$f":"E24-D24","v":23},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":100.97}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",1825,1858,1,{"$f":"E25-D25","v":33},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":144.86999999999998}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":56},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":245.83999999999997}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,21825,22061,1,{"$f":"E28-D28","v":236},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1307.44}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":236},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1307.44}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1049.4000000000001,1067,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":17.599999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":12.126399999999936}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":17.599999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":12.126399999999936}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",583,592,1,{"$f":"E33-D33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":39.51}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":39.51}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4866.1601000000219}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.6.22","index":71,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 6月 22日   "]
["最低气温：25 ℃，最高气温：34 ℃ ，      住房量：201间"]
["宴会/会议信息 中餐厅以及昆西有早餐，昆斯有上午会议. 宴会3厅有晚上会议  中餐厅以及昆西有晚宴，"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,199607,201730,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2123},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1462.7469999999998}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,63078.9,63992.9,1,914,0.68899999999999995,629.74599999999998]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,70387.5,70990.8,1,603.30000000000291,0.68899999999999995,415.67370000000199]
["电表","4号冷却泵",null,265337.2,265760.90000000002,1,423.70000000001164,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":291.92930000000797}]
["电表","变频1号冷却塔",null,147075.6,147171.5,1,95.899999999994179,0.68899999999999995,66.075099999995984]
["电表","变频2号冷却塔",null,322379,322556.79999999999,1,177.79999999998836,0.68899999999999995,122.50419999999197]
["电表","变频3号冷却塔",null,300188.90000000002,300343.5,1,154.59999999997672,0.68899999999999995,106.51939999998395]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4492.2999999999738},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3095.1946999999818}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",160.6,162.1,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":120},0.68899999999999995,82.679999999999993]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",589.1,597.9,20,175.99999999999909,0.68899999999999995,121.26399999999937]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",514.1,520.1,20,120,0.68899999999999995,82.679999999999993]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",261,265,20,80,0.68899999999999995,55.12]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":495.99999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":341.74399999999935}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1838,1864,1,{"$f":"E24-D24","v":26},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":114.13999999999999}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",1858,1887,1,{"$f":"E25-D25","v":29},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":127.30999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":55},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":241.45}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,22061,22314,1,{"$f":"E28-D28","v":253},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1401.6200000000001}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":253},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1401.6200000000001}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1067,1086.9000000000001,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":19.900000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":13.711100000000062}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":19.900000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":13.711100000000062}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",592,603,1,{"$f":"E33-D33","v":11},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":48.29}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":11},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":48.29}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5142.0097999999816}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.6.23","index":72,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 6月 23日   "]
["最低气温：26 ℃，最高气温：35 ℃ ，      住房量：222间"]
["宴会/会议信息 中餐厅以及昆西有早餐，中餐厅.昆西有午宴  中餐厅以及昆西有晚宴，"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,201730,203661,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1931},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1330.4589999999998}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,63992.9,64758.6,1,765.69999999999709,0.68899999999999995,527.567299999998]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,70990.8,71574.100000000006,1,583.30000000000291,0.68899999999999995,401.89370000000196]
["电表","4号冷却泵",null,265760.90000000002,266363.09999999998,1,602.19999999995343,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":414.91579999996787}]
["电表","变频1号冷却塔",null,147171.5,147277,1,105.5,0.68899999999999995,72.689499999999995]
["电表","变频2号冷却塔",null,322556.79999999999,322707.8,1,151,0.68899999999999995,104.03899999999999]
["电表","变频3号冷却塔",null,300343.5,300487.90000000002,1,144.40000000002328,0.68899999999999995,99.491600000016035]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4283.0999999999767},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2951.0558999999835}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",162.1,163.80000000000001,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":136.00000000000136},0.68899999999999995,93.704000000000931]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",597.9,606.79999999999995,20,177.99999999999955,0.68899999999999995,122.64199999999968]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",520.1,524.6,20,90,0.68899999999999995,62.01]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",265,268.60000000000002,20,72.000000000000455,0.68899999999999995,49.60800000000031]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":476.00000000000136},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":327.96400000000091}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1864,1892,1,{"$f":"E24-D24","v":28},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":122.91999999999999}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",1887,1909,1,{"$f":"E25-D25","v":22},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":96.58}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":50},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":219.5}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,22314,22636,1,{"$f":"E28-D28","v":322},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1783.88}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":322},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1783.88}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1086.9000000000001,1111.2,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":24.299999999999955},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":16.742699999999967}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":24.299999999999955},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":16.742699999999967}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",603,615,1,{"$f":"E33-D33","v":12},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":52.679999999999993}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":12},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":52.679999999999993}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5351.822599999984}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.6.24","index":73,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 6月 24日   "]
["最低气温：25 ℃，最高气温：36 ℃ ，      住房量：236间"]
["宴会/会议信息 中餐厅以及昆西有早餐，中餐厅.昆西有午宴  中餐厅以及昆西有晚宴，奥尔良波士顿上午有会议"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,203661,205774,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2113},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1455.857}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,64758.6,65640,1,881.40000000000146,0.68899999999999995,607.28460000000098]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,71574.100000000006,72135.899999999994,1,561.79999999998836,0.68899999999999995,387.08019999999198]
["电表","4号冷却泵",null,266363.09999999998,266793,1,429.90000000002328,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":296.20110000001603}]
["电表","变频1号冷却塔",null,147277,147395.20000000001,1,118.20000000001164,0.68899999999999995,81.43980000000802]
["电表","变频2号冷却塔",null,322707.8,322881.7,1,173.90000000002328,0.68899999999999995,119.81710000001603]
["电表","变频3号冷却塔",null,300487.90000000002,300653.7,1,165.79999999998836,0.68899999999999995,114.23619999999197]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4444.0000000000364},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3061.9160000000252}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",163.80000000000001,165.8,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":160},0.68899999999999995,110.24]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",606.79999999999995,615.6,20,176.00000000000136,0.68899999999999995,121.26400000000093]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",524.6,529.20000000000005,20,92.000000000000455,0.68899999999999995,63.388000000000311]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",268.60000000000002,272.10000000000002,20,70,0.68899999999999995,48.23]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":498.00000000000182},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":343.12200000000126}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1892,1922,1,{"$f":"E24-D24","v":30},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":131.69999999999999}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",1909,1932,1,{"$f":"E25-D25","v":23},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":100.97}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":53},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":232.67}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,22636,22930,1,{"$f":"E28-D28","v":294},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1628.76}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":294},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1628.76}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1111.2,1133.4000000000001,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":22.200000000000045},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":15.29580000000003}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":22.200000000000045},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":15.29580000000003}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",615,627,1,{"$f":"E33-D33","v":12},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":52.679999999999993}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":12},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":52.679999999999993}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5334.4438000000264}]
[]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.6.25","index":74,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 6月 24日   "]
["最低气温：25 ℃，最高气温：36 ℃ ，      住房量：262间"]
["宴会/会议信息 中餐厅以及昆西有早餐，中餐厅.昆西有午宴  中餐厅以及昆西有晚宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,205774,208161,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2387},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1644.6429999999998}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,65640,66559.399999999994,1,919.39999999999418,0.68899999999999995,633.46659999999599]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,72135.899999999994,72684.600000000006,1,548.70000000001164,0.68899999999999995,378.05430000000797]
["电表","4号冷却泵",null,266793,267279,1,486,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":334.85399999999998}]
["电表","变频1号冷却塔",null,147395.20000000001,147547.29999999999,1,152.09999999997672,0.68899999999999995,104.79689999998395]
["电表","变频2号冷却塔",null,322881.7,323012.5,1,130.79999999998836,0.68899999999999995,90.121199999991973]
["电表","变频3号冷却塔",null,300653.7,300818.7,1,165,0.68899999999999995,113.68499999999999]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4788.9999999999709},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3299.6209999999792}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",165.8,167.7,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":151.99999999999818},0.68899999999999995,104.72799999999874]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",615.6,624.4,20,175.99999999999909,0.68899999999999995,121.26399999999937]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",529.20000000000005,533.70000000000005,20,90,0.68899999999999995,62.01]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",272.10000000000002,275.7,20,71.999999999999318,0.68899999999999995,49.607999999999528]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":489.99999999999659},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":337.60999999999768}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1922,1955,1,{"$f":"E24-D24","v":33},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":144.86999999999998}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",1932,1955,1,{"$f":"E25-D25","v":23},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":100.97}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":56},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":245.83999999999997}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,22930,23220,1,{"$f":"E28-D28","v":290},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1606.6}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":290},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1606.6}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1133.4000000000001,1155.5,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":22.099999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":15.226899999999937}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":22.099999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":15.226899999999937}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",627,638,1,{"$f":"E33-D33","v":11},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":48.29}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":11},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":48.29}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5553.1878999999763}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.6.26","index":75,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 6月 26日   "]
["最低气温：25 ℃，最高气温：35 ℃ ，      住房量：205间"]
["宴会/会议信息 中餐厅以及昆西有早餐，中餐厅.昆西有午宴  中餐厅以及昆西有晚宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,208161,210264,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2103},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1448.9669999999999}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,66559.399999999994,67445,1,885.60000000000582,0.68899999999999995,610.17840000000399]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,72684.600000000006,73219.7,1,535.09999999999127,0.68899999999999995,368.68389999999397]
["电表","4号冷却泵",null,267279,267688,1,409,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":281.80099999999999}]
["电表","变频1号冷却塔",null,147547.29999999999,147700.5,1,153.20000000001164,0.68899999999999995,105.55480000000802]
["电表","变频2号冷却塔",null,323012.5,323186.8,1,174.29999999998836,0.68899999999999995,120.09269999999196]
["电表","变频3号冷却塔",null,300818.7,300944.7,1,126,0.68899999999999995,86.813999999999993]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4386.1999999999971},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3022.0917999999979}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",167.7,169.3,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":128.00000000000182},0.68899999999999995,88.192000000001244]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",624.4,633.20000000000005,20,176.00000000000136,0.68899999999999995,121.26400000000093]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",533.70000000000005,538.1,20,87.999999999999545,0.68899999999999995,60.631999999999685]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",275.7,279.3,20,72.000000000000455,0.68899999999999995,49.60800000000031]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":464.00000000000318},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":319.69600000000213}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1955,1983,1,{"$f":"E24-D24","v":28},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":122.91999999999999}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",1955,1978,1,{"$f":"E25-D25","v":23},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":100.97}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":51},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":223.89}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,23220,23524,1,{"$f":"E28-D28","v":304},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1684.16}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":304},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1684.16}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1155.5,1178.5,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":23},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":15.847}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":23},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":15.847}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",638,650,1,{"$f":"E33-D33","v":12},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":52.679999999999993}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":12},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":52.679999999999993}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5318.3648000000003}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.6.27","index":76,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 6月 27日   "]
["最低气温：24 ℃，最高气温：34 ℃ ，      住房量：200间"]
["宴会/会议信息 中餐厅以及昆西有早餐，中餐厅.昆西有午宴  中餐厅以及昆西有晚宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,210264,212525,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2261},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1557.829}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,67445,68226.2,1,781.19999999999709,0.68899999999999995,538.24679999999796]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,73219.7,73790.399999999994,1,570.69999999999709,0.68899999999999995,393.21229999999798]
["电表","4号冷却泵",null,267688,268132.09999999998,1,444.09999999997672,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":305.98489999998395}]
["电表","变频1号冷却塔",null,147700.5,147807.5,1,107,0.68899999999999995,73.722999999999999]
["电表","变频2号冷却塔",null,323186.8,323340.09999999998,1,153.29999999998836,0.68899999999999995,105.62369999999197]
["电表","变频3号冷却塔",null,300944.7,301090.40000000002,1,145.70000000001164,0.68899999999999995,100.38730000000801]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4462.9999999999709},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3075.0069999999796}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",169.3,170.9,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":127.99999999999955},0.68899999999999995,88.19199999999968]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",633.20000000000005,642,20,175.99999999999909,0.68899999999999995,121.26399999999937]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",538.1,543.6,20,110,0.68899999999999995,75.789999999999992]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",279.3,282.39999999999998,20,61.999999999999318,0.68899999999999995,42.717999999999527]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":475.99999999999795},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":327.96399999999858}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",1983,2012,1,{"$f":"E24-D24","v":29},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":127.30999999999999}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",1978,2004,1,{"$f":"E25-D25","v":26},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":114.13999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":55},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":241.45}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,23524,23795,1,{"$f":"E28-D28","v":271},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1501.34}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":271},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1501.34}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1178.5,1198.5999999999999,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":20.099999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":13.848899999999936}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":20.099999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":13.848899999999936}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",650,661,1,{"$f":"E33-D33","v":11},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":48.29}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":11},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":48.29}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5207.8998999999776}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.6.28","index":77,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 6月 28日   "]
["最低气温：24 ℃，最高气温：34 ℃ ，      住房量：210间"]
["宴会/会议信息 中餐厅以及昆西有早餐，中餐厅.昆西有午宴  中餐厅以及昆西有晚宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,212525,214714,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2189},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1508.2209999999998}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,68226.2,69001.3,1,775.10000000000582,0.68899999999999995,534.04390000000399]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,73790.399999999994,74411,1,620.60000000000582,0.68899999999999995,427.59340000000395]
["电表","4号冷却泵",null,268132.09999999998,268537.7,1,405.60000000003492,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":279.45840000002403}]
["电表","变频1号冷却塔",null,147807.5,147903.1,1,95.600000000005821,0.68899999999999995,65.868400000004002]
["电表","变频2号冷却塔",null,323340.09999999998,323494.8,1,154.70000000001164,0.68899999999999995,106.58830000000802]
["电表","变频3号冷却塔",null,301090.40000000002,301251.09999999998,1,160.69999999995343,0.68899999999999995,110.7222999999679]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4401.3000000000175},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3032.4957000000118}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",170.9,172.3,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":112.00000000000045},0.68899999999999995,77.168000000000305]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",642,650.79999999999995,20,175.99999999999909,0.68899999999999995,121.26399999999937]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",543.6,548.1,20,90,0.68899999999999995,62.01]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",282.39999999999998,286,20,72.000000000000455,0.68899999999999995,49.60800000000031]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":450},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":310.04999999999995}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2012,2035,1,{"$f":"E24-D24","v":23},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":100.97}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",2004,2033,1,{"$f":"E25-D25","v":29},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":127.30999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":52},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":228.27999999999997}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,23795,24072,1,{"$f":"E28-D28","v":277},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1534.58}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":277},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1534.58}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1198.5999999999999,1219,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":20.400000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":14.055600000000062}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":20.400000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":14.055600000000062}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",661,671,1,{"$f":"E33-D33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":43.9}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":43.9}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5163.3613000000105}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.6.29","index":78,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 6月 29日   "]
["最低气温：24 ℃，最高气温：34 ℃ ，      住房量：171间"]
["宴会/会议信息 中餐厅以及昆西有早餐，中餐厅.昆西有午宴  中餐厅以及昆西有晚宴 奥尔良波士顿上午有会议"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,214714,217033,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2319},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1597.7909999999999}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,69001.3,69832.100000000006,1,830.80000000000291,0.68899999999999995,572.42120000000193]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,74411,75100.399999999994,1,689.39999999999418,0.68899999999999995,474.99659999999596]
["电表","4号冷却泵",null,268537.7,268961.09999999998,1,423.39999999996508,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":291.7225999999759}]
["电表","变频1号冷却塔",null,147903.1,148058.4,1,155.29999999998836,0.68899999999999995,107.00169999999197]
["电表","变频2号冷却塔",null,323494.8,323631.59999999998,1,136.79999999998836,0.68899999999999995,94.255199999991973]
["电表","变频3号冷却塔",null,301251.09999999998,301432.8,1,181.70000000001164,0.68899999999999995,125.19130000000801]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4736.3999999999505},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3263.3795999999656}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",172.3,173.6,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":103.99999999999864},0.68899999999999995,71.655999999999054]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",650.79999999999995,659.5,20,174.00000000000091,0.68899999999999995,119.88600000000062]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",548.1,553.79999999999995,20,113.99999999999864,0.68899999999999995,78.545999999999054]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",286,290.10000000000002,20,82.000000000000455,0.68899999999999995,56.49800000000031]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":473.99999999999864},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":326.58599999999905}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2035,2058,1,{"$f":"E24-D24","v":23},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":100.97}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",2033,2065,1,{"$f":"E25-D25","v":32},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":140.47999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":55},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":241.45}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,24072,24333,1,{"$f":"E28-D28","v":261},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1445.94}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":261},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1445.94}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1219,1239.0999999999999,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":20.099999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":13.848899999999936}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":20.099999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":13.848899999999936}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",671,682,1,{"$f":"E33-D33","v":11},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":48.29}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":11},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":48.29}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5339.4944999999643}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.6.30","index":79,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 6月 30日   "]
["最低气温：24 ℃，最高气温：33 ℃ ，      住房量：105间"]
["宴会/会议信息 "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,217033,219219,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2186},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1506.1539999999998}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,69832.100000000006,70711.100000000006,1,879,0.68899999999999995,605.63099999999997]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,75100.399999999994,75753.600000000006,1,653.20000000001164,0.68899999999999995,450.05480000000796]
["电表","4号冷却泵",null,268961.09999999998,269367.5,1,406.40000000002328,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":280.00960000001601}]
["电表","变频1号冷却塔",null,148058.4,148193.5,1,135.10000000000582,0.68899999999999995,93.083900000004007]
["电表","变频2号冷却塔",null,323631.59999999998,323783,1,151.40000000002328,0.68899999999999995,104.31460000001603]
["电表","变频3号冷却塔",null,301432.8,301556.7,1,123.90000000002328,0.68899999999999995,85.367100000016038]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4535.0000000000873},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3124.6150000000598}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",173.6,174.7,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":87.999999999999545},0.68899999999999995,60.631999999999685]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",659.5,668.2,20,174.00000000000091,0.68899999999999995,119.88600000000062]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",553.79999999999995,558.79999999999995,20,100,0.68899999999999995,68.899999999999991]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",290.10000000000002,293.60000000000002,20,70,0.68899999999999995,48.23]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":432.00000000000045},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":297.64800000000031}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2058,2073,1,{"$f":"E24-D24","v":15},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":65.849999999999994}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",2065,2088,1,{"$f":"E25-D25","v":23},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":100.97}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":38},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":166.82}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,24333,24573,1,{"$f":"E28-D28","v":240},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1329.6}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":240},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1329.6}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1239.0999999999999,1257.4000000000001,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":18.300000000000182},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":12.608700000000125}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":18.300000000000182},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":12.608700000000125}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",682,692,1,{"$f":"E33-D33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":43.9}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":43.9}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4975.1917000000594}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.7.1","index":80,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 7月 1日   "]
["最低气温：24 ℃，最高气温：37 ℃ ，      住房量：207间"]
["宴会/会议信息 中餐厅.昆西有午宴  中餐厅以及昆西有晚宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,219219,221607,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2388},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1645.3319999999999}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,70711.100000000006,71749.5,1,1038.3999999999942,0.68899999999999995,715.45759999999598]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,75753.600000000006,76302.5,1,548.89999999999418,0.68899999999999995,378.19209999999595]
["电表","4号冷却泵",null,269367.5,269861.8,1,494.29999999998836,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":340.57269999999193}]
["电表","变频1号冷却塔",null,148193.5,148342.79999999999,1,149.29999999998836,0.68899999999999995,102.86769999999197]
["电表","变频2号冷却塔",null,323783,323952.2,1,169.20000000001164,0.68899999999999995,116.57880000000802]
["电表","变频3号冷却塔",null,301556.7,301670.59999999998,1,113.89999999996508,0.68899999999999995,78.477099999975934]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4901.9999999999418},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3377.47799999996}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",174.7,176,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":104.00000000000091},0.68899999999999995,71.656000000000617]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",668.2,677,20,175.99999999999909,0.68899999999999995,121.26399999999937]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",558.79999999999995,563.6,20,96.000000000001364,0.68899999999999995,66.144000000000929]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",293.60000000000002,297.2,20,71.999999999999318,0.68899999999999995,49.607999999999528]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":448.00000000000068},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":308.67200000000048}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2073,2094,1,{"$f":"E24-D24","v":21},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":92.19}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",2088,2111,1,{"$f":"E25-D25","v":23},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":100.97}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":44},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":193.16}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,24573,24811,1,{"$f":"E28-D28","v":238},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1318.52}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":238},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1318.52}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1257.4000000000001,1275.4000000000001,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":18},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":12.401999999999999}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":18},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":12.401999999999999}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",692,700,1,{"$f":"E33-D33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":35.119999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":35.119999999999997}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5245.3519999999598}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.7.2","index":81,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 7月 2日   "]
["最低气温：25 ℃，最高气温：36 ℃ ，      住房量：244间"]
["宴会/会议信息 中餐厅.昆西有午宴  中餐厅以及昆西有晚宴 中餐厅以及昆西有早餐 昆斯.3厅上午有会议"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,221607,224053,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2446},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1685.2939999999999}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,71749.5,72516.100000000006,1,766.60000000000582,0.68899999999999995,528.187400000004]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,76302.5,76778.399999999994,1,475.89999999999418,0.68899999999999995,327.89509999999598]
["电表","4号冷却泵",null,269861.8,270500.09999999998,1,638.29999999998836,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":439.78869999999193}]
["电表","变频1号冷却塔",null,148342.79999999999,148459.9,1,117.10000000000582,0.68899999999999995,80.681900000004006]
["电表","变频2号冷却塔",null,323952.2,324131.20000000001,1,179,0.68899999999999995,123.33099999999999]
["电表","变频3号冷却塔",null,301670.59999999998,301838.2,1,167.60000000003492,0.68899999999999995,115.47640000002406]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4790.5000000000291},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3300.6545000000201}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",176,177.4,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":112.00000000000045},0.68899999999999995,77.168000000000305]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",677,685.7,20,174.00000000000091,0.68899999999999995,119.88600000000062]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",563.6,568.20000000000005,20,92.000000000000455,0.68899999999999995,63.388000000000311]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",297.2,300.8,20,72.000000000000455,0.68899999999999995,49.60800000000031]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":450.00000000000227},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":310.05000000000155}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2094,2122,1,{"$f":"E24-D24","v":28},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":122.91999999999999}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",2111,2138,1,{"$f":"E25-D25","v":27},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":118.52999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":55},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":241.45}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,24811,25049,1,{"$f":"E28-D28","v":238},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1318.52}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":238},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1318.52}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1275.4000000000001,1294,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":18.599999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":12.815399999999936}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":18.599999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":12.815399999999936}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",700,709,1,{"$f":"E33-D33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":39.51}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":39.51}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5222.9999000000207}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.7.3","index":82,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 7月 3日   "]
["最低气温：27 ℃，最高气温：37 ℃ ，      住房量：240间"]
["宴会/会议信息 中餐厅.昆西有午宴  中餐厅以及昆西有晚宴 中餐厅以及昆西有早餐 .乔治亚上午有会议"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,224053,226630,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2577},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1775.5529999999999}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,72516.100000000006,73324.7,1,808.59999999999127,0.68899999999999995,557.12539999999399]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,76778.399999999994,77432,1,653.60000000000582,0.68899999999999995,450.33040000000398]
["电表","4号冷却泵",null,270500.09999999998,270958.59999999998,1,458.5,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":315.90649999999999}]
["电表","变频1号冷却塔",null,148459.9,148607.6,1,147.70000000001164,0.68899999999999995,101.76530000000801]
["电表","变频2号冷却塔",null,324131.20000000001,324297.8,1,166.59999999997672,0.68899999999999995,114.78739999998395]
["电表","变频3号冷却塔",null,301838.2,301994.2,1,156,0.68899999999999995,107.48399999999999]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4967.9999999999854},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3422.9519999999898}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",177.4,179,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":127.99999999999955},0.68899999999999995,88.19199999999968]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",685.7,694.6,20,177.99999999999955,0.68899999999999995,122.64199999999968]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",568.20000000000005,572.4,20,83.999999999998636,0.68899999999999995,57.875999999999053]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",300.8,304.39999999999998,20,71.999999999999318,0.68899999999999995,49.607999999999528]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":461.99999999999704},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":318.31799999999799}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2122,2154,1,{"$f":"E24-D24","v":32},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":140.47999999999999}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",2138,2164,1,{"$f":"E25-D25","v":26},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":114.13999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":58},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":254.61999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,25049,25295,1,{"$f":"E28-D28","v":246},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1362.84}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":246},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1362.84}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1275.4000000000001,1313,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":37.599999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":25.906399999999934}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":37.599999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":25.906399999999934}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",700,720,1,{"$f":"E33-D33","v":20},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":87.8}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":20},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":87.8}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5472.4363999999878}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.7.4","index":83,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 7月 4日   "]
["最低气温：26 ℃，最高气温：37 ℃ ，      住房量：235间"]
["宴会/会议信息 中餐厅.昆西有午宴  中餐厅以及昆西有晚宴 中餐厅以及昆西有早餐 .乔治亚上午有会议"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,226630,229172,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2542},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1751.4379999999999}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,73324.7,74407.5,1,1082.8000000000029,0.68899999999999995,746.04920000000197]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,77432,77993.600000000006,1,561.60000000000582,0.68899999999999995,386.942400000004]
["电表","4号冷却泵",null,270958.59999999998,271418.90000000002,1,460.30000000004657,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":317.14670000003207}]
["电表","变频1号冷却塔",null,148607.6,148764.4,1,156.79999999998836,0.68899999999999995,108.03519999999197]
["电表","变频2号冷却塔",null,324297.8,324421.90000000002,1,124.10000000003492,0.68899999999999995,85.504900000024051]
["电表","变频3号冷却塔",null,301994.2,302161,1,166.79999999998836,0.68899999999999995,114.92519999999197]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":5094.4000000000669},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3510.0416000000459}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",179,180.5,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":120},0.68899999999999995,82.679999999999993]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",694.6,703.3,20,173.99999999999864,0.68899999999999995,119.88599999999904]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",572.4,577.70000000000005,20,106.00000000000136,0.68899999999999995,73.03400000000093]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",304.39999999999998,308,20,72.000000000000455,0.68899999999999995,49.60800000000031]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":472.00000000000045},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":325.20800000000025}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,0,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,0,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2154,2169,1,{"$f":"E24-D24","v":15},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":65.849999999999994}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",2164,2197,1,{"$f":"E25-D25","v":33},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":144.86999999999998}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":48},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":210.71999999999997}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,25295,25547,1,{"$f":"E28-D28","v":252},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1396.08}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":252},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1396.08}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1313,1331.9,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":18.900000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":13.022100000000062}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":18.900000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":13.022100000000062}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",720,729,1,{"$f":"E33-D33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":39.51}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":39.51}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5494.5817000000461}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.7.5","index":84,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 7月 5日   "]
["最低气温：25 ℃，最高气温：36 ℃ ，      住房量：266间"]
["宴会/会议信息 中餐厅.昆西有午宴  中餐厅以及昆西有晚宴 中餐厅以及昆西有早餐 .乔治亚上午有会议"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,229172,231815,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2643},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1821.0269999999998}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,74407.5,75453.3,1,1045.8000000000029,0.68899999999999995,720.55620000000192]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,77993.600000000006,78618.8,1,625.19999999999709,0.68899999999999995,430.76279999999798]
["电表","4号冷却泵",null,271418.90000000002,271842.3,1,423.39999999996508,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":291.7225999999759}]
["电表","变频1号冷却塔",null,148764.4,148906.1,1,141.70000000001164,0.68899999999999995,97.631300000008011]
["电表","变频2号冷却塔",null,324421.90000000002,324581.3,1,159.39999999996508,0.68899999999999995,109.82659999997593]
["电表","变频3号冷却塔",null,302161,302286.2,1,125.20000000001164,0.68899999999999995,86.262800000008014]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":5163.6999999999534},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3557.7892999999681}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",180.5,182.2,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":135.99999999999909},0.68899999999999995,93.703999999999368]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",703.3,712.1,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":176.00000000000136},0.68899999999999995,121.26400000000093]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",577.70000000000005,580.79999999999995,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":61.999999999998181},0.68899999999999995,42.717999999998746]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",308,311.7,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":73.999999999999773},0.68899999999999995,50.985999999999841]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":447.99999999999841},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":308.67199999999889}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2169,2223,1,{"$f":"E24-D24","v":54},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":237.05999999999997}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",2197,2235,1,{"$f":"E25-D25","v":38},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":166.82}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":92},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":403.88}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,25547,25802,1,{"$f":"E28-D28","v":255},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1412.7}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":255},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1412.7}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1331.9,1351.6,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":19.699999999999818},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":13.573299999999874}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":19.699999999999818},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":13.573299999999874}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",729,739,1,{"$f":"E33-D33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":43.9}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":43.9}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5740.5145999999668}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.7.6","index":85,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 7月 6日   "]
["最低气温：26 ℃，最高气温：37 ℃ ，      住房量：186间"]
["宴会/会议信息 中餐厅.昆西有午宴  中餐厅以及昆西有晚宴 中餐厅以及昆西有早餐 .1.2厅.3厅有午宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,231815,235054,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":3239},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":2231.6709999999998}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,75453.3,76419.199999999997,1,965.89999999999418,0.68899999999999995,665.50509999999599]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,78618.8,79240.100000000006,1,621.30000000000291,0.68899999999999995,428.07570000000197]
["电表","4号冷却泵",null,271842.3,272425.59999999998,1,583.29999999998836,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":401.89369999999195}]
["电表","变频1号冷却塔",null,148906.1,149053.29999999999,1,147.19999999998254,0.68899999999999995,101.42079999998796]
["电表","变频2号冷却塔",null,324581.3,324747.5,1,166.20000000001164,0.68899999999999995,114.51180000000801]
["电表","变频3号冷却塔",null,302286.2,302440,1,153.79999999998836,0.68899999999999995,105.96819999999197]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":5876.699999999968},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":4049.0462999999781}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",182.2,183.6,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":112.00000000000045},0.68899999999999995,77.168000000000305]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",712.1,721.1,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":180},0.68899999999999995,124.02]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",580.79999999999995,585,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":84.000000000000909},0.68899999999999995,57.876000000000623]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",311.7,315.39999999999998,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":73.999999999999773},0.68899999999999995,50.985999999999841]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":450.00000000000114},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":310.05000000000075}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2223,2250,1,{"$f":"E24-D24","v":27},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":118.52999999999999}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",2235,2276,1,{"$f":"E25-D25","v":41},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":179.98999999999998}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":68},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":298.52}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,25802,26072,1,{"$f":"E28-D28","v":270},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1495.8}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":270},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1495.8}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1351.6,1372.1,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":20.5},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":14.124499999999999}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":20.5},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":14.124499999999999}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",739,750,1,{"$f":"E33-D33","v":11},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":48.29}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":11},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":48.29}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":6215.8307999999797}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.7.7","index":86,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 7月 7日   "]
["最低气温：27 ℃，最高气温：38 ℃ ，      住房量：205间"]
["宴会/会议信息 中餐厅.昆西有午宴  中餐厅以及昆西有晚宴 中餐厅以及昆西有早餐 "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,235054,238247,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":3193},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":2199.9769999999999}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,76419.199999999997,77491.100000000006,1,1071.9000000000087,0.68899999999999995,738.53910000000599]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,79240.100000000006,79800,1,559.89999999999418,0.68899999999999995,385.77109999999595]
["电表","4号冷却泵",null,272425.59999999998,272983.7,1,558.10000000003492,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":384.53090000002402}]
["电表","变频1号冷却塔",null,149053.29999999999,149185.70000000001,1,132.40000000002328,0.68899999999999995,91.223600000016035]
["电表","变频2号冷却塔",null,324747.5,324889.2,1,141.70000000001164,0.68899999999999995,97.631300000008011]
["电表","变频3号冷却塔",null,302440,302564.90000000002,1,124.90000000002328,0.68899999999999995,86.056100000016031]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":5781.900000000096},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3983.729100000066}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",183.6,184.9,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":104.00000000000091},0.68899999999999995,71.656000000000617]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",721.1,729.7,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":172.00000000000045},0.68899999999999995,118.50800000000031]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",585,588.4,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":67.999999999999545},0.68899999999999995,46.851999999999684]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",315.39999999999998,319,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":72.000000000000455},0.68899999999999995,49.60800000000031]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":416.00000000000136},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":286.62400000000093}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2250,2272,1,{"$f":"E24-D24","v":22},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":96.58}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",2276,2306,1,{"$f":"E25-D25","v":30},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":131.69999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":52},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":228.27999999999997}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,26072,26333,1,{"$f":"E28-D28","v":261},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1445.94}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":261},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1445.94}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1372.1,1393,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":20.900000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":14.400100000000062}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":20.900000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":14.400100000000062}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",750,761,1,{"$f":"E33-D33","v":11},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":48.29}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":11},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":48.29}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":6007.2632000000667}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.7.8","index":87,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 7月 8日   "]
["最低气温：26 ℃，最高气温：37 ℃ ，      住房量：202间"]
["宴会/会议信息 中餐厅.昆西有午宴  中餐厅以及昆西有晚宴 中餐厅以及昆西有早餐 1.2厅有午宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,238247,241260,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":3013},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":2075.9569999999999}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,77491.100000000006,78577.5,1,1086.3999999999942,0.68899999999999995,748.52959999999598]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,79800,80352.399999999994,1,552.39999999999418,0.68899999999999995,380.60359999999594]
["电表","4号冷却泵",null,272983.7,273567.2,1,583.5,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":402.03149999999999}]
["电表","变频1号冷却塔",null,149185.70000000001,149352.9,1,167.19999999998254,0.68899999999999995,115.20079999998796]
["电表","变频2号冷却塔",null,324889.2,325078.2,1,189,0.68899999999999995,130.221]
["电表","变频3号冷却塔",null,302564.90000000002,302689.2,1,124.29999999998836,0.68899999999999995,85.642699999991976]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":5715.7999999999593},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3938.1861999999714}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",183.6,186.2,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":207.99999999999955},0.68899999999999995,143.31199999999967]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",721.1,738.6,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":350},0.68899999999999995,241.14999999999998]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",585,591.4,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":127.99999999999955},0.68899999999999995,88.19199999999968]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",315.39999999999998,322.7,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":146.00000000000023},0.68899999999999995,100.59400000000015]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":831.99999999999932},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":573.24799999999948}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2250,2297,1,{"$f":"E24-D24","v":47},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":206.32999999999998}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",2276,2342,1,{"$f":"E25-D25","v":66},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":289.73999999999995}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":113},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":496.06999999999994}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,26072,26593,1,{"$f":"E28-D28","v":521},5.54,{"$f":"G28*H28","v":2886.34}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":521},5.54,{"$f":"I28+I29","v":2886.34}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1372.1,1413.3,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":41.200000000000045},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":28.386800000000029}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":41.200000000000045},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":28.386800000000029}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",750,771,1,{"$f":"E33-D33","v":21},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":92.19}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":21},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":92.19}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":8014.4209999999703}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.7.9","index":88,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 7月 9日   "]
["最低气温：23 ℃，最高气温：35 ℃ ，      住房量：232间"]
["宴会/会议信息 中餐厅.昆西有午宴  中餐厅以及昆西有晚宴 中餐厅以及昆西有早餐 乔治亚有全天会议"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,65.28,3269.92,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":3204.64},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":2207.9969599999999}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,127.85,1110.96,1,983.11,0.68899999999999995,677.3627899999999]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,357.53,1023.36,1,665.83,0.68899999999999995,458.75686999999999]
["电表","4号冷却泵",null,65.010000000000005,190.41,1,125.39999999999999,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":86.400599999999983}]
["电表","变频1号冷却塔",null,149352.9,149518.1,1,165.20000000001164,0.68899999999999995,113.82280000000802]
["电表","变频2号冷却塔",null,325078.2,325265.40000000002,1,187.20000000001164,0.68899999999999995,128.980800000008]
["电表","变频3号冷却塔",null,302689.2,302801.2,1,112,0.68899999999999995,77.167999999999992]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":5443.3800000000228},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3750.4888200000159}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",186.2,187.6,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":112.00000000000045},0.68899999999999995,77.168000000000305]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",738.6,747.3,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":173.99999999999864},0.68899999999999995,119.88599999999904]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",591.4,593.4,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":40},0.68899999999999995,27.56]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",322.7,326.2,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":70},0.68899999999999995,48.23]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":395.99999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":272.84399999999937}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2297,2321,1,{"$f":"E24-D24","v":24},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":105.35999999999999}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",2342,2369,1,{"$f":"E25-D25","v":27},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":118.52999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":51},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":223.89}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,26593,26857,1,{"$f":"E28-D28","v":264},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1462.56}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":264},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1462.56}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1413.3,1433.1,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":19.799999999999955},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":13.642199999999967}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":19.799999999999955},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":13.642199999999967}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",771,782,1,{"$f":"E33-D33","v":11},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":48.29}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":11},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":48.29}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5771.7150200000151}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.7.10","index":89,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 7月 10日   "]
["最低气温：24 ℃，最高气温：29 ℃ ，      住房量：186间"]
["宴会/会议:中餐厅以及昆西有早餐 西餐厅有晚宴 乔治亚有全天会议"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,3269.92,5315.52,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2045.6000000000004},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1409.4184000000002}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,1110.96,1307.04,1,196.07999999999993,0.68899999999999995,135.09911999999994]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,1023.36,1173.9000000000001,1,150.54000000000008,0.68899999999999995,103.72206000000004]
["电表","4号冷却泵",null,190.41,191.28,1,0.87000000000000455,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0.59943000000000313}]
["电表","变频1号冷却塔",null,149518.1,149668.1,1,150,0.68899999999999995,103.35]
["电表","变频2号冷却塔",null,325265.40000000002,325391,1,125.59999999997672,0.68899999999999995,86.538399999983952]
["电表","变频3号冷却塔",null,302801.2,302979,1,177.79999999998836,0.68899999999999995,122.50419999999197]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":2846.4899999999652},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":1961.2316099999759}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",187.6,189.2,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":127.99999999999955},0.68899999999999995,88.19199999999968]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",747.3,756,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":174.00000000000091},0.68899999999999995,119.88600000000062]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",593.4,597.1,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":74.000000000000909},0.68899999999999995,50.986000000000622]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",326.2,329.9,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":73.999999999999773},0.68899999999999995,50.985999999999841]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":450.00000000000114},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":310.05000000000075}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2297,2345,1,{"$f":"E24-D24","v":48},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":210.71999999999997}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",2342,2401,1,{"$f":"E25-D25","v":59},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":259.01}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":107},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":469.72999999999996}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,26857,27123,1,{"$f":"E28-D28","v":266},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1473.64}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":266},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1473.64}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1433.1,1453.5,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":20.400000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":14.055600000000062}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":20.400000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":14.055600000000062}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",782,792,1,{"$f":"E33-D33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":43.9}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":43.9}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4272.6072099999765}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.7.11","index":90,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 7月 11日   "]
["最低气温：25 ℃，最高气温：32 ℃ ，      住房量：186间"]
["宴会/会议:西餐厅有午宴 三厅有下午会议"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,5315.52,7167.84,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1852.3199999999997},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1276.2484799999997}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,1307.04,2221.0500000000002,1,914.01000000000022,0.68899999999999995,629.75289000000009]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,1173.9000000000001,2142.21,1,968.31,0.68899999999999995,667.16558999999995]
["电表","4号冷却泵",null,191.28,551.58000000000004,1,360.30000000000007,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":248.24670000000003}]
["电表","变频1号冷却塔",null,149668.1,149814.39999999999,1,146.29999999998836,0.68899999999999995,100.80069999999198]
["电表","变频2号冷却塔",null,325391,325590.3,1,199.29999999998836,0.68899999999999995,137.31769999999196]
["电表","变频3号冷却塔",null,302979,303106.3,1,127.29999999998836,0.68899999999999995,87.709699999991969]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4567.8399999999656},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3147.2417599999762}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",189.2,190.5,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":104.00000000000091},0.68899999999999995,71.656000000000617]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",756,762.7,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":134.00000000000091},0.68899999999999995,92.326000000000619]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",597.1,600.29999999999995,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":63.999999999998636},0.68899999999999995,44.095999999999059]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",329.9,332.8,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":58.000000000000682},0.68899999999999995,39.962000000000465]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":360.00000000000114},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":248.04000000000076}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2345,2363,1,{"$f":"E24-D24","v":18},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":79.02}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",2401,2430,1,{"$f":"E25-D25","v":29},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":127.30999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":47},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":206.32999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,27123,27372,1,{"$f":"E28-D28","v":249},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1379.46}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":249},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1379.46}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1453.5,1472.1,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":18.599999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":12.815399999999936}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":18.599999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":12.815399999999936}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",792,801,1,{"$f":"E33-D33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":39.51}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":39.51}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5033.3971599999768}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.7.12","index":91,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 7月 12日   "]
["最低气温：24 ℃，最高气温：35 ℃ ，      住房量：142间"]
["宴会/会议: 三厅有下午会议，昌盛轩有午宴，奥尔良波士顿有晚宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,7167.84,9065.6,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1897.7600000000002},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1307.55664}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,2221.0500000000002,3020.8,1,799.75,0.68899999999999995,551.02774999999997]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,2142.21,3256.5,1,1114.29,0.68899999999999995,767.74580999999989]
["电表","4号冷却泵",null,551.58000000000004,878.1,1,326.52,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":224.97227999999998}]
["电表","变频1号冷却塔",null,149814.39999999999,149974,1,159.60000000000582,0.68899999999999995,109.96440000000401]
["电表","变频2号冷却塔",null,325590.3,325794,1,203.70000000001164,0.68899999999999995,140.34930000000801]
["电表","变频3号冷却塔",null,303106.3,303222,1,115.70000000001164,0.68899999999999995,79.717300000008009]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4617.3200000000288},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3181.3334800000198}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",190.5,192.5,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":160},0.68899999999999995,110.24]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",762.7,768.8,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":121.99999999999818},0.68899999999999995,84.057999999998742]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",600.29999999999995,605.29999999999995,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":100},0.68899999999999995,68.899999999999991]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",332.8,336.5,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":73.999999999999773},0.68899999999999995,50.985999999999841]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":455.99999999999795},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":314.18399999999855}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2363,2380,1,{"$f":"E24-D24","v":17},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":74.63}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",2430,2461,1,{"$f":"E25-D25","v":31},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":136.09}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":48},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":210.72}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,27372,27610,1,{"$f":"E28-D28","v":238},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1318.52}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":238},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1318.52}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1472.1,1490.3,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":18.200000000000045},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":12.53980000000003}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":18.200000000000045},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":12.53980000000003}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",801,811,1,{"$f":"E33-D33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":43.9}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":43.9}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5081.1972800000185}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.7.13","index":92,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 7月 13日   "]
["最低气温：25 ℃，最高气温：34 ℃ ，      住房量：95间"]
["宴会/会议: 昌盛轩有午宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,9065.6,10970.56,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1904.9599999999991},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1312.5174399999994}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,3020.8,3760.5,1,739.69999999999982,0.68899999999999995,509.65329999999983]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,3256.5,4175.79,1,919.29,0.68899999999999995,633.39080999999987]
["电表","4号冷却泵",null,878.1,1095.0899999999999,1,216.9899999999999,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":149.50610999999992}]
["电表","变频1号冷却塔",null,149974,150123.4,1,149.39999999999418,0.68899999999999995,102.93659999999598]
["电表","变频2号冷却塔",null,325794,325897.8,1,103.79999999998836,0.68899999999999995,71.518199999991978]
["电表","变频3号冷却塔",null,303222,303410.09999999998,1,188.09999999997672,0.68899999999999995,129.60089999998394]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4222.2399999999579},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2909.1233599999705}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",192.5,193.4,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":72.000000000000455},0.68899999999999995,49.60800000000031]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",768.8,782,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":264.00000000000091},0.68899999999999995,181.89600000000061]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",605.29999999999995,610.79999999999995,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":110},0.68899999999999995,75.789999999999992]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",336.5,340,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":70},0.68899999999999995,48.23]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":516.00000000000136},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":355.52400000000091}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2380,2399,1,{"$f":"E24-D24","v":19},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":83.41}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",2461,2491,1,{"$f":"E25-D25","v":30},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":131.69999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":49},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":215.10999999999999}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,27610,27799,1,{"$f":"E28-D28","v":189},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1047.06}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":189},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1047.06}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1490.3,1506.8,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":16.5},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":11.368499999999999}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":16.5},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":11.368499999999999}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",811,819,1,{"$f":"E33-D33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":35.119999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":35.119999999999997}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4573.3058599999713}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.7.14","index":93,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 7月 14日   "]
["最低气温：25 ℃，最高气温：35 ℃ ，      住房量：95间"]
["宴会/会议: 1.2厅 .3厅有午宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,10970.56,13749.76,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2779.2000000000007},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1914.8688000000004}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,3760.5,4802.01,1,1041.5100000000002,0.68899999999999995,717.60039000000006]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,4175.79,5135.1899999999996,1,959.39999999999964,0.68899999999999995,661.02659999999969]
["电表","4号冷却泵",null,1095.0899999999999,1502.55,1,407.46000000000004,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":280.73993999999999}]
["电表","变频1号冷却塔",null,150123.4,150290.9,1,167.5,0.68899999999999995,115.40749999999998]
["电表","变频2号冷却塔",null,325897.8,326092.40000000002,1,194.60000000003492,0.68899999999999995,134.07940000002407]
["电表","变频3号冷却塔",null,303410.09999999998,303549.3,1,139.20000000001164,0.68899999999999995,95.908800000008014]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":5688.8700000000472},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3919.6314300000322}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",193.4,194.4,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":80},0.68899999999999995,55.12]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",782,790.6,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":172.00000000000045},0.68899999999999995,118.50800000000031]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",610.79999999999995,615,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":84.000000000000909},0.68899999999999995,57.876000000000623]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",340,344.3,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":86.000000000000227},0.68899999999999995,59.254000000000154]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":422.00000000000159},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":290.75800000000106}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2399,2412,1,{"$f":"E24-D24","v":13},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":57.069999999999993}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",2491,2524,1,{"$f":"E25-D25","v":33},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":144.86999999999998}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":46},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":201.93999999999997}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,27799,28045,1,{"$f":"E28-D28","v":246},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1362.84}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":246},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1362.84}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1506.8,1526.2,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":19.400000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":13.366600000000062}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":19.400000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":13.366600000000062}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",819,829,1,{"$f":"E33-D33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":43.9}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":43.9}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5832.4360300000326}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.7.15","index":94,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 7月 15日   "]
["最低气温：27 ℃，最高气温：36 ℃ ，      住房量：90间"]
["宴会/会议 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,13749.76,15943.52,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2193.7600000000002},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1511.50064}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,4802.01,5862.18,1,1060.17,0.68899999999999995,730.45713000000001]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,5135.1899999999996,6101.4,1,966.21,0.68899999999999995,665.71868999999992]
["电表","4号冷却泵",null,1502.55,1767.18,1,264.63000000000011,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":182.33007000000006}]
["电表","变频1号冷却塔",null,150290.9,150448,1,157.10000000000582,0.68899999999999995,108.24190000000401]
["电表","变频2号冷却塔",null,326092.40000000002,326211.3,1,118.89999999996508,0.68899999999999995,81.922099999975927]
["电表","变频3号冷却塔",null,303549.3,303741.8,1,192.5,0.68899999999999995,132.63249999999999]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4953.2699999999713},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3412.80302999998}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",194.4,195.7,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":103.99999999999864},0.68899999999999995,71.655999999999054]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",790.6,799.3,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":173.99999999999864},0.68899999999999995,119.88599999999904]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",615,619.1,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":82.000000000000455},0.68899999999999995,56.49800000000031]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",344.3,348,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":73.999999999999773},0.68899999999999995,50.985999999999841]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":433.9999999999975},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":299.02599999999825}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2412,2427,1,{"$f":"E24-D24","v":15},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":65.849999999999994}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",2524,2551,1,{"$f":"E25-D25","v":27},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":118.52999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":42},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":184.38}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,28045,28272,1,{"$f":"E28-D28","v":227},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1257.58}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":227},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1257.58}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1526.2,1544.2,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":18},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":12.401999999999999}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":18},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":12.401999999999999}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",829,835,1,{"$f":"E33-D33","v":6},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":26.339999999999996}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":6},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":26.339999999999996}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5192.5310299999783}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.7.16","index":95,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 7月 16日   "]
["最低气温：26 ℃，最高气温：36 ℃ ，      住房量：192间"]
["宴会/会议 乔治亚晚上有会议 西餐厅有晚宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,15943.52,18439.04,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2495.5200000000004},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1719.4132800000002}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,5862.18,6896.07,1,1033.8899999999994,0.68899999999999995,712.35020999999949]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,6101.4,7050.06,1,948.66000000000076,0.68899999999999995,653.6267400000005]
["电表","4号冷却泵",null,1767.18,2196.96,1,429.78,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":296.11841999999996}]
["电表","变频1号冷却塔",null,150448,150614.9,1,166.89999999999418,0.68899999999999995,114.99409999999598]
["电表","变频2号冷却塔",null,326211.3,326404.5,1,193.20000000001164,0.68899999999999995,133.11480000000802]
["电表","变频3号冷却塔",null,303741.8,303890.7,1,148.90000000002328,0.68899999999999995,102.59210000001603]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":5416.8500000000295},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3732.2096500000202}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",195.7,197.4,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":136.00000000000136},0.68899999999999995,93.704000000000931]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",799.3,808.1,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":176.00000000000136},0.68899999999999995,121.26400000000093]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",619.1,623.70000000000005,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":92.000000000000455},0.68899999999999995,63.388000000000311]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",348,351.5,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":70},0.68899999999999995,48.23]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":474.00000000000318},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":326.58600000000217}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2427,2455,1,{"$f":"E24-D24","v":28},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":122.91999999999999}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",2551,2580,1,{"$f":"E25-D25","v":29},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":127.30999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":57},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":250.22999999999996}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,28272,28430,1,{"$f":"E28-D28","v":158},5.54,{"$f":"G28*H28","v":875.32}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":158},5.54,{"$f":"I28+I29","v":875.32}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1544.2,1557.1,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":12.899999999999864},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":8.8880999999999055}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":12.899999999999864},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":8.8880999999999055}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",835,845,1,{"$f":"E33-D33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":43.9}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":43.9}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5237.1337500000218}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.7.17","index":96,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 7月 17日   "]
["最低气温：26 ℃，最高气温：36 ℃ ，      住房量：228间"]
["宴会/会议 乔治亚上午有会议 西餐厅有晚宴.西餐厅有午宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,18439.04,21276.32,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2837.2799999999988},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1954.885919999999}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,6896.07,7809.63,1,913.5600000000004,0.68899999999999995,629.44284000000027]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,7050.06,7980.06,1,930,0.68899999999999995,640.77]
["电表","4号冷却泵",null,2196.96,2692.92,1,495.96000000000004,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":341.71643999999998}]
["电表","变频1号冷却塔",null,150614.9,150781.20000000001,1,166.30000000001746,0.68899999999999995,114.58070000001202]
["电表","变频2号冷却塔",null,326404.5,326539.90000000002,1,135.40000000002328,0.68899999999999995,93.290600000016042]
["电表","变频3号冷却塔",null,303890.7,304081.5,1,190.79999999998836,0.68899999999999995,131.46119999999198]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":5669.3000000000284},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3906.1477000000195}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",197.4,199.5,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":167.99999999999955},0.68899999999999995,115.75199999999968]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",808.1,817.1,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":180},0.68899999999999995,124.02]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",623.70000000000005,629.70000000000005,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":120},0.68899999999999995,82.679999999999993]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",351.5,355,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":70},0.68899999999999995,48.23]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":537.99999999999955},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":370.68199999999968}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2455,2494,1,{"$f":"E24-D24","v":39},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":171.20999999999998}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",2580,2612,1,{"$f":"E25-D25","v":32},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":140.47999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":71},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":311.68999999999994}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,28430,28640,1,{"$f":"E28-D28","v":210},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1163.4000000000001}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":210},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1163.4000000000001}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1557.1,1573.6,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":16.5},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":11.368499999999999}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":16.5},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":11.368499999999999}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",845,854,1,{"$f":"E33-D33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":39.51}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":39.51}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5802.7982000000184}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.7.18","index":97,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 7月 18日   "]
["最低气温：34 ℃，最高气温：25 ℃ ，      住房量：220间"]
["宴会/会议 西餐厅有午餐"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,21276.32,24053.119999999999,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2776.7999999999993},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1913.2151999999994}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,7809.63,8744.8799999999992,1,935.24999999999909,0.68899999999999995,644.38724999999931]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,7980.06,9080.3700000000008,1,1100.3100000000004,0.68899999999999995,758.11359000000027]
["电表","4号冷却泵",null,2692.92,3291.66,1,598.73999999999978,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":412.53185999999982}]
["电表","变频1号冷却塔",null,150781.20000000001,150962.5,1,181.29999999998836,0.68899999999999995,124.91569999999197]
["电表","变频2号冷却塔",null,326539.90000000002,326684.59999999998,1,144.69999999995343,0.68899999999999995,99.698299999967915]
["电表","变频3号冷却塔",null,304081.5,304238.09999999998,1,156.59999999997672,0.68899999999999995,107.89739999998395]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":5893.6999999999171},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":4060.759299999942}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",199.5,201.7,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":175.99999999999909},0.68899999999999995,121.26399999999937]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",817.1,826.1,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":180},0.68899999999999995,124.02]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",629.70000000000005,636.6,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":137.99999999999955},0.68899999999999995,95.081999999999681]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",355,358.6,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":72.000000000000455},0.68899999999999995,49.60800000000031]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":565.99999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":389.97399999999936}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2494,2536,1,{"$f":"E24-D24","v":42},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":184.38}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",2612,2644,1,{"$f":"E25-D25","v":32},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":140.47999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":74},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":324.86}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,28640,28908,1,{"$f":"E28-D28","v":268},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1484.72}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":268},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1484.72}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1573.6,1593.8,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":20.200000000000045},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":13.91780000000003}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":20.200000000000045},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":13.91780000000003}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",854,864,1,{"$f":"E33-D33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":43.9}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":43.9}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":6318.1310999999414}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.7.19","index":98,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 7月 19日   "]
["最低气温：34 ℃，最高气温：26 ℃ ，      住房量：240间"]
["宴会/会议 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,24053.119999999999,26484.32,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2431.2000000000007},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1675.0968000000003}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,8744.8799999999992,9506.07,1,761.19000000000051,0.68899999999999995,524.45991000000026]
["电表","4号冷冻泵",null,211856.7,211856.7,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,9080.3700000000008,10163.129999999999,1,1082.7599999999984,0.68899999999999995,746.0216399999988]
["电表","4号冷却泵",null,3291.66,3644.1,1,352.44000000000005,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":242.83116000000001}]
["电表","变频1号冷却塔",null,150962.5,151092.29999999999,1,129.79999999998836,0.68899999999999995,89.432199999991965]
["电表","变频2号冷却塔",null,326684.59999999998,326837.3,1,152.70000000001164,0.68899999999999995,105.21030000000802]
["电表","变频3号冷却塔",null,304238.09999999998,304389.2,1,151.10000000003492,0.68899999999999995,104.10790000002406]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":5061.1900000000351},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3487.159910000024}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",201.7,204.1,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":192.00000000000045},0.68899999999999995,132.2880000000003]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",826.1,835.2,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":182.00000000000045},0.68899999999999995,125.39800000000031]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",636.6,643.70000000000005,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":142.00000000000045},0.68899999999999995,97.838000000000306]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",358.6,362.6,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":80},0.68899999999999995,55.12]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":596.00000000000136},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":410.64400000000091}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2536,2580,1,{"$f":"E24-D24","v":44},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":193.16}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",2644,2684,1,{"$f":"E25-D25","v":40},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":175.6}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":84},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":368.76}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,28908,29172,1,{"$f":"E28-D28","v":264},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1462.56}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":264},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1462.56}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1593.8,1613.5,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":19.700000000000045},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":13.57330000000003}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":19.700000000000045},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":13.57330000000003}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",864,874,1,{"$f":"E33-D33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":43.9}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":43.9}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5786.5972100000254}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.7.20","index":99,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 7月 20日   "]
["最低气温：31 ℃，最高气温：24 ℃ ，      住房量：144间"]
["宴会/会议 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,26484.32,29444.16,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2959.84},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":2039.3297599999999}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,9506.07,10477.200000000001,1,971.13000000000102,0.68899999999999995,669.10857000000067]
["电表","4号冷冻泵",null,10,39,1,29,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":19.980999999999998}]
["电表","变频5号冷却泵",null,10163.129999999999,10976.25,1,813.1200000000008,0.68899999999999995,560.23968000000048]
["电表","4号冷却泵",null,3644.1,4067.28,1,423.18000000000029,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":291.5710200000002}]
["电表","变频1号冷却塔",null,151092.29999999999,151239.79999999999,1,147.5,0.68899999999999995,101.6275]
["电表","变频2号冷却塔",null,326837.3,326989.40000000002,1,152.10000000003492,0.68899999999999995,104.79690000002405]
["电表","变频3号冷却塔",null,304389.2,304485.59999999998,1,96.399999999965075,0.68899999999999995,66.419599999975929]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":5592.2700000000023},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3853.0740300000016}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",204.1,205.7,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":127.99999999999955},0.68899999999999995,88.19199999999968]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",835.2,843.9,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":173.99999999999864},0.68899999999999995,119.88599999999904]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",643.70000000000005,649.9,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":123.99999999999864},0.68899999999999995,85.435999999999055]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",362.6,366.5,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":77.999999999999545},0.68899999999999995,53.741999999999685]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":503.99999999999636},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":347.25599999999747}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2580,2606,1,{"$f":"E24-D24","v":26},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":114.13999999999999}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",2684,2726,1,{"$f":"E25-D25","v":42},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":184.38}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":68},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":298.52}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,29172,29466,1,{"$f":"E28-D28","v":294},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1628.76}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":294},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1628.76}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1613.5,1635.3,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":21.799999999999955},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":15.020199999999967}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":21.799999999999955},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":15.020199999999967}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",874,886,1,{"$f":"E33-D33","v":12},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":52.679999999999993}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":12},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":52.679999999999993}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":6195.31023}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.7.21","index":100,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 7月 21日   "]
["最低气温：31 ℃，最高气温：24 ℃ ，      住房量：104间"]
["宴会/会议 1.2厅有午宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,29444.16,31898.560000000001,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2454.4000000000015},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1691.0816000000009}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,10477.200000000001,11358.18,1,880.97999999999956,0.68899999999999995,606.99521999999968]
["电表","4号冷冻泵",null,39,39,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,10976.25,11955.51,1,979.26000000000022,0.68899999999999995,674.71014000000014]
["电表","4号冷却泵",null,4067.28,4215.45,1,148.16999999999962,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":102.08912999999973}]
["电表","变频1号冷却塔",null,151239.79999999999,151404.6,1,164.80000000001746,0.68899999999999995,113.54720000001203]
["电表","变频2号冷却塔",null,326989.40000000002,327112,1,122.59999999997672,0.68899999999999995,84.471399999983944]
["电表","变频3号冷却塔",null,304485.59999999998,304662.40000000002,1,176.80000000004657,0.68899999999999995,121.81520000003208]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4927.0100000000421},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3394.7098900000287}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",205.7,207.2,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":120},0.68899999999999995,82.679999999999993]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",843.9,852.6,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":174.00000000000091},0.68899999999999995,119.88600000000062]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",649.9,654.9,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":100},0.68899999999999995,68.899999999999991]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",366.5,370.2,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":73.999999999999773},0.68899999999999995,50.985999999999841]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":468.00000000000068},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":322.4520000000004}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2606,2624,1,{"$f":"E24-D24","v":18},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":79.02}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",2726,2752,1,{"$f":"E25-D25","v":26},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":114.13999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":44},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":193.15999999999997}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,29466,29711,1,{"$f":"E28-D28","v":245},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1357.3}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":245},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1357.3}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1635.3,1654,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":18.700000000000045},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":12.88430000000003}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":18.700000000000045},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":12.88430000000003}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",886,896,1,{"$f":"E33-D33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":43.9}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":43.9}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5324.4061900000279}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.7.22","index":101,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 7月 22日   "]
["最低气温：30 ℃，最高气温：25 ℃ ，      住房量：127间"]
["宴会/会议 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,31898.560000000001,33623.519999999997,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1724.9599999999955},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1188.4974399999967}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,11358.18,12274.59,1,916.40999999999985,0.68899999999999995,631.40648999999985]
["电表","4号冷冻泵",null,39,39,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,11955.51,12898.4,1,942.88999999999942,0.68899999999999995,649.65120999999954]
["电表","4号冷却泵",null,4215.45,4401.42,1,185.97000000000025,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":128.13333000000017}]
["电表","变频1号冷却塔",null,151404.6,151569.70000000001,1,165.10000000000582,0.68899999999999995,113.75390000000399]
["电表","变频2号冷却塔",null,327112,327266,1,154,0.68899999999999995,106.10599999999999]
["电表","变频3号冷却塔",null,304662.40000000002,304778.5,1,116.09999999997672,0.68899999999999995,79.992899999983948]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4205.4299999999776},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2897.5412699999833}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",207.2,208.5,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":104.00000000000091},0.68899999999999995,71.656000000000617]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",852.6,861.4,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":175.99999999999909},0.68899999999999995,121.26399999999937]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",654.9,660,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":102.00000000000045},0.68899999999999995,70.278000000000304]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",370.2,374,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":76.000000000000227},0.68899999999999995,52.364000000000154]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":458.00000000000068},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":315.56200000000047}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2624,2642,1,{"$f":"E24-D24","v":18},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":79.02}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",2752,2772,1,{"$f":"E25-D25","v":20},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":87.8}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":38},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":166.82}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,29711,29944,1,{"$f":"E28-D28","v":233},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1290.82}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":233},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1290.82}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1654,1671,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":17},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":11.712999999999999}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":17},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":11.712999999999999}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",896,904,1,{"$f":"E33-D33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":35.119999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":35.119999999999997}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4717.5762699999832}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.7.23","index":102,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 7月 23日   "]
["最低气温：36 ℃，最高气温：25 ℃ ，      住房量：111间"]
["宴会/会议 3厅有午宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,33623.519999999997,35771.519999999997,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2148},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1479.972}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,12274.59,13163.16,1,888.56999999999971,0.68899999999999995,612.22472999999979]
["电表","4号冷冻泵",null,39,39,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,12898.4,13841.07,1,942.67000000000007,0.68899999999999995,649.49963000000002]
["电表","4号冷却泵",null,4401.42,4669.8599999999997,1,268.4399999999996,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":184.95515999999972}]
["电表","变频1号冷却塔",null,151569.70000000001,151733.79999999999,1,164.09999999997672,0.68899999999999995,113.06489999998395]
["电表","变频2号冷却塔",null,327266,327392.40000000002,1,126.40000000002328,0.68899999999999995,87.089600000016034]
["电表","变频3号冷却塔",null,304778.5,304949.59999999998,1,171.09999999997672,0.68899999999999995,117.88789999998394]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4709.2799999999761},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3244.6939199999833}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",208.5,209.8,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":104.00000000000091},0.68899999999999995,71.656000000000617]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",861.4,870,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":172.00000000000045},0.68899999999999995,118.50800000000031]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",660,666.9,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":137.99999999999955},0.68899999999999995,95.081999999999681]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",374,377.9,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":77.999999999999545},0.68899999999999995,53.741999999999685]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":492.00000000000045},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":338.98800000000028}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2642,2657,1,{"$f":"E24-D24","v":15},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":65.849999999999994}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",2772,2803,1,{"$f":"E25-D25","v":31},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":136.09}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":46},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":201.94}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,29944,30116,1,{"$f":"E28-D28","v":172},5.54,{"$f":"G28*H28","v":952.88}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":172},5.54,{"$f":"I28+I29","v":952.88}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1671,1686,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":15},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":10.334999999999999}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":15},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":10.334999999999999}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",904,913,1,{"$f":"E33-D33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":39.51}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":39.51}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4788.3469199999836}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.7.24","index":103,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 7月 24日   "]
["最低气温：36 ℃，最高气温：25 ℃ ，      住房量：110间"]
["宴会/会议 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,35771.519999999997,37587.68,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1816.1600000000035},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1251.3342400000024}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,13163.16,14212.5,1,1049.3400000000001,0.68899999999999995,722.99526000000003]
["电表","4号冷冻泵",null,39,39,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,13841.07,14791.83,1,950.76000000000022,0.68899999999999995,655.07364000000007]
["电表","4号冷却泵",null,4669.8599999999997,4834.1400000000003,1,164.28000000000065,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":113.18892000000044}]
["电表","变频1号冷却塔",null,151733.79999999999,151897.9,1,164.10000000000582,0.68899999999999995,113.064900000004]
["电表","变频2号冷却塔",null,327392.40000000002,327550.40000000002,1,158,0.68899999999999995,108.86199999999999]
["电表","变频3号冷却塔",null,304949.59999999998,305067.7,1,118.10000000003492,0.68899999999999995,81.370900000024051]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4420.7400000000453},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3045.8898600000311}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",209.8,211,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":95.999999999999091},0.68899999999999995,66.143999999999366]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",870,878.7,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":174.00000000000091},0.68899999999999995,119.88600000000062]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",666.9,673,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":122.00000000000045},0.68899999999999995,84.058000000000305]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",377.9,381.7,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":76.000000000000227},0.68899999999999995,52.364000000000154]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":468.00000000000068},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":322.45200000000045}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2657,2675,1,{"$f":"E24-D24","v":18},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":79.02}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",2803,2827,1,{"$f":"E25-D25","v":24},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":105.35999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":42},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":184.38}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,30116,30304,1,{"$f":"E28-D28","v":188},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1041.52}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":188},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1041.52}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1686,1701,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":15},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":10.334999999999999}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":15},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":10.334999999999999}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",913,920,1,{"$f":"E33-D33","v":7},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":30.729999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":7},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":30.729999999999997}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4635.3068600000306}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.7.25","index":104,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 7月 25日   "]
["最低气温：37 ℃，最高气温：25 ℃ ，      住房量：133间"]
["宴会/会议 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,37587.68,40209.919999999998,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2622.239999999998},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1806.7233599999984}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,14212.5,15150.57,1,938.06999999999971,0.68899999999999995,646.3302299999998]
["电表","4号冷冻泵",null,39,39,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,14791.83,15818.34,1,1026.5100000000002,0.68899999999999995,707.26539000000014]
["电表","4号冷却泵",null,4834.1400000000003,5127.3,1,293.15999999999985,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":201.98723999999987}]
["电表","变频1号冷却塔",null,151897.9,152064.6,1,166.70000000001164,0.68899999999999995,114.85630000000801]
["电表","变频2号冷却塔",null,327550.40000000002,327706.90000000002,1,156.5,0.68899999999999995,107.82849999999999]
["电表","变频3号冷却塔",null,305067.7,305205.8,1,138.09999999997672,0.68899999999999995,95.150899999983949]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":5341.2799999999861},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3680.14191999999}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",211,212.5,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":120},0.68899999999999995,82.679999999999993]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",878.7,887.4,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":173.99999999999864},0.68899999999999995,119.88599999999904]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",673,680.4,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":147.99999999999955},0.68899999999999995,101.97199999999968]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",381.7,385.1,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":68.000000000000682},0.68899999999999995,46.852000000000466]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":509.99999999999886},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":351.38999999999919}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2675,2694,1,{"$f":"E24-D24","v":19},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":83.41}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",2827,2866,1,{"$f":"E25-D25","v":39},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":171.20999999999998}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":58},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":254.61999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,30304,30490,1,{"$f":"E28-D28","v":186},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1030.44}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":186},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1030.44}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1701,1716.2,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":15.200000000000045},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":10.47280000000003}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":15.200000000000045},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":10.47280000000003}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",920,927,1,{"$f":"E33-D33","v":7},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":30.729999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":7},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":30.729999999999997}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5357.7947199999899}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.7.26","index":105,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 7月 26日   "]
["最低气温：37 ℃，最高气温：25 ℃ ，      住房量：149间"]
["宴会/会议 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,40209.919999999998,42824.12,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2614.2000000000044},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1801.183800000003}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,15150.57,16017.36,1,866.79000000000087,0.68899999999999995,597.21831000000054]
["电表","4号冷冻泵",null,39,39,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,15818.34,16820.64,1,1002.2999999999993,0.68899999999999995,690.58469999999943]
["电表","4号冷却泵",null,5127.3,5561.67,1,434.36999999999989,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":299.2809299999999}]
["电表","变频1号冷却塔",null,152064.6,152220.4,1,155.79999999998836,0.68899999999999995,107.34619999999197]
["电表","变频2号冷却塔",null,327706.90000000002,327846.3,1,139.39999999996508,0.68899999999999995,96.046599999975925]
["电表","变频3号冷却塔",null,305205.8,305385,1,179.20000000001164,0.68899999999999995,123.46880000000802]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":5392.0599999999695},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3715.1293399999786}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",212.5,213.8,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":104.00000000000091},0.68899999999999995,71.656000000000617]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",887.4,896.2,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":176.00000000000136},0.68899999999999995,121.26400000000093]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",680.4,686.6,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":124.00000000000091},0.68899999999999995,85.436000000000618]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",385.1,388.9,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":75.999999999999091},0.68899999999999995,52.363999999999372]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":480.00000000000227},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":330.72000000000151}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2694,2716,1,{"$f":"E24-D24","v":22},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":96.58}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",2866,2902,1,{"$f":"E25-D25","v":36},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":158.04}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":58},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":254.62}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,30490,30689,1,{"$f":"E28-D28","v":199},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1102.46}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":199},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1102.46}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1716.2,1732.2,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":16},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":11.023999999999999}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":16},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":11.023999999999999}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",927,935,1,{"$f":"E33-D33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":35.119999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":35.119999999999997}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5449.0733399999808}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.7.27","index":106,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 7月 27日   "]
["最低气温：32 ℃，最高气温：25 ℃ ，      住房量：86间"]
["宴会/会议 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,42824.12,44706.239999999998,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1882.1199999999953},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1296.7806799999967}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,16017.36,16821.72,1,804.36000000000058,0.68899999999999995,554.2040400000003]
["电表","4号冷冻泵",null,39,39,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,16820.64,17775.3,1,954.65999999999985,0.68899999999999995,657.76073999999983]
["电表","4号冷却泵",null,5561.67,5764.35,1,202.68000000000029,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":139.64652000000018}]
["电表","变频1号冷却塔",null,152220.4,152330.70000000001,1,110.30000000001746,0.68899999999999995,75.996700000012027]
["电表","变频2号冷却塔",null,327846.3,327978.59999999998,1,132.29999999998836,0.68899999999999995,91.154699999991976]
["电表","变频3号冷却塔",null,305385,305556.90000000002,1,171.90000000002328,0.68899999999999995,118.43910000001603]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4258.3200000000252},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2933.9824800000169}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",213.8,215,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":95.999999999999091},0.68899999999999995,66.143999999999366]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",896.2,904.7,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":170},0.68899999999999995,117.13]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",686.6,691.8,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":103.99999999999864},0.68899999999999995,71.655999999999054]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",388.9,392.6,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":74.000000000000909},0.68899999999999995,50.986000000000622]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":443.99999999999864},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":305.91599999999903}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2716,2733,1,{"$f":"E24-D24","v":17},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":74.63}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",2902,2928,1,{"$f":"E25-D25","v":26},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":114.13999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":43},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":188.76999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,30689,30847,1,{"$f":"E28-D28","v":158},5.54,{"$f":"G28*H28","v":875.32}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":158},5.54,{"$f":"I28+I29","v":875.32}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1732.2,1744.8,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":12.599999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":8.6813999999999361}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":12.599999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":8.6813999999999361}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",935,942,1,{"$f":"E33-D33","v":7},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":30.729999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":7},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":30.729999999999997}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4343.3998800000154}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.7.28","index":107,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 7月 28日   "]
["最低气温：33 ℃，最高气温：26 ℃ ，      住房量：97间"]
["宴会/会议 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,44706.239999999998,46408.959999999999,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1702.7200000000012},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1173.1740800000007}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,16821.72,17568.599999999999,1,746.87999999999738,0.68899999999999995,514.60031999999819]
["电表","4号冷冻泵",null,39,43.05,1,4.0499999999999972,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":2.7904499999999977}]
["电表","变频5号冷却泵",null,17775.3,18513.75,1,738.45000000000073,0.68899999999999995,508.79205000000047]
["电表","4号冷却泵",null,5764.35,6626.1,1,861.75,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":593.74574999999993}]
["电表","变频1号冷却塔",null,152330.70000000001,152475.79999999999,1,145.09999999997672,0.68899999999999995,99.973899999983956]
["电表","变频2号冷却塔",null,327978.59999999998,328156.3,1,177.70000000001164,0.68899999999999995,122.43530000000801]
["电表","变频3号冷却塔",null,305556.90000000002,305688.2,1,131.29999999998836,0.68899999999999995,90.465699999991969]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4507.9499999999762},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3105.9775499999832}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",215,216.2,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":95.999999999999091},0.68899999999999995,66.143999999999366]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",904.7,913.5,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":175.99999999999909},0.68899999999999995,121.26399999999937]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",691.8,697.1,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":106.00000000000136},0.68899999999999995,73.03400000000093]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",392.6,396.3,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":73.999999999999773},0.68899999999999995,50.985999999999841]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":451.99999999999932},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":311.42799999999949}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2733,2748,1,{"$f":"E24-D24","v":15},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":65.849999999999994}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",2928,2952,1,{"$f":"E25-D25","v":24},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":105.35999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":39},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":171.20999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,30847,31017,1,{"$f":"E28-D28","v":170},5.54,{"$f":"G28*H28","v":941.8}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":170},5.54,{"$f":"I28+I29","v":941.8}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1744.8,1758.3,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":13.5},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":9.301499999999999}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":13.5},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":9.301499999999999}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",942,947,1,{"$f":"E33-D33","v":5},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":21.95}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":5},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":21.95}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4561.6670499999818}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.7.29","index":108,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 7月 29日   "]
["最低气温：33 ℃，最高气温：26 ℃ ，      住房量：134间"]
["宴会/会议 乔治亚下午有会议"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,46408.959999999999,47962.720000000001,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1553.760000000002},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1070.5406400000013}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,17568.599999999999,18344.46,1,775.86000000000058,0.68899999999999995,534.56754000000035]
["电表","4号冷冻泵",null,43.05,43.05,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,18513.75,19318.38,1,804.63000000000102,0.68899999999999995,554.39007000000061]
["电表","4号冷却泵",null,6626.1,6960.18,1,334.07999999999993,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":230.18111999999994}]
["电表","变频1号冷却塔",null,152475.79999999999,152624.9,1,149.10000000000582,0.68899999999999995,102.72990000000401]
["电表","变频2号冷却塔",null,328156.3,328195.3,1,39,0.68899999999999995,26.870999999999999]
["电表","变频3号冷却塔",null,305688.2,305860.3,1,172.09999999997672,0.68899999999999995,118.57689999998395]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":3828.5299999999861},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2637.8571699999902}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",216.2,217.5,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":104.00000000000091},0.68899999999999995,71.656000000000617]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",913.5,922.2,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":174.00000000000091},0.68899999999999995,119.88600000000062]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",697.1,701.9,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":95.999999999999091},0.68899999999999995,66.143999999999366]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",396.3,400,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":73.999999999999773},0.68899999999999995,50.985999999999841]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":448.00000000000068},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":308.67200000000042}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2748,2764,1,{"$f":"E24-D24","v":16},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":70.239999999999995}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",2952,2974,1,{"$f":"E25-D25","v":22},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":96.58}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":38},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":166.82}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,31017,31193,1,{"$f":"E28-D28","v":176},5.54,{"$f":"G28*H28","v":975.04}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":176},5.54,{"$f":"I28+I29","v":975.04}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1758.3,1772.5,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":14.200000000000045},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":9.7838000000000314}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":14.200000000000045},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":9.7838000000000314}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",947,955,1,{"$f":"E33-D33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":35.119999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":35.119999999999997}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4133.2929699999904}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.7.30","index":109,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 7月 30日   "]
["最低气温：34 ℃，最高气温：24 ℃ ，      住房量：100间"]
["宴会/会议 奥尔良波士顿下午有会议"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,47962.720000000001,50019.68,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2056.9599999999991},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1417.2454399999992}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,18344.46,19359.84,1,1015.380000000001,0.68899999999999995,699.59682000000066]
["电表","4号冷冻泵",null,43.05,43.05,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,19318.38,20237.759999999998,1,919.37999999999738,0.68899999999999995,633.45281999999816]
["电表","4号冷却泵",null,6960.18,7341.3,1,381.11999999999989,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":262.59167999999988}]
["电表","变频1号冷却塔",null,152624.9,152787.70000000001,1,162.80000000001746,0.68899999999999995,112.16920000001203]
["电表","变频2号冷却塔",null,328195.3,328208.3,1,13,0.68899999999999995,8.956999999999999]
["电表","变频3号冷却塔",null,305860.3,306025.8,1,165.5,0.68899999999999995,114.02949999999998]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4714.1400000000149},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3248.0424600000101}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",217.5,218.7,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":95.999999999999091},0.68899999999999995,66.143999999999366]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",922.2,930.8,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":171.99999999999818},0.68899999999999995,118.50799999999873]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",701.9,706.9,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":100},0.68899999999999995,68.899999999999991]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",400,403.7,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":73.999999999999773},0.68899999999999995,50.985999999999841]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":441.99999999999704},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":304.53799999999791}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2764,2780,1,{"$f":"E24-D24","v":16},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":70.239999999999995}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",2974,2999,1,{"$f":"E25-D25","v":25},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":109.74999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":41},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":179.98999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,31193,31356,1,{"$f":"E28-D28","v":163},5.54,{"$f":"G28*H28","v":903.02}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":163},5.54,{"$f":"I28+I29","v":903.02}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1772.5,1784.8,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":12.299999999999955},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":8.4746999999999684}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":12.299999999999955},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":8.4746999999999684}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",955,961,1,{"$f":"E33-D33","v":6},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":26.339999999999996}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":6},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":26.339999999999996}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4670.4051600000075}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.7.31","index":110,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 7月 31日   "]
["最低气温：34 ℃，最高气温：25 ℃ ，      住房量：133间"]
["宴会/会议 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,50019.68,51776,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1756.3199999999997},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1210.1044799999997}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,19359.84,20210.52,1,850.68000000000029,0.68899999999999995,586.1185200000001]
["电表","4号冷冻泵",null,43.05,43.05,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,20237.759999999998,21120.21,1,882.45000000000073,0.68899999999999995,608.00805000000048]
["电表","4号冷却泵",null,7341.3,7587.15,1,245.84999999999945,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":169.39064999999962}]
["电表","变频1号冷却塔",null,152787.70000000001,152950.79999999999,1,163.09999999997672,0.68899999999999995,112.37589999998394]
["电表","变频2号冷却塔",null,328208.3,328263.40000000002,1,55.100000000034925,0.68899999999999995,37.963900000024061]
["电表","变频3号冷却塔",null,306025.8,306168.3,1,142.5,0.68899999999999995,98.18249999999999]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4096.0000000000118},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2822.144000000008}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",218.7,220,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":104.00000000000091},0.68899999999999995,71.656000000000617]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",930.8,939.6,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":176.00000000000136},0.68899999999999995,121.26400000000093]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",706.9,712.2,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":106.00000000000136},0.68899999999999995,73.03400000000093]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",403.7,407.4,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":73.999999999999773},0.68899999999999995,50.985999999999841]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":460.00000000000341},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":316.94000000000227}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2780,2801,1,{"$f":"E24-D24","v":21},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":92.19}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",2999,3022,1,{"$f":"E25-D25","v":23},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":100.97}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":44},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":193.16}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,31356,31501,1,{"$f":"E28-D28","v":145},5.54,{"$f":"G28*H28","v":803.3}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":145},5.54,{"$f":"I28+I29","v":803.3}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1784.8,1796.8,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":12},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":8.2679999999999989}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":12},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":8.2679999999999989}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",961,966,1,{"$f":"E33-D33","v":5},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":21.95}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":5},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":21.95}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4165.7620000000097}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.8.1","index":111,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 8月 1日   "]
["最低气温：34 ℃，最高气温：26 ℃ ，      住房量：183间"]
["宴会/会议 宴会一二厅有午宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,51776,54785.279999999999,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":3009.2799999999988},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":2073.3939199999991}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,20210.52,20662.02,1,451.5,0.68899999999999995,311.08349999999996]
["电表","4号冷冻泵",null,43.05,842.22,1,799.17000000000007,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":550.62813000000006}]
["电表","变频5号冷却泵",null,21120.21,22119.21,1,999,0.68899999999999995,688.31099999999992]
["电表","4号冷却泵",null,7587.15,8152.11,1,564.96,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":389.25743999999997}]
["电表","变频1号冷却塔",null,152950.79999999999,153128.1,1,177.30000000001746,0.68899999999999995,122.15970000001202]
["电表","变频2号冷却塔",null,328263.40000000002,328364.40000000002,1,101,0.68899999999999995,69.588999999999999]
["电表","变频3号冷却塔",null,306168.3,306347.3,1,179,0.68899999999999995,123.33099999999999]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":6281.2100000000164},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":4327.7536900000114}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",220,221.7,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":135.99999999999909},0.68899999999999995,93.703999999999368]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",939.6,948.6,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":180},0.68899999999999995,124.02]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",712.2,719.1,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":137.99999999999955},0.68899999999999995,95.081999999999681]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",407.4,411.2,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":76.000000000000227},0.68899999999999995,52.364000000000154]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":529.99999999999886},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":365.16999999999916}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2801,2833,1,{"$f":"E24-D24","v":32},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":140.47999999999999}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",3022,3058,1,{"$f":"E25-D25","v":36},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":158.04}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":68},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":298.52}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,31501,31661,1,{"$f":"E28-D28","v":160},5.54,{"$f":"G28*H28","v":886.4}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":160},5.54,{"$f":"I28+I29","v":886.4}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1796.8,1810.5,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":13.700000000000045},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":9.4393000000000313}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":13.700000000000045},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":9.4393000000000313}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",966,973,1,{"$f":"E33-D33","v":7},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":30.729999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":7},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":30.729999999999997}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5918.0129900000102}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.8.2","index":112,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 8月 2日   "]
["最低气温：30 ℃，最高气温：25 ℃ ，      住房量：171间"]
["宴会/会议 宴会一二三厅有下午会议，有晚宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,54785.279999999999,57977.760000000002,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":3192.4800000000032},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":2199.6187200000022}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,20662.02,21130.47,1,468.45000000000073,0.68899999999999995,322.7620500000005]
["电表","4号冷冻泵",null,842.22,1493.46,1,651.24,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":448.70435999999995}]
["电表","变频5号冷却泵",null,22119.21,23072.16,1,952.95000000000073,0.68899999999999995,656.58255000000042]
["电表","4号冷却泵",null,8152.11,8564.1,1,411.99000000000069,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":283.86111000000045}]
["电表","变频1号冷却塔",null,153128.1,153296.79999999999,1,168.69999999998254,0.68899999999999995,116.23429999998795]
["电表","变频2号冷却塔",null,328364.40000000002,328539.90000000002,1,175.5,0.68899999999999995,120.91949999999999]
["电表","变频3号冷却塔",null,306347.3,306489.40000000002,1,142.10000000003492,0.68899999999999995,97.906900000024052]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":6163.4100000000226},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":4246.5894900000148}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",221.7,223.6,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":152.00000000000045},0.68899999999999995,104.72800000000031]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",948.6,957.5,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":177.99999999999955},0.68899999999999995,122.64199999999968]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",719.1,724.9,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":115.99999999999909},0.68899999999999995,79.923999999999367]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",411.2,415,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":76.000000000000227},0.68899999999999995,52.364000000000154]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":521.99999999999932},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":359.6579999999995}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2833,2867,1,{"$f":"E24-D24","v":34},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":149.26}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",3058,3095,1,{"$f":"E25-D25","v":37},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":162.42999999999998}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":71},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":311.68999999999994}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,31661,31941,1,{"$f":"E28-D28","v":280},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1551.2}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":280},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1551.2}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1810.5,1831,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":20.5},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":14.124499999999999}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":20.5},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":14.124499999999999}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",973,984,1,{"$f":"E33-D33","v":11},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":48.29}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":11},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":48.29}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":6531.5519900000136}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.8.3","index":113,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 8月 3日   "]
["最低气温：30 ℃，最高气温：25 ℃ ，      住房量：98间"]
["宴会/会议 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,57977.760000000002,59720.160000000003,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1742.4000000000015},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1200.5136000000009}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,21130.47,21892.02,1,761.54999999999927,0.68899999999999995,524.70794999999941]
["电表","4号冷冻泵",null,1493.46,1493.46,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,23072.16,23940.78,1,868.61999999999898,0.68899999999999995,598.47917999999925]
["电表","4号冷却泵",null,8564.1,8564.1,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,153296.79999999999,153436.70000000001,1,139.90000000002328,0.68899999999999995,96.391100000016039]
["电表","变频2号冷却塔",null,328539.90000000002,328682.59999999998,1,142.69999999995343,0.68899999999999995,98.320299999967915]
["电表","变频3号冷却塔",null,306489.40000000002,306588.7,1,99.299999999988358,0.68899999999999995,68.417699999991967]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":3754.4699999999648},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2586.8298299999756}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",223.6,225.3,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":136.00000000000136},0.68899999999999995,93.704000000000931]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",957.5,966.2,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":174.00000000000091},0.68899999999999995,119.88600000000062]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",724.9,731.5,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":132.00000000000045},0.68899999999999995,90.948000000000306]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",415,418,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":60},0.68899999999999995,41.339999999999996]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":502.00000000000273},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":345.87800000000186}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2867,2888,1,{"$f":"E24-D24","v":21},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":92.19}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",3095,3127,1,{"$f":"E25-D25","v":32},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":140.47999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":53},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":232.67}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,31941,32199,1,{"$f":"E28-D28","v":258},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1429.32}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":258},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1429.32}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1831,1850.9,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":19.900000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":13.711100000000062}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":19.900000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":13.711100000000062}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",984,994,1,{"$f":"E33-D33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":43.9}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":43.9}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4652.3089299999774}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.8.4","index":114,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 8月 4日   "]
["最低气温：30 ℃，最高气温：29 ℃ ，      住房量：90间"]
["宴会/会议 3厅有午宴 鸿禧包厢有晚餐"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,59720.160000000003,61591.199999999997,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1871.0399999999936},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1289.1465599999956}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,21892.02,22722.18,1,830.15999999999985,0.68899999999999995,571.98023999999987]
["电表","4号冷冻泵",null,1493.46,1493.46,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,23940.78,24784.32,1,843.54000000000087,0.68899999999999995,581.1990600000006]
["电表","4号冷却泵",null,8564.1,8661.5400000000009,1,97.440000000000509,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":67.136160000000345}]
["电表","变频1号冷却塔",null,153436.70000000001,153599.9,1,163.19999999998254,0.68899999999999995,112.44479999998796]
["电表","变频2号冷却塔",null,328682.59999999998,328752.3,1,69.700000000011642,0.68899999999999995,48.023300000008014]
["电表","变频3号冷却塔",null,306588.7,306724.2,1,135.5,0.68899999999999995,93.359499999999997]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4010.579999999989},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2763.2896199999927}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",225.3,226.7,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":111.99999999999818},0.68899999999999995,77.167999999998742]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",966.2,974.9,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":173.99999999999864},0.68899999999999995,119.88599999999904]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",731.5,736.5,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":100},0.68899999999999995,68.899999999999991]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",418,422.3,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":86.000000000000227},0.68899999999999995,59.254000000000154]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":471.99999999999704},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":325.20799999999792}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2888,2906,1,{"$f":"E24-D24","v":18},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":79.02}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",3127,3152,1,{"$f":"E25-D25","v":25},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":109.74999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":43},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":188.76999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,32199,32423,1,{"$f":"E28-D28","v":224},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1240.96}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":224},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1240.96}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1850.9,1868.1,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":17.199999999999818},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":11.850799999999873}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":17.199999999999818},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":11.850799999999873}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",994,1003,1,{"$f":"E33-D33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":39.51}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":39.51}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4569.5884199999909}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.8.5","index":115,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 8月 5日   "]
["最低气温：28℃，最高气温：24 ℃ ，      住房量：95间"]
["宴会/会议 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,61591.199999999997,62954.400000000001,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1363.2000000000044},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":939.2448000000029}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,22722.18,23427.09,1,704.90999999999985,0.68899999999999995,485.68298999999985]
["电表","4号冷冻泵",null,1493.46,1493.46,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,24784.32,25608.3,1,823.97999999999956,0.68899999999999995,567.72221999999965]
["电表","4号冷却泵",null,8661.5400000000009,8661.5400000000009,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,153599.9,153762.4,1,162.5,0.68899999999999995,111.96249999999999]
["电表","变频2号冷却塔",null,328752.3,328815.5,1,63.200000000011642,0.68899999999999995,43.544800000008017]
["电表","变频3号冷却塔",null,306724.2,306804.90000000002,1,80.700000000011642,0.68899999999999995,55.602300000008015]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":3198.4900000000271},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2203.7596100000183}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",226.7,227.9,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":96.000000000001364},0.68899999999999995,66.144000000000929]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",974.9,983.6,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":174.00000000000091},0.68899999999999995,119.88600000000062]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",736.5,740.3,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":75.999999999999091},0.68899999999999995,52.363999999999372]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",422.3,425.9,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":71.999999999999318},0.68899999999999995,49.607999999999528]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":418.00000000000068},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":288.00200000000046}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2906,2923,1,{"$f":"E24-D24","v":17},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":74.63}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",3152,3171,1,{"$f":"E25-D25","v":19},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":83.41}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":36},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":158.04}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,32423,32608,1,{"$f":"E28-D28","v":185},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1024.9000000000001}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":185},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1024.9000000000001}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1868.1,1882.6,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":14.5},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":9.990499999999999}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":14.5},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":9.990499999999999}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1003,1010,1,{"$f":"E33-D33","v":7},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":30.729999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":7},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":30.729999999999997}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":3715.4221100000186}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.8.6","index":116,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 8月 6日   "]
["最低气温：30℃，最高气温：24 ℃ ，      住房量：144间"]
["宴会/会议 3厅下午有会议 1.2厅有晚宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,62954.400000000001,64846.720000000001,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1892.3199999999997},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1303.8084799999997}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,23427.09,24357.93,1,930.84000000000015,0.68899999999999995,641.34876000000008]
["电表","4号冷冻泵",null,1493.46,1493.46,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,25608.3,26480.85,1,872.54999999999927,0.68899999999999995,601.18694999999946]
["电表","4号冷却泵",null,8661.5400000000009,8661.5400000000009,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,153762.4,153893.20000000001,1,130.80000000001746,0.68899999999999995,90.121200000012024]
["电表","变频2号冷却塔",null,328815.5,328907.59999999998,1,92.099999999976717,0.68899999999999995,63.456899999983953]
["电表","变频3号冷却塔",null,306804.90000000002,306941.59999999998,1,136.69999999995343,0.68899999999999995,94.186299999967915]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4055.3099999999467},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2794.108589999963}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",227.9,229.6,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":135.99999999999909},0.68899999999999995,93.703999999999368]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",983.6,992.4,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":175.99999999999909},0.68899999999999995,121.26399999999937]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",740.3,744.7,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":88.000000000001819},0.68899999999999995,60.632000000001248]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",425.9,429.7,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":76.000000000000227},0.68899999999999995,52.364000000000154]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":476.00000000000023},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":327.96400000000011}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2923,2944,1,{"$f":"E24-D24","v":21},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":92.19}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",3171,3196,1,{"$f":"E25-D25","v":25},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":109.74999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":46},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":201.94}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,32608,32793,1,{"$f":"E28-D28","v":185},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1024.9000000000001}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":185},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1024.9000000000001}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1882.6,1898,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":15.400000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":10.610600000000062}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":15.400000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":10.610600000000062}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1010,1017,1,{"$f":"E33-D33","v":7},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":30.729999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":7},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":30.729999999999997}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4390.2531899999631}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.8.7","index":117,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 8月 7日   "]
["最低气温：35℃，最高气温：23 ℃ ，      住房量：137间"]
["宴会/会议 豪生厅.昆西.昆斯.乔治亚.奥尔良波士顿.贵宾接待室早上有政府人员用餐"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,64846.720000000001,66535.360000000001,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1688.6399999999994},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1163.4729599999996}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,24357.93,25269.81,1,911.88000000000102,0.68899999999999995,628.28532000000064]
["电表","4号冷冻泵",null,1493.46,1493.46,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,26480.85,27445.23,1,964.38000000000102,0.68899999999999995,664.45782000000065]
["电表","4号冷却泵",null,8661.5400000000009,8661.5400000000009,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,153893.20000000001,153927.79999999999,1,34.599999999976717,0.68899999999999995,23.839399999983957]
["电表","变频2号冷却塔",null,328907.59999999998,329024.40000000002,1,116.80000000004657,0.68899999999999995,80.475200000032075]
["电表","变频3号冷却塔",null,306941.59999999998,307070.8,1,129.20000000001164,0.68899999999999995,89.018800000008014]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":3845.5000000000364},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2649.5495000000251}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",229.6,231.2,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":127.99999999999955},0.68899999999999995,88.19199999999968]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",992.4,1001.1,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":174.00000000000091},0.68899999999999995,119.88600000000062]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",744.7,749.8,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":101.99999999999818},0.68899999999999995,70.277999999998741]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",429.7,433,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":66.000000000000227},0.68899999999999995,45.474000000000153]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":469.99999999999886},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":323.82999999999925}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",2944,2967,1,{"$f":"E24-D24","v":23},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":100.97}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",3196,3222,1,{"$f":"E25-D25","v":26},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":114.13999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":49},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":215.10999999999999}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,32793,33002,1,{"$f":"E28-D28","v":209},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1157.8599999999999}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":209},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1157.8599999999999}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1898,1914,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":16},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":11.023999999999999}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":16},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":11.023999999999999}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1017,1023,1,{"$f":"E33-D33","v":6},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":26.339999999999996}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":6},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":26.339999999999996}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4383.7135000000253}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.8.8","index":118,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 8月 9日   "]
["最低气温：36℃，最高气温：25 ℃ ，      住房量：283间"]
["宴会/会议 豪生1～2 厅有晚宴。豪生3厅有上午会议"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,69450.5,72610.8,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":3160.3000000000029},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":2177.4467000000018}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,26268.5,27335.3,1,1066.7999999999993,0.68899999999999995,735.02519999999947]
["电表","4号冷冻泵",null,1493.46,1493.46,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,28445.8,29430.2,1,984.40000000000146,0.68899999999999995,678.25160000000096]
["电表","4号冷却泵",null,8803.2000000000007,9196.59,1,393.38999999999942,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":271.04570999999959}]
["电表","变频1号冷却塔",null,154035.79999999999,154169.1,1,133.30000000001746,0.68899999999999995,91.843700000012021]
["电表","变频2号冷却塔",null,329179.3,329350.7,1,171.40000000002328,0.68899999999999995,118.09460000001603]
["电表","变频3号冷却塔",null,307206.59999999998,307364.09999999998,1,157.5,0.68899999999999995,108.5175]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":6067.0900000000438},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":4180.2250100000301}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",233.5,236.1,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":207.99999999999955},0.68899999999999995,143.31199999999967]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1009.7,1018.7,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":180},0.68899999999999995,124.02]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",755.3,762.8,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":150},0.68899999999999995,103.35]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",437.2,441.1,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":78.000000000000682},0.68899999999999995,53.742000000000466]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":616.00000000000023},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":424.42400000000015}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3005,3052,1,{"$f":"E24-D24","v":47},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":206.32999999999998}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",3260,3306,1,{"$f":"E25-D25","v":46},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":201.94}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":93},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":408.27}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,33243,33558,1,{"$f":"E28-D28","v":315},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1745.1}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,185871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":167000},5.54,{"$f":"G29*H29","v":925180}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":167315},5.54,{"$f":"I28+I29","v":926925.1}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1933,1956.1,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":23.099999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":15.915899999999937}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":23.099999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":15.915899999999937}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1030,1047,1,{"$f":"E33-D33","v":17},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":74.63}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":17},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":74.63}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":932028.56491000007}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.8.10","index":119,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 8月 10日   "]
["最低气温：36℃，最高气温：25 ℃ ，      住房量：90间"]
["宴会/会议 豪生厅 大堂吧有午宴 波士顿下午有会议.昆斯有晚宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,72610.8,75051.839999999997,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2441.0399999999936},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1681.8765599999954}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,27335.3,28257.360000000001,1,922.06000000000131,0.68899999999999995,635.29934000000083]
["电表","4号冷冻泵",null,1493.46,1493.46,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,29430.2,30344.1,1,913.89999999999782,0.68899999999999995,629.6770999999984]
["电表","4号冷却泵",null,9196.59,9323.91,1,127.31999999999971,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":87.723479999999796}]
["电表","变频1号冷却塔",null,154169.1,154321.70000000001,1,152.60000000000582,0.68899999999999995,105.141400000004]
["电表","变频2号冷却塔",null,329350.7,329536.59999999998,1,185.89999999996508,0.68899999999999995,128.08509999997594]
["电表","变频3号冷却塔",null,307364.09999999998,307542,1,177.90000000002328,0.68899999999999995,122.57310000001603]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4920.7199999999866},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3390.3760799999905}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",236.1,237.7,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":127.99999999999955},0.68899999999999995,88.19199999999968]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1018.7,1027.9000000000001,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":184.00000000000091},0.68899999999999995,126.77600000000062]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",762.8,770.3,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":150},0.68899999999999995,103.35]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",441.1,444.8,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":73.999999999999773},0.68899999999999995,50.985999999999841]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":536.00000000000023},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":369.30400000000014}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3052,3077,1,{"$f":"E24-D24","v":25},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":109.74999999999999}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",3306,3348,1,{"$f":"E25-D25","v":42},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":184.38}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":67},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":294.13}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,33558,33862,1,{"$f":"E28-D28","v":304},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1684.16}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":304},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1684.16}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1956.1,1978.8,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":22.700000000000045},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":15.64030000000003}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":22.700000000000045},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":15.64030000000003}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1047,1059,1,{"$f":"E33-D33","v":12},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":52.679999999999993}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":12},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":52.679999999999993}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5806.2903799999913}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.8.11","index":120,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 8月 11日   "]
["最低气温：34℃，最高气温：24 ℃ ，      住房量：168间"]
["宴会/会议 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,75051.839999999997,77061.48,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2009.6399999999994},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1384.6419599999995}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,28257.360000000001,29027.759999999998,1,770.39999999999782,0.68899999999999995,530.80559999999844]
["电表","4号冷冻泵",null,1493.46,1493.46,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,30344.1,31246.2,1,902.10000000000218,0.68899999999999995,621.54690000000141]
["电表","4号冷却泵",null,9323.91,9462,1,138.09000000000015,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":95.144010000000094}]
["电表","变频1号冷却塔",null,154321.70000000001,154447.5,1,125.79999999998836,0.68899999999999995,86.676199999991965]
["电表","变频2号冷却塔",null,329536.59999999998,329719.8,1,183.20000000001164,0.68899999999999995,126.22480000000802]
["电表","变频3号冷却塔",null,307542,307712.59999999998,1,170.59999999997672,0.68899999999999995,117.54339999998395]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4299.8299999999763},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2962.5828699999834}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",237.7,239.2,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":120},0.68899999999999995,82.679999999999993]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1027.9000000000001,1036.5999999999999,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":173.99999999999636},0.68899999999999995,119.88599999999748]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",770.3,776.2,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":118.00000000000182},0.68899999999999995,81.302000000001243]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",444.8,448.6,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":76.000000000000227},0.68899999999999995,52.364000000000154]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":487.99999999999841},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":336.23199999999883}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3077,3106,1,{"$f":"E24-D24","v":29},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":127.30999999999999}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",3348,3376,1,{"$f":"E25-D25","v":28},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":122.91999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":57},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":250.22999999999996}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,33862,34138,1,{"$f":"E28-D28","v":276},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1529.04}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":276},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1529.04}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1978.8,1999.2,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":20.400000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":14.055600000000062}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":20.400000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":14.055600000000062}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1059,1070,1,{"$f":"E33-D33","v":11},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":48.29}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":11},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":48.29}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5140.4304699999821}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.8..12","index":121,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 8月 12日   "]
["最低气温：34℃，最高气温：24 ℃ ，      住房量：157间"]
["宴会/会议 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,77061.48,79140.320000000007,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2078.8400000000111},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1432.3207600000076}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,29027.759999999998,29848.77,1,821.01000000000204,0.68899999999999995,565.67589000000135]
["电表","4号冷冻泵",null,1493.46,1493.46,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,31246.2,32052.720000000001,1,806.52000000000044,0.68899999999999995,555.69228000000021]
["电表","4号冷却泵",null,9462,9997.02,1,535.02000000000044,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":368.62878000000029}]
["电表","变频1号冷却塔",null,154447.5,154610.70000000001,1,163.20000000001164,0.68899999999999995,112.44480000000802]
["电表","变频2号冷却塔",null,329719.8,329896.7,1,176.90000000002328,0.68899999999999995,121.88410000001603]
["电表","变频3号冷却塔",null,307712.59999999998,307857.3,1,144.70000000001164,0.68899999999999995,99.698300000008018]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4726.1900000000605},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3256.3449100000421}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",239.2,240.7,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":120},0.68899999999999995,82.679999999999993]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1036.5999999999999,1045.4000000000001,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":176.00000000000364},0.68899999999999995,121.2640000000025]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",776.2,781.7,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":110},0.68899999999999995,75.789999999999992]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",448.6,452.2,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":71.999999999999318},0.68899999999999995,49.607999999999528]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":478.00000000000296},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":329.34200000000203}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3106,3131,1,{"$f":"E24-D24","v":25},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":109.74999999999999}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",3376,3401,1,{"$f":"E25-D25","v":25},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":109.74999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":50},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":219.49999999999997}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,34138,34424,1,{"$f":"E28-D28","v":286},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1584.44}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":286},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1584.44}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",1999.2,2019.5,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":20.299999999999955},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":13.986699999999967}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":20.299999999999955},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":13.986699999999967}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1070,1080,1,{"$f":"E33-D33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":43.9}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":43.9}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5447.5136100000445}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.8..13","index":122,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 8月 13日   "]
["最低气温：36℃，最高气温：24 ℃ ，      住房量：113间"]
["宴会/会议 行政酒廊早上有政府人员用餐"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,79140.320000000007,80820.639999999999,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1680.3199999999924},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1157.7404799999947}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,29848.77,30751.17,1,902.39999999999782,0.68899999999999995,621.75359999999841]
["电表","4号冷冻泵",null,1493.46,1493.46,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,32052.720000000001,33023.040000000001,1,970.31999999999971,0.68899999999999995,668.55047999999977]
["电表","4号冷却泵",null,9997.02,10146.75,1,149.72999999999956,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":103.16396999999969}]
["电表","变频1号冷却塔",null,154610.70000000001,154774.39999999999,1,163.69999999998254,0.68899999999999995,112.78929999998796]
["电表","变频2号冷却塔",null,329896.7,330021.8,1,125.09999999997672,0.68899999999999995,86.193899999983955]
["电表","变频3号冷却塔",null,307857.3,307969.59999999998,1,112.29999999998836,0.68899999999999995,77.374699999991975]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4103.8699999999371},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2827.5664299999567}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",240.7,241.9,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":96.000000000001364},0.68899999999999995,66.144000000000929]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1045.4000000000001,1054.0999999999999,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":173.99999999999636},0.68899999999999995,119.88599999999748]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",781.7,787.2,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":110},0.68899999999999995,75.789999999999992]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",452.2,455.9,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":73.999999999999773},0.68899999999999995,50.985999999999841]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":453.9999999999975},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":312.80599999999822}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3131,3151,1,{"$f":"E24-D24","v":20},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":87.8}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",3401,3431,1,{"$f":"E25-D25","v":30},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":131.69999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":50},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":219.5}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,34424,34662,1,{"$f":"E28-D28","v":238},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1318.52}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":238},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1318.52}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2019.5,2038.1,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":18.599999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":12.815399999999936}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":18.599999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":12.815399999999936}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1080,1090,1,{"$f":"E33-D33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":43.9}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":43.9}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4735.1078299999535}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.8..14","index":123,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 8月 14日   "]
["最低气温：29℃，最高气温：24 ℃ ，      住房量：151间"]
["宴会/会议 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,80820.639999999999,82225.279999999999,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1404.6399999999994},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":967.79695999999956}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,30751.17,31530.27,1,779.10000000000218,0.68899999999999995,536.79990000000146]
["电表","4号冷冻泵",null,1493.46,1493.46,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,33023.040000000001,33581.120000000003,1,558.08000000000175,0.68899999999999995,384.51712000000117]
["电表","4号冷却泵",null,10146.75,10573.98,1,427.22999999999956,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":294.36146999999966}]
["电表","变频1号冷却塔",null,154774.39999999999,154827.70000000001,1,53.300000000017462,0.68899999999999995,36.72370000001203]
["电表","变频2号冷却塔",null,330021.8,330130.59999999998,1,108.79999999998836,0.68899999999999995,74.963199999991971]
["电表","变频3号冷却塔",null,307969.59999999998,308032.5,1,62.900000000023283,0.68899999999999995,43.338100000016041]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":3394.050000000032},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2338.5004500000214}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",241.9,243.6,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":135.99999999999909},0.68899999999999995,93.703999999999368]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1054.0999999999999,1062.7,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":172.00000000000273},0.68899999999999995,118.50800000000187]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",787.2,790.7,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":70},0.68899999999999995,48.23]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",455.9,459.6,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":74.000000000000909},0.68899999999999995,50.986000000000622]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":452.00000000000273},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":311.42800000000187}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3151,3173,1,{"$f":"E24-D24","v":22},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":96.58}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",3431,3451,1,{"$f":"E25-D25","v":20},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":87.8}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":42},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":184.38}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,34662,34850,1,{"$f":"E28-D28","v":188},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1041.52}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":188},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1041.52}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2038.1,2052.9,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":14.800000000000182},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":10.197200000000125}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":14.800000000000182},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":10.197200000000125}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1090,1098,1,{"$f":"E33-D33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":35.119999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":35.119999999999997}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":3921.1456500000231}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.8..15","index":124,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 8月 15日   "]
["最低气温：24℃，最高气温：36 ℃ ，      住房量：255间"]
["宴会/会议 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,82225.279999999999,84926.399999999994,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2701.1199999999953},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1861.0716799999966}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,31530.27,32516.7,1,986.43000000000029,0.68899999999999995,679.65027000000009]
["电表","4号冷冻泵",null,1493.46,1493.46,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,33581.120000000003,34341.39,1,760.2699999999968,0.68899999999999995,523.82602999999779]
["电表","4号冷却泵",null,10573.98,11021.19,1,447.21000000000095,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":308.12769000000065}]
["电表","变频1号冷却塔",null,154827.70000000001,154951.20000000001,1,123.5,0.68899999999999995,85.091499999999996]
["电表","变频2号冷却塔",null,330130.59999999998,330245.5,1,114.90000000002328,0.68899999999999995,79.16610000001603]
["电表","变频3号冷却塔",null,308032.5,308163.5,1,131,0.68899999999999995,90.258999999999986]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":5264.4300000000167},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3627.1922700000109}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",243.6,245.6,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":160},0.68899999999999995,110.24]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1062.7,1071.5,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":175.99999999999909},0.68899999999999995,121.26399999999937]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",790.7,797.3,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":131.99999999999818},0.68899999999999995,90.947999999998743]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",459.6,463.1,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":70},0.68899999999999995,48.23]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":537.99999999999727},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":370.68199999999814}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3173,3211,1,{"$f":"E24-D24","v":38},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":166.82}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",3451,3486,1,{"$f":"E25-D25","v":35},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":153.64999999999998}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":73},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":320.46999999999997}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,34850,35069,1,{"$f":"E28-D28","v":219},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1213.26}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":219},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1213.26}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2052.9,2070.1,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":17.199999999999818},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":11.850799999999873}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":17.199999999999818},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":11.850799999999873}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1098,1106,1,{"$f":"E33-D33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":35.119999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":35.119999999999997}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5578.575070000009}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.8..16","index":125,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 8月 16日   "]
["最低气温：24℃，最高气温：36 ℃ ，      住房量：255间"]
["宴会/会议 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,84926.399999999994,87430.399999999994,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2504},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1725.2559999999999}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,32516.7,32764.080000000002,1,247.38000000000102,0.68899999999999995,170.44482000000068]
["电表","4号冷冻泵",null,1493.46,2200.02,1,706.56,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":486.81983999999994}]
["电表","变频5号冷却泵",null,34341.39,35139.18,1,797.79000000000087,0.68899999999999995,549.6773100000006]
["电表","4号冷却泵",null,11021.19,11361.06,1,339.86999999999898,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":234.17042999999927}]
["电表","变频1号冷却塔",null,154951.20000000001,155062.1,1,110.89999999999418,0.68899999999999995,76.410099999995978]
["电表","变频2号冷却塔",null,330245.5,330386.59999999998,1,141.09999999997672,0.68899999999999995,97.217899999983956]
["电表","变频3号冷却塔",null,308163.5,308312.59999999998,1,149.09999999997672,0.68899999999999995,102.72989999998396]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4996.699999999948},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3442.7262999999639}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",245.6,248,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":192.00000000000045},0.68899999999999995,132.2880000000003]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1071.5,1081.0999999999999,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":191.99999999999818},0.68899999999999995,132.28799999999873]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",797.3,802.9,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":112.00000000000045},0.68899999999999995,77.168000000000305]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",463.1,467,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":77.999999999999545},0.68899999999999995,53.741999999999685]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":573.99999999999864},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":395.48599999999897}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3211,3256,1,{"$f":"E24-D24","v":45},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":197.54999999999998}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",3486,3524,1,{"$f":"E25-D25","v":38},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":166.82}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":83},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":364.37}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,35069,35332,1,{"$f":"E28-D28","v":263},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1457.02}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":263},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1457.02}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2070.1,2089.1,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":19},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":13.090999999999999}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":19},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":13.090999999999999}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1106,1110,1,{"$f":"E33-D33","v":4},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":17.559999999999999}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":4},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":17.559999999999999}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5690.253299999963}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.8.17","index":126,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 8月 17日   "]
["最低气温：24℃，最高气温：35 ℃ ，      住房量：133间"]
["宴会/会议 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,87430.399999999994,89595.839999999997,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2165.4400000000023},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1491.9881600000015}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,32764.080000000002,33535.980000000003,1,771.90000000000146,0.68899999999999995,531.83910000000094]
["电表","4号冷冻泵",null,2200.02,2369.4899999999998,1,169.4699999999998,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":116.76482999999985}]
["电表","变频5号冷却泵",null,35139.18,36183.72,1,1044.5400000000009,0.68899999999999995,719.68806000000052]
["电表","4号冷却泵",null,11361.06,11361.12,1,6.0000000001309672E-2,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":4.1340000000902363E-2}]
["电表","变频1号冷却塔",null,155062.1,155159.1,1,97,0.68899999999999995,66.832999999999998]
["电表","变频2号冷却塔",null,330386.59999999998,330534.2,1,147.60000000003492,0.68899999999999995,101.69640000002406]
["电表","变频3号冷却塔",null,308312.59999999998,308450.7,1,138.10000000003492,0.68899999999999995,95.150900000024052]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4534.1100000000752},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3124.0017900000516}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",248,249.8,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":144.00000000000091},0.68899999999999995,99.216000000000619]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1081.0999999999999,1089.5,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":168.00000000000182},0.68899999999999995,115.75200000000125]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",802.9,808.9,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":120},0.68899999999999995,82.679999999999993]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",467,471.1,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":82.000000000000455},0.68899999999999995,56.49800000000031]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":514.00000000000318},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":354.14600000000218}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3256,3286,1,{"$f":"E24-D24","v":30},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":131.69999999999999}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",3524,3556,1,{"$f":"E25-D25","v":32},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":140.47999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":62},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":272.17999999999995}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,35332,35636,1,{"$f":"E28-D28","v":304},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1684.16}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":304},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1684.16}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2089.1,2111.9,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":22.800000000000182},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":15.709200000000124}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":22.800000000000182},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":15.709200000000124}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1110,1120,1,{"$f":"E33-D33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":43.9}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":43.9}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5494.0969900000537}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.8.18","index":127,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 8月 18日   "]
["最低气温：25℃，最高气温：33 ℃ ，      住房量：108间"]
["宴会/会议 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,89595.839999999997,91539.68,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1943.8399999999965},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1339.3057599999975}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,33535.980000000003,34349.96,1,813.97999999999593,0.68899999999999995,560.83221999999716]
["电表","4号冷冻泵",null,2369.4899999999998,2369.4899999999998,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,36183.72,37183.47,1,999.75,0.68899999999999995,688.82774999999992]
["电表","4号冷却泵",null,11361.12,11361.12,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,155159.1,155239.4,1,80.299999999988358,0.68899999999999995,55.326699999991973]
["电表","变频2号冷却塔",null,330534.2,330635.90000000002,1,101.70000000001164,0.68899999999999995,70.071300000008009]
["电表","变频3号冷却塔",null,308450.7,308623.59999999998,1,172.89999999996508,0.68899999999999995,119.12809999997593]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4112.4699999999575},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2833.4918299999699}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",249.8,251.2,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":111.99999999999818},0.68899999999999995,77.167999999998742]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1089.5,1098.2,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":174.00000000000091},0.68899999999999995,119.88600000000062]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",808.9,814.2,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":106.00000000000136},0.68899999999999995,73.03400000000093]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",471.1,474.9,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":75.999999999999091},0.68899999999999995,52.363999999999372]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":467.99999999999955},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":322.45199999999966}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3286,3305,1,{"$f":"E24-D24","v":19},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":83.41}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",3556,3578,1,{"$f":"E25-D25","v":22},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":96.58}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":41},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":179.99}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,35636,35887,1,{"$f":"E28-D28","v":251},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1390.54}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":251},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1390.54}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2111.9,2130.1,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":18.199999999999818},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":12.539799999999873}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":18.199999999999818},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":12.539799999999873}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1120,1137,1,{"$f":"E33-D33","v":17},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":74.63}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":17},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":74.63}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4813.6436299999696}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.8.19","index":128,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 8月 19日   "]
["最低气温：25℃，最高气温：33 ℃ ，      住房量：139间"]
["宴会/会议 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,91539.68,93390.24,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1850.5600000000122},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1275.0358400000084}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,34349.96,35112.269999999997,1,762.30999999999767,0.68899999999999995,525.23158999999839]
["电表","4号冷冻泵",null,2369.4899999999998,2369.4899999999998,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,37183.47,38105.19,1,921.72000000000116,0.68899999999999995,635.06508000000076]
["电表","4号冷却泵",null,11361.12,11361.12,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,155239.4,155347.6,1,108.20000000001164,0.68899999999999995,74.54980000000802]
["电表","变频2号冷却塔",null,330635.90000000002,330780.3,1,144.39999999996508,0.68899999999999995,99.491599999975932]
["电表","变频3号冷却塔",null,308623.59999999998,308685.2,1,61.600000000034925,0.68899999999999995,42.442400000024058]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":3848.7900000000227},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2651.8163100000152}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",251.2,252.4,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":96.000000000001364},0.68899999999999995,66.144000000000929]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1098.2,1107,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":175.99999999999909},0.68899999999999995,121.26399999999937]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",814.2,819.1,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":97.999999999999545},0.68899999999999995,67.521999999999679]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",474.9,478.6,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":74.000000000000909},0.68899999999999995,50.986000000000622]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":444.00000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":305.91600000000062}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3305,3325,1,{"$f":"E24-D24","v":20},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":87.8}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",3578,3600,1,{"$f":"E25-D25","v":22},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":96.58}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":42},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":184.38}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,35887,36107,1,{"$f":"E28-D28","v":220},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1218.8}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":220},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1218.8}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2130.1,2147.5,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":17.400000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":11.988600000000062}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":17.400000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":11.988600000000062}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1137,1146,1,{"$f":"E33-D33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":39.51}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":39.51}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4412.410910000016}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.8.20","index":129,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 8月 20日   "]
["最低气温：24℃，最高气温：33 ℃ ，      住房量：140间"]
["宴会/会议 豪生厅有晚宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,93390.24,95483.839999999997,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2093.5999999999913},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1442.4903999999938}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,35112.269999999997,36016.74,1,904.47000000000116,0.68899999999999995,623.17983000000072]
["电表","4号冷冻泵",null,2369.4899999999998,2369.4899999999998,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,38105.19,38888.1,1,782.90999999999622,0.68899999999999995,539.42498999999736]
["电表","4号冷却泵",null,11361.12,11881.92,1,520.79999999999927,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":358.83119999999946}]
["电表","变频1号冷却塔",null,155347.6,155439.9,1,92.299999999988358,0.68899999999999995,63.594699999991974]
["电表","变频2号冷却塔",null,330780.3,330908,1,127.70000000001164,0.68899999999999995,87.98530000000801]
["电表","变频3号冷却塔",null,308685.2,308803.09999999998,1,117.89999999996508,0.68899999999999995,81.233099999975934]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4639.679999999953},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3196.7395199999669}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",252.4,253.9,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":120},0.68899999999999995,82.679999999999993]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1107,1115.7,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":174.00000000000091},0.68899999999999995,119.88600000000062]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",819.1,825.3,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":123.99999999999864},0.68899999999999995,85.435999999999055]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",478.6,482.5,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":77.999999999999545},0.68899999999999995,53.741999999999685]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":495.99999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":341.74399999999935}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3325,3347,1,{"$f":"E24-D24","v":22},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":96.58}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",3600,3632,1,{"$f":"E25-D25","v":32},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":140.47999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":54},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":237.06}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,36107,36320,1,{"$f":"E28-D28","v":213},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1180.02}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":213},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1180.02}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2147.5,2164.3000000000002,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":16.800000000000182},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":11.575200000000125}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":16.800000000000182},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":11.575200000000125}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1146,1156,1,{"$f":"E33-D33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":43.9}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":43.9}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5011.0387199999659}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.8.21","index":130,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 8月 21日   "]
["最低气温：24℃，最高气温：35 ℃ ，      住房量：120间"]
["宴会/会议 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,95483.839999999997,97179.68,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1695.8399999999965},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1168.4337599999974}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,36016.74,36763.230000000003,1,746.49000000000524,0.68899999999999995,514.33161000000359]
["电表","4号冷冻泵",null,2369.4899999999998,2369.4899999999998,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,38888.1,39408.18,1,520.08000000000175,0.68899999999999995,358.33512000000115]
["电表","4号冷却泵",null,11881.92,12242.31,1,360.38999999999942,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":248.30870999999959}]
["电表","变频1号冷却塔",null,155439.9,155508.29999999999,1,68.399999999994179,0.68899999999999995,47.127599999995986]
["电表","变频2号冷却塔",null,330908,330967.7,1,59.700000000011642,0.68899999999999995,41.13330000000802]
["电表","变频3号冷却塔",null,308803.09999999998,308973.09999999998,1,170,0.68899999999999995,117.13]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":3620.9000000000087},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2494.8001000000063}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",253.9,255.5,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":127.99999999999955},0.68899999999999995,88.19199999999968]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1115.7,1124.4000000000001,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":174.00000000000091},0.68899999999999995,119.88600000000062]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",825.3,830.9,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":112.00000000000045},0.68899999999999995,77.168000000000305]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",482.5,486.3,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":76.000000000000227},0.68899999999999995,52.364000000000154]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":490.00000000000114},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":337.61000000000075}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3347,3367,1,{"$f":"E24-D24","v":20},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":87.8}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",3632,3659,1,{"$f":"E25-D25","v":27},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":118.52999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":47},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":206.32999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,36320,36543,1,{"$f":"E28-D28","v":223},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1235.42}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":223},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1235.42}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2164.3000000000002,2181,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":16.699999999999818},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":11.506299999999873}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":16.699999999999818},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":11.506299999999873}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1156,1164,1,{"$f":"E33-D33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":35.119999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":35.119999999999997}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4320.7864000000063}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.8.22","index":131,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 8月 22日   "]
["最低气温：25℃，最高气温：37 ℃ ，      住房量：152间"]
["宴会/会议 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,97179.68,99262.88,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2083.2000000000116},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1435.3248000000078}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,36763.230000000003,37223.839999999997,1,460.60999999999331,0.68899999999999995,317.36028999999536]
["电表","4号冷冻泵",null,2369.4899999999998,2945.82,1,576.33000000000038,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":397.09137000000021}]
["电表","变频5号冷却泵",null,39408.18,40335.32,1,927.13999999999942,0.68899999999999995,638.7994599999995]
["电表","4号冷却泵",null,12242.31,12242.31,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,155508.29999999999,155641,1,132.70000000001164,0.68899999999999995,91.430300000008017]
["电表","变频2号冷却塔",null,330967.7,331214.5,1,246.79999999998836,0.68899999999999995,170.04519999999198]
["电表","变频3号冷却塔",null,308973.09999999998,309010.3,1,37.200000000011642,0.68899999999999995,25.630800000008019]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4463.9800000000159},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3075.6822200000111}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",255.5,257.2,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":135.99999999999909},0.68899999999999995,93.703999999999368]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1124.4000000000001,1133.3,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":177.99999999999727},0.68899999999999995,122.64199999999811]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",830.9,837.1,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":124.00000000000091},0.68899999999999995,85.436000000000618]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",486.3,490.2,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":77.999999999999545},0.68899999999999995,53.741999999999685]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":515.99999999999682},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":355.52399999999778}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3367,3398,1,{"$f":"E24-D24","v":31},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":136.09}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",3659,3691,1,{"$f":"E25-D25","v":32},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":140.47999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":63},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":276.57}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,36543,36735,1,{"$f":"E28-D28","v":192},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1063.68}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":192},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1063.68}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2181,2196.1999999999998,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":15.199999999999818},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":10.472799999999873}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":15.199999999999818},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":10.472799999999873}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1164,1171,1,{"$f":"E33-D33","v":7},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":30.729999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":7},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":30.729999999999997}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4812.6590200000082}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.8.23","index":132,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 8月 23日   "]
["最低气温：24℃，最高气温：35 ℃ ，      住房量：300间"]
["宴会/会议 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,99262.88,101855.52,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2592.6399999999994},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1786.3289599999994}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,37223.839999999997,37500.32,1,276.4800000000032,0.68899999999999995,190.49472000000219]
["电表","4号冷冻泵",null,2945.82,3757.92,1,812.09999999999991,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":559.53689999999995}]
["电表","变频5号冷却泵",null,40335.32,40987.589999999997,1,652.2699999999968,0.68899999999999995,449.41402999999775]
["电表","4号冷却泵",null,12242.31,12744.81,1,502.5,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":346.22249999999997}]
["电表","变频1号冷却塔",null,155641,155757.74,1,116.73999999999069,0.68899999999999995,80.433859999993572]
["电表","变频2号冷却塔",null,331214.5,331246.90000000002,1,32.400000000023283,0.68899999999999995,22.32360000001604]
["电表","变频3号冷却塔",null,309010.3,309129.7,1,119.40000000002328,0.68899999999999995,82.266600000016041]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":5104.530000000037},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3517.0211700000245}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",257.2,259.5,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":184.00000000000091},0.68899999999999995,126.77600000000062]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1133.3,1143,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":194.00000000000091},0.68899999999999995,133.66600000000062]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",837.1,843.2,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":122.00000000000045},0.68899999999999995,84.058000000000305]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",490.2,494,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":76.000000000000227},0.68899999999999995,52.364000000000154]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":576.0000000000025},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":396.86400000000174}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3398,3443,1,{"$f":"E24-D24","v":45},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":197.54999999999998}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",3691,3726,1,{"$f":"E25-D25","v":35},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":153.64999999999998}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":80},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":351.19999999999993}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,36735,36967,1,{"$f":"E28-D28","v":232},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1285.28}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":232},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1285.28}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2196.1999999999998,2213.6999999999998,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":17.5},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":12.057499999999999}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":17.5},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":12.057499999999999}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1171,1180,1,{"$f":"E33-D33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":39.51}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":39.51}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5601.9326700000265}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.8.24","index":133,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 8月 24日   "]
["最低气温：24℃，最高气温：36 ℃ ，      住房量：110间"]
["宴会/会议 1.2厅上午有会议 3厅有晚宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,101855.52,104504,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2648.4799999999959},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1824.802719999997}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,37500.32,38588.480000000003,1,1088.1600000000035,0.68899999999999995,749.74224000000231]
["电表","4号冷冻泵",null,3757.92,3757.92,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,40987.589999999997,42046.35,1,1058.760000000002,0.68899999999999995,729.48564000000135]
["电表","4号冷却泵",null,12744.81,12744.81,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,155757.74,155854.41,1,96.670000000012806,0.68899999999999995,66.605630000008816]
["电表","变频2号冷却塔",null,331246.90000000002,331408.2,1,161.29999999998836,0.68899999999999995,111.13569999999197]
["电表","变频3号冷却塔",null,309129.7,309295.2,1,165.5,0.68899999999999995,114.02949999999998]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":5218.8700000000026},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3595.8014300000013}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",259.5,261.10000000000002,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":128.00000000000182},0.68899999999999995,88.192000000001244]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1143,1151.0999999999999,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":161.99999999999818},0.68899999999999995,111.61799999999874]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",843.2,849.7,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":130},0.68899999999999995,89.57]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",494,497.8,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":76.000000000000227},0.68899999999999995,52.364000000000154]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":496.00000000000023},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":341.74400000000014}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3443,3470,1,{"$f":"E24-D24","v":27},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":118.52999999999999}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",3726,3765,1,{"$f":"E25-D25","v":39},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":171.20999999999998}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":66},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":289.73999999999995}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,36967,37294,1,{"$f":"E28-D28","v":327},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1811.58}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":327},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1811.58}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2213.6999999999998,2237.5,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":23.800000000000182},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":16.398200000000124}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":23.800000000000182},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":16.398200000000124}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1180,1193,1,{"$f":"E33-D33","v":13},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":57.069999999999993}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":13},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":57.069999999999993}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":6112.3336300000019}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.8.25","index":134,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 8月 25日   "]
["最低气温：24℃，最高气温：35 ℃ ，      住房量：100间"]
["宴会/会议 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,104504,106528.48,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2024.4799999999959},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1394.866719999997}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,38588.480000000003,39411.480000000003,1,823,0.68899999999999995,567.04699999999991]
["电表","4号冷冻泵",null,3757.92,3757.92,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,42046.35,42290.79,1,244.44000000000233,0.68899999999999995,168.4191600000016]
["电表","4号冷却泵",null,12744.81,13486.11,1,741.30000000000109,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":510.75570000000073}]
["电表","变频1号冷却塔",null,155854.41,155944.5,1,90.089999999996508,0.68899999999999995,62.07200999999759]
["电表","变频2号冷却塔",null,331408.2,331499,1,90.799999999988358,0.68899999999999995,62.561199999991977]
["电表","变频3号冷却塔",null,309295.2,309416.90000000002,1,121.70000000001164,0.68899999999999995,83.85130000000801]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4135.8099999999959},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2849.5730899999967}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",261.10000000000002,262.39999999999998,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":103.99999999999636},0.68899999999999995,71.655999999997491]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1151.0999999999999,1159.7,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":172.00000000000273},0.68899999999999995,118.50800000000187]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",849.7,855.8,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":121.99999999999818},0.68899999999999995,84.057999999998742]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",497.8,501.5,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":73.999999999999773},0.68899999999999995,50.985999999999841]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":471.99999999999704},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":325.20799999999792}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3470,3488,1,{"$f":"E24-D24","v":18},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":79.02}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",3765,3793,1,{"$f":"E25-D25","v":28},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":122.91999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":46},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":201.94}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,37294,37585,1,{"$f":"E28-D28","v":291},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1612.14}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":291},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1612.14}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2237.5,2257.6999999999998,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":20.199999999999818},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":13.917799999999874}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":20.199999999999818},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":13.917799999999874}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1193,1203,1,{"$f":"E33-D33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":43.9}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":43.9}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5046.6788899999947}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.8.26","index":135,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 8月 26日   "]
["最低气温：25℃，最高气温：36 ℃ ，      住房量：309间"]
["宴会/会议 1.2厅 3厅下午有会议.奥尔良波士顿.乔治亚.昆西.昆斯晚上有会议"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,106528.48,109144.64,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2616.1600000000035},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1802.5342400000022}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,39411.480000000003,39579.800000000003,1,168.31999999999971,0.68899999999999995,115.97247999999979]
["电表","4号冷冻泵",null,3757.92,4690.68,1,932.76000000000022,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":642.67164000000014}]
["电表","变频5号冷却泵",null,42290.79,42970.86,1,680.06999999999971,0.68899999999999995,468.56822999999974]
["电表","4号冷却泵",null,13486.11,14037.51,1,551.39999999999964,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":379.91459999999972}]
["电表","变频1号冷却塔",null,155944.5,156039.9,1,95.399999999994179,0.68899999999999995,65.730599999995988]
["电表","变频2号冷却塔",null,331499,331630.8,1,131.79999999998836,0.68899999999999995,90.810199999991966]
["电表","变频3号冷却塔",null,309416.90000000002,309490,1,73.099999999976717,0.68899999999999995,50.365899999983952]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":5249.009999999962},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3616.5678899999734}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",262.39999999999998,264.89999999999998,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":200},0.68899999999999995,137.79999999999998]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1159.7,1168.7,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":180},0.68899999999999995,124.02]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",855.8,862.8,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":140},0.68899999999999995,96.46]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",501.5,505.3,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":76.000000000000227},0.68899999999999995,52.364000000000154]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":596.00000000000023},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":410.64400000000012}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3488,3532,1,{"$f":"E24-D24","v":44},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":193.16}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",3793,3829,1,{"$f":"E25-D25","v":36},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":158.04}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":80},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":351.2}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,37585,37809,1,{"$f":"E28-D28","v":224},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1240.96}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":224},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1240.96}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2257.6999999999998,2275.1999999999998,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":17.5},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":12.057499999999999}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":17.5},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":12.057499999999999}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1203,1213,1,{"$f":"E33-D33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":43.9}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":43.9}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5675.3293899999735}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.8.27","index":136,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 8月 27日   "]
["最低气温：25℃，最高气温：36 ℃ ，      住房量：302间"]
["宴会/会议 豪生厅上午有会议.奥尔良波士顿.乔治亚.昆西.昆斯晚上有会议.昌盛轩有晚宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,109144.64,111351.52,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2206.8800000000047},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1520.540320000003}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,39579.800000000003,39581.279999999999,1,1.4799999999959255,0.68899999999999995,1.0197199999971926]
["电表","4号冷冻泵",null,4690.68,5892.03,1,1201.3499999999995,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":827.73014999999953}]
["电表","变频5号冷却泵",null,42970.86,43647.72,1,676.86000000000058,0.68899999999999995,466.35654000000034]
["电表","4号冷却泵",null,14037.51,14236.08,1,198.56999999999971,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":136.8147299999998}]
["电表","变频1号冷却塔",null,156039.9,156127.1,1,87.200000000011642,0.68899999999999995,60.080800000008018]
["电表","变频2号冷却塔",null,331630.8,331705.7,1,74.900000000023283,0.68899999999999995,51.606100000016035]
["电表","变频3号冷却塔",null,309490,309652.59999999998,1,162.59999999997672,0.68899999999999995,112.03139999998395]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4609.840000000012},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3176.1797600000073}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",264.89999999999998,267.3,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":192.00000000000273},0.68899999999999995,132.28800000000186]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1168.7,1177.7,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":180},0.68899999999999995,124.02]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",862.8,869.3,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":130},0.68899999999999995,89.57]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",505.3,509.1,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":76.000000000000227},0.68899999999999995,52.364000000000154]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":578.00000000000296},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":398.24200000000201}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3532,3579,1,{"$f":"E24-D24","v":47},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":206.32999999999998}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",3829,3867,1,{"$f":"E25-D25","v":38},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":166.82}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":85},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":373.15}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,37809,38096,1,{"$f":"E28-D28","v":287},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1589.98}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":287},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1589.98}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2275.1999999999998,2296.1,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":20.900000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":14.400100000000062}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":20.900000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":14.400100000000062}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1213,1223,1,{"$f":"E33-D33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":43.9}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":43.9}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5595.8518600000089}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.8.28","index":137,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 8月 28日   "]
["最低气温：25℃，最高气温：36 ℃ ，      住房量：143间"]
["宴会/会议 豪生厅有午宴.奥尔良波士顿.乔治亚.昆西.昆斯晚上有会议"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,111351.52,113732,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2380.4799999999959},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1640.1507199999971}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,39581.279999999999,39855.56,1,274.27999999999884,0.68899999999999995,188.97891999999919]
["电表","4号冷冻泵",null,5892.03,6703.32,1,811.29,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":558.97880999999995}]
["电表","变频5号冷却泵",null,43647.72,44504.160000000003,1,856.44000000000233,0.68899999999999995,590.08716000000152]
["电表","4号冷却泵",null,14236.08,14619.84,1,383.76000000000022,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":264.41064000000011}]
["电表","变频1号冷却塔",null,156127.1,156254.1,1,127,0.68899999999999995,87.503]
["电表","变频2号冷却塔",null,331705.7,331868.3,1,162.59999999997672,0.68899999999999995,112.03139999998395]
["电表","变频3号冷却塔",null,309652.59999999998,309723.59999999998,1,71,0.68899999999999995,48.918999999999997]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":5066.849999999974},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3491.0596499999815}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",267.3,269,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":135.99999999999909},0.68899999999999995,93.703999999999368]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1177.7,1186.5999999999999,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":177.99999999999727},0.68899999999999995,122.64199999999811]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",869.3,876.4,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":142.00000000000045},0.68899999999999995,97.838000000000306]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",509.1,512.9,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":75.999999999999091},0.68899999999999995,52.363999999999372]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":531.99999999999591},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":366.54799999999716}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3579,3609,1,{"$f":"E24-D24","v":30},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":131.69999999999999}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",3867,3906,1,{"$f":"E25-D25","v":39},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":171.20999999999998}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":69},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":302.90999999999997}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,38096,38394,1,{"$f":"E28-D28","v":298},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1650.92}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":298},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1650.92}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2296.1,2318.5,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":22.400000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":15.433600000000061}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":22.400000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":15.433600000000061}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1223,1235,1,{"$f":"E33-D33","v":12},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":52.679999999999993}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":12},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":52.679999999999993}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5879.5512499999795}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.8.29","index":138,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 8月 29日   "]
["最低气温：25℃，最高气温：35 ℃ ，      住房量：103间"]
["宴会/会议 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,113732,115669.64,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1937.6399999999994},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1335.0339599999995}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,39855.56,40703.4,1,847.84000000000378,0.68899999999999995,584.16176000000257]
["电表","4号冷冻泵",null,6703.32,6703.32,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,44504.160000000003,45363.39,1,859.22999999999593,0.68899999999999995,592.00946999999712]
["电表","4号冷却泵",null,14619.84,14619.84,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,156254.1,156310.70000000001,1,56.600000000005821,0.68899999999999995,38.997400000004006]
["电表","变频2号冷却塔",null,331868.3,331957,1,88.700000000011642,0.68899999999999995,61.114300000008015]
["电表","变频3号冷却塔",null,309723.59999999998,309898.5,1,174.90000000002328,0.68899999999999995,120.50610000001603]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":3964.9100000000399},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2731.8229900000269}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",269,270,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":80},0.68899999999999995,55.12]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1186.5999999999999,1195.3,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":174.00000000000091},0.68899999999999995,119.88600000000062]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",876.4,881.2,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":96.000000000001364},0.68899999999999995,66.144000000000929]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",512.9,516.70000000000005,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":76.000000000001364},0.68899999999999995,52.364000000000935]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":426.00000000000364},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":293.51400000000251}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3609,3626,1,{"$f":"E24-D24","v":17},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":74.63}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",3906,3937,1,{"$f":"E25-D25","v":31},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":136.09}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":48},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":210.72}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,38394,38718,1,{"$f":"E28-D28","v":324},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1794.96}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":324},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1794.96}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2318.5,2342.1999999999998,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":23.699999999999818},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":16.329299999999872}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":23.699999999999818},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":16.329299999999872}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1235,1248,1,{"$f":"E33-D33","v":13},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":57.069999999999993}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":13},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":57.069999999999993}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5104.4162900000283}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.8.30","index":139,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 8月 30日   "]
["最低气温：25℃，最高气温：35 ℃ ，      住房量：107间"]
["宴会/会议 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,115669.64,117600.48,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1930.8399999999965},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1330.3487599999976}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,40703.4,41472.800000000003,1,769.40000000000146,0.68899999999999995,530.11660000000097]
["电表","4号冷冻泵",null,6703.32,6703.32,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,45363.39,46207.95,1,844.55999999999767,0.68899999999999995,581.9018399999984]
["电表","4号冷却泵",null,14619.84,15077.19,1,457.35000000000036,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":315.11415000000022}]
["电表","变频1号冷却塔",null,156310.70000000001,156429.79999999999,1,119.09999999997672,0.68899999999999995,82.059899999983955]
["电表","变频2号冷却塔",null,331957,332074.7,1,117.70000000001164,0.68899999999999995,81.09530000000801]
["电表","变频3号冷却塔",null,309898.5,310029.90000000002,1,131.40000000002328,0.68899999999999995,90.534600000016042]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4370.3500000000076},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3011.1711500000051}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",270,271.10000000000002,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":88.000000000001819},0.68899999999999995,60.632000000001248]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1195.3,1204,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":174.00000000000091},0.68899999999999995,119.88600000000062]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",881.2,886.6,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":107.99999999999955},0.68899999999999995,74.411999999999679]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",516.70000000000005,520.4,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":73.999999999998636},0.68899999999999995,50.985999999999059]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":444.00000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":305.91600000000062}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3626,3643,1,{"$f":"E24-D24","v":17},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":74.63}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",3937,3969,1,{"$f":"E25-D25","v":32},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":140.47999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":49},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":215.10999999999999}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,38718,38974,1,{"$f":"E28-D28","v":256},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1418.24}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":256},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1418.24}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2342.1999999999998,2361.9,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":19.700000000000273},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":13.573300000000186}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":19.700000000000273},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":13.573300000000186}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1248,1257,1,{"$f":"E33-D33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":39.51}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":39.51}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5003.5204500000063}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.8.31","index":140,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 8月 31日   "]
["最低气温：25℃，最高气温：36 ℃ ，      住房量：85间"]
["宴会/会议 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,117600.48,119665.92,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2065.4400000000023},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1423.0881600000014}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,41472.800000000003,42415.11,1,942.30999999999767,0.68899999999999995,649.25158999999837]
["电表","4号冷冻泵",null,6703.32,6703.32,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,46207.95,47154,1,946.05000000000291,0.68899999999999995,651.82845000000191]
["电表","4号冷却泵",null,15077.19,15239.76,1,162.56999999999971,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":112.0107299999998}]
["电表","变频1号冷却塔",null,156429.79999999999,156591.1,1,161.30000000001746,0.68899999999999995,111.13570000001202]
["电表","变频2号冷却塔",null,332074.7,332226.5,1,151.79999999998836,0.68899999999999995,104.59019999999197]
["电表","变频3号冷却塔",null,310029.90000000002,310136.40000000002,1,106.5,0.68899999999999995,73.378499999999988]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4535.9700000000084},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3125.2833300000052}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",271.10000000000002,272.2,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":87.999999999997272},0.68899999999999995,60.631999999998115]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1204,1212.7,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":174.00000000000091},0.68899999999999995,119.88600000000062]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",886.6,892.9,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":125.99999999999909},0.68899999999999995,86.813999999999368]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",520.4,524.1,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":74.000000000000909},0.68899999999999995,50.986000000000622]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":461.99999999999818},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":318.31799999999868}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3643,3663,1,{"$f":"E24-D24","v":20},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":87.8}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",3969,3999,1,{"$f":"E25-D25","v":30},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":131.69999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":50},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":219.5}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,38974,39165,1,{"$f":"E28-D28","v":191},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1058.1400000000001}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":191},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1058.1400000000001}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2361.9,2377.1999999999998,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":15.299999999999727},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":10.54169999999981}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":15.299999999999727},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":10.54169999999981}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1257,1265,1,{"$f":"E33-D33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":35.119999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":35.119999999999997}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4766.903030000004}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.9..1","index":141,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 9月 1日   "]
["最低气温：25℃，最高气温：35 ℃ ，      住房量：90间"]
["宴会/会议 行政酒廊早上有VIP用餐  乔治亚早上有会议"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,119665.92,121815.36,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2149.4400000000023},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1480.9641600000016}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,42415.11,43336.47,1,921.36000000000058,0.68899999999999995,634.81704000000036]
["电表","4号冷冻泵",null,6703.32,6703.32,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,47154,48120.63,1,966.62999999999738,0.68899999999999995,666.00806999999816]
["电表","4号冷却泵",null,15239.76,15413.64,1,173.8799999999992,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":119.80331999999945}]
["电表","变频1号冷却塔",null,156591.1,156716.4,1,125.29999999998836,0.68899999999999995,86.331699999991969]
["电表","变频2号冷却塔",null,332226.5,332341.7,1,115.20000000001164,0.68899999999999995,79.372800000008013]
["电表","变频3号冷却塔",null,310136.40000000002,310231.7,1,95.299999999988358,0.68899999999999995,65.661699999991967]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4547.1099999999878},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3132.9587899999915}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",272.2,273.5,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":104.00000000000091},0.68899999999999995,71.656000000000617]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1212.7,1221.4000000000001,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":174.00000000000091},0.68899999999999995,119.88600000000062]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",892.9,897.6,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":94.000000000000909},0.68899999999999995,64.766000000000616]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",524.1,527.9,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":75.999999999999091},0.68899999999999995,52.363999999999372]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":448.00000000000182},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":308.67200000000116}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3663,3683,1,{"$f":"E24-D24","v":20},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":87.8}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",3999,4018,1,{"$f":"E25-D25","v":19},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":83.41}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":39},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":171.20999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,39165,39364,1,{"$f":"E28-D28","v":199},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1102.46}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":199},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1102.46}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2377.1999999999998,2393,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":15.800000000000182},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":10.886200000000125}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":15.800000000000182},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":10.886200000000125}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1265,1274,1,{"$f":"E33-D33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":39.51}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":39.51}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4765.6969899999931}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.9..2","index":142,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 9月 2日   "]
["最低气温：24℃，最高气温：35 ℃ ，      住房量：168间"]
["宴会/会议 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,121815.36,124254.08,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2438.7200000000012},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1680.2780800000007}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,43336.47,44126.85,1,790.37999999999738,0.68899999999999995,544.57181999999818]
["电表","4号冷冻泵",null,6703.32,6703.32,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,48120.63,48684.75,1,564.12000000000262,0.68899999999999995,388.67868000000175]
["电表","4号冷却泵",null,15413.64,15782.04,1,368.40000000000146,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":253.82760000000098}]
["电表","变频1号冷却塔",null,156716.4,156797.29999999999,1,80.899999999994179,0.68899999999999995,55.740099999995984]
["电表","变频2号冷却塔",null,332341.7,332430.5,1,88.799999999988358,0.68899999999999995,61.183199999991977]
["电表","变频3号冷却塔",null,310231.7,310376.59999999998,1,144.89999999996508,0.68899999999999995,99.836099999975929]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4476.2199999999502},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3084.1155799999651}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",273.5,274.7,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":95.999999999999091},0.68899999999999995,66.143999999999366]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1221.4000000000001,1230.2,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":175.99999999999909},0.68899999999999995,121.26399999999937]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",897.6,902.5,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":97.999999999999545},0.68899999999999995,67.521999999999679]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",527.9,531.79999999999995,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":77.999999999999545},0.68899999999999995,53.741999999999685]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":447.99999999999727},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":308.67199999999809}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3683,3703,1,{"$f":"E24-D24","v":20},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":87.8}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",4018,4045,1,{"$f":"E25-D25","v":27},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":118.52999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":47},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":206.32999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,39364,39545,1,{"$f":"E28-D28","v":181},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1002.74}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":181},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1002.74}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2393,2407.3000000000002,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":14.300000000000182},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":9.8527000000001248}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":14.300000000000182},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":9.8527000000001248}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1274,1281,1,{"$f":"E33-D33","v":7},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":30.729999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":7},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":30.729999999999997}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4642.4402799999634}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.9..3","index":143,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 9月 3日   "]
["最低气温：25℃，最高气温：35 ℃ ，      住房量：169间"]
["宴会/会议 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,124254.08,126527.67999999999,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2273.5999999999913},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1566.5103999999938}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,44126.85,44981.07,1,854.22000000000116,0.68899999999999995,588.55758000000071]
["电表","4号冷冻泵",null,6703.32,6703.32,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,48684.75,49104.57,1,419.81999999999971,0.68899999999999995,289.25597999999979]
["电表","4号冷却泵",null,15782.04,16324.35,1,542.30999999999949,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":373.6515899999996}]
["电表","变频1号冷却塔",null,156797.29999999999,156850.4,1,53.100000000005821,0.68899999999999995,36.58590000000401]
["电表","变频2号冷却塔",null,332430.5,332592.09999999998,1,161.59999999997672,0.68899999999999995,111.34239999998395]
["电表","变频3号冷却塔",null,310376.59999999998,310447.40000000002,1,70.800000000046566,0.68899999999999995,48.781200000032079]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4375.4500000000207},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3014.6850500000141}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",274.7,276,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":104.00000000000091},0.68899999999999995,71.656000000000617]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1230.2,1238.9000000000001,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":174.00000000000091},0.68899999999999995,119.88600000000062]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",902.5,907.5,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":100},0.68899999999999995,68.899999999999991]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",531.79999999999995,535.6,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":76.000000000001364},0.68899999999999995,52.364000000000935]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":454.00000000000318},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":312.80600000000214}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3703,3723,1,{"$f":"E24-D24","v":20},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":87.8}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",4045,4069,1,{"$f":"E25-D25","v":24},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":105.35999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":44},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":193.15999999999997}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,39545,39716,1,{"$f":"E28-D28","v":171},5.54,{"$f":"G28*H28","v":947.34}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":171},5.54,{"$f":"I28+I29","v":947.34}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2407.3000000000002,2421.8000000000002,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":14.5},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":9.990499999999999}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":14.5},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":9.990499999999999}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1281,1288,1,{"$f":"E33-D33","v":7},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":30.729999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":7},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":30.729999999999997}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4508.7115500000154}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.9..4","index":144,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 9月 4日   "]
["最低气温：24℃，最高气温：36 ℃ ，      住房量：78间"]
["宴会/会议 1.2厅上午有会议.西餐厅.3厅有晚宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,126527.67999999999,128961.12,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2433.4400000000023},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1676.6401600000015}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,44981.07,45832.44,1,851.37000000000262,0.68899999999999995,586.59393000000171]
["电表","4号冷冻泵",null,6703.32,6703.32,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,49104.57,49857.99,1,753.41999999999825,0.68899999999999995,519.10637999999881]
["电表","4号冷却泵",null,16324.35,16903.349999999999,1,578.99999999999818,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":398.93099999999873}]
["电表","变频1号冷却塔",null,156850.4,156937.20000000001,1,86.800000000017462,0.68899999999999995,59.805200000012029]
["电表","变频2号冷却塔",null,332592.09999999998,332689.7,1,97.600000000034925,0.68899999999999995,67.246400000024053]
["电表","变频3号冷却塔",null,310447.40000000002,310600.59999999998,1,153.19999999995343,0.68899999999999995,105.55479999996791]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4954.8300000000072},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3413.8778700000048}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",276,277.2,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":95.999999999999091},0.68899999999999995,66.143999999999366]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1238.9000000000001,1247.7,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":175.99999999999909},0.68899999999999995,121.26399999999937]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",907.5,912.5,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":100},0.68899999999999995,68.899999999999991]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",535.6,539.4,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":75.999999999999091},0.68899999999999995,52.363999999999372]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":447.99999999999727},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":308.67199999999809}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3703,3739,1,{"$f":"E24-D24","v":36},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":158.04}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",4045,4096,1,{"$f":"E25-D25","v":51},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":223.89}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":87},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":381.92999999999995}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,39716,39936,1,{"$f":"E28-D28","v":220},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1218.8}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":220},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1218.8}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2421.8000000000002,2438.9,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":17.099999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":11.781899999999936}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":17.099999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":11.781899999999936}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1288,1297,1,{"$f":"E33-D33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":39.51}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":39.51}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5374.5717700000032}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.9..5","index":145,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 9月 5日   "]
["最低气温：26℃，最高气温：36 ℃ ，      住房量：155间"]
["宴会/会议 1.2厅上午有会议.西餐厅.3厅有晚宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,128961.12,131250.4,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2289.2799999999988},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1577.3139199999991}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,45832.44,46727.34,1,894.89999999999418,0.68899999999999995,616.58609999999589]
["电表","4号冷冻泵",null,6703.32,6703.32,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,49857.99,50703.839999999997,1,845.84999999999854,0.68899999999999995,582.790649999999]
["电表","4号冷却泵",null,16903.349999999999,17089.650000000001,1,186.30000000000291,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":128.360700000002}]
["电表","变频1号冷却塔",null,156937.20000000001,157056.1,1,118.89999999999418,0.68899999999999995,81.922099999995979]
["电表","变频2号冷却塔",null,332689.7,332838.09999999998,1,148.39999999996508,0.68899999999999995,102.24759999997593]
["电表","变频3号冷却塔",null,310600.59999999998,310700.40000000002,1,99.800000000046566,0.68899999999999995,68.762200000032081]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4583.43},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3157.9832700000002}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",277.2,278.2,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":80},0.68899999999999995,55.12]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1247.7,1256.5,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":175.99999999999909},0.68899999999999995,121.26399999999937]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",912.5,917.5,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":100},0.68899999999999995,68.899999999999991]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",539.4,543.29999999999995,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":77.999999999999545},0.68899999999999995,53.741999999999685]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":433.99999999999864},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":299.02599999999904}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3739,3759,1,{"$f":"E24-D24","v":20},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":87.8}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",4096,4122,1,{"$f":"E25-D25","v":26},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":114.13999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":46},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":201.94}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,39936,40139,1,{"$f":"E28-D28","v":203},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1124.6200000000001}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":203},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1124.6200000000001}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2438.9,2455.1999999999998,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":16.299999999999727},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":11.230699999999811}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":16.299999999999727},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":11.230699999999811}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1297,1305,1,{"$f":"E33-D33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":35.119999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":35.119999999999997}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4829.919969999999}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.9..6","index":146,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 9月 6日   "]
["最低气温：25℃，最高气温：32 ℃ ，      住房量：111间"]
["宴会/会议 3厅上午有会议.西餐厅有晚宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,131250.4,133457.44,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2207.0400000000081},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1520.6505600000055}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,46727.34,47480.37,1,753.03000000000611,0.68899999999999995,518.83767000000421]
["电表","4号冷冻泵",null,6703.32,6703.32,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,50703.839999999997,51501.66,1,797.82000000000698,0.68899999999999995,549.6979800000048]
["电表","4号冷却泵",null,17089.650000000001,17186.099999999999,1,96.44999999999709,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":66.454049999997991}]
["电表","变频1号冷却塔",null,157056.1,157171.29999999999,1,115.19999999998254,0.68899999999999995,79.372799999987961]
["电表","变频2号冷却塔",null,332838.09999999998,332947.5,1,109.40000000002328,0.68899999999999995,75.37660000001604]
["电表","变频3号冷却塔",null,310700.40000000002,310843.7,1,143.29999999998836,0.68899999999999995,98.73369999999197]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4222.2400000000125},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2909.1233600000082}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",278.2,279.3,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":88.000000000001819},0.68899999999999995,60.632000000001248]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1256.5,1265.2,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":174.00000000000091},0.68899999999999995,119.88600000000062]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",917.5,922.9,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":107.99999999999955},0.68899999999999995,74.411999999999679]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",543.29999999999995,547.1,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":76.000000000001364},0.68899999999999995,52.364000000000935]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":446.00000000000364},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":307.29400000000248}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3759,3779,1,{"$f":"E24-D24","v":20},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":87.8}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",4122,4149,1,{"$f":"E25-D25","v":27},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":118.52999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":47},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":206.32999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,40139,40358,1,{"$f":"E28-D28","v":219},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1213.26}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":219},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1213.26}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2455.1999999999998,2471.5,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":16.300000000000182},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":11.230700000000125}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":16.300000000000182},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":11.230700000000125}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1305,1313,1,{"$f":"E33-D33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":35.119999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":35.119999999999997}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4682.3580600000105}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.9..7","index":147,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 9月 7日   "]
["最低气温：25℃，最高气温：35 ℃ ，      住房量：71间"]
["宴会/会议 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,133457.44,135386.07999999999,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1928.6399999999849},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1328.8329599999895}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,47480.37,48391.26,1,910.88999999999942,0.68899999999999995,627.60320999999954]
["电表","4号冷冻泵",null,6703.32,6703.32,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,51501.66,52427.85,1,926.18999999999505,0.68899999999999995,638.14490999999657]
["电表","4号冷却泵",null,17186.099999999999,17239.02,1,52.920000000001892,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":36.461880000001301}]
["电表","变频1号冷却塔",null,157171.29999999999,157288.70000000001,1,117.40000000002328,0.68899999999999995,80.888600000016041]
["电表","变频2号冷却塔",null,332947.5,333079.90000000002,1,132.40000000002328,0.68899999999999995,91.223600000016035]
["电表","变频3号冷却塔",null,310843.7,310930.09999999998,1,86.399999999965075,0.68899999999999995,59.529599999975929]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4154.8399999999929},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2862.6847599999946}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",279.3,280.5,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":95.999999999999091},0.68899999999999995,66.143999999999366]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1265.2,1273.9000000000001,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":174.00000000000091},0.68899999999999995,119.88600000000062]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",922.9,927.4,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":90},0.68899999999999995,62.01]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",547.1,550.9,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":75.999999999999091},0.68899999999999995,52.363999999999372]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":435.99999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":300.40399999999931}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3779,3793,1,{"$f":"E24-D24","v":14},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":61.459999999999994}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",4149,4171,1,{"$f":"E25-D25","v":22},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":96.58}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":36},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":158.04}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,40358,40551,1,{"$f":"E28-D28","v":193},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1069.22}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":193},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1069.22}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2471.5,2488.1999999999998,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":16.699999999999818},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":11.506299999999873}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":16.699999999999818},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":11.506299999999873}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1313,1323,1,{"$f":"E33-D33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":43.9}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":43.9}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4445.755059999994}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.9..8","index":148,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 9月 8日   "]
["最低气温：24℃，最高气温：32 ℃ ，      住房量：111间"]
["宴会/会议 1.2厅有午宴.乔治亚.昆西上午有会议"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,135386.07999999999,137796.96,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2410.8800000000047},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1661.0963200000031}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,48391.26,48566.82,1,175.55999999999767,0.68899999999999995,120.96083999999838]
["电表","4号冷冻泵",null,6703.32,7629.42,1,926.10000000000036,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":638.08290000000022}]
["电表","变频5号冷却泵",null,52427.85,52949.760000000002,1,521.91000000000349,0.68899999999999995,359.59599000000236]
["电表","4号冷却泵",null,17239.02,17831.490000000002,1,592.47000000000116,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":408.21183000000076}]
["电表","变频1号冷却塔",null,157288.70000000001,157386.20000000001,1,97.5,0.68899999999999995,67.177499999999995]
["电表","变频2号冷却塔",null,333079.90000000002,333212,1,132.09999999997672,0.68899999999999995,91.016899999983949]
["电表","变频3号冷却塔",null,310930.09999999998,311045.8,1,115.70000000001164,0.68899999999999995,79.717300000008009]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4972.2199999999957},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3425.8595799999966}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",280.5,281.8,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":104.00000000000091},0.68899999999999995,71.656000000000617]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1273.9000000000001,1282.5,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":171.99999999999818},0.68899999999999995,118.50799999999873]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",927.4,932.6,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":104.00000000000091},0.68899999999999995,71.656000000000617]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",550.9,554.70000000000005,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":76.000000000001364},0.68899999999999995,52.364000000000935]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":456.00000000000136},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":314.18400000000094}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3793,3810,1,{"$f":"E24-D24","v":17},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":74.63}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",4171,4194,1,{"$f":"E25-D25","v":23},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":100.97}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":40},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":175.6}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,40551,40727,1,{"$f":"E28-D28","v":176},5.54,{"$f":"G28*H28","v":975.04}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":176},5.54,{"$f":"I28+I29","v":975.04}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2488.1999999999998,2502.5,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":14.300000000000182},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":9.8527000000001248}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":14.300000000000182},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":9.8527000000001248}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1323,1329,1,{"$f":"E33-D33","v":6},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":26.339999999999996}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":6},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":26.339999999999996}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4926.8762799999977}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.9..9","index":149,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 9月 9日   "]
["最低气温：24℃，最高气温：34 ℃ ，      住房量：138间"]
["宴会/会议 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,137796.96,139766.72,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1969.7600000000093},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1357.1646400000063}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,48566.82,49050.78,1,483.95999999999913,0.68899999999999995,333.44843999999938]
["电表","4号冷冻泵",null,7629.42,8078.64,1,449.22000000000025,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":309.51258000000013}]
["电表","变频5号冷却泵",null,52949.760000000002,53722.14,1,772.37999999999738,0.68899999999999995,532.16981999999814]
["电表","4号冷却泵",null,17831.490000000002,18012.66,1,181.16999999999825,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":124.82612999999878}]
["电表","变频1号冷却塔",null,157386.20000000001,157463.9,1,77.699999999982538,0.68899999999999995,53.535299999987963]
["电表","变频2号冷却塔",null,333212,333298.90000000002,1,86.900000000023283,0.68899999999999995,59.874100000016035]
["电表","变频3号冷却塔",null,311045.8,311132.7,1,86.900000000023283,0.68899999999999995,59.874100000016035]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4107.9900000000334},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2830.4051100000229}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",281.8,282.89999999999998,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":87.999999999997272},0.68899999999999995,60.631999999998115]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1282.5,1291.3,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":175.99999999999909},0.68899999999999995,121.26399999999937]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",932.6,936.4,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":75.999999999999091},0.68899999999999995,52.363999999999372]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",554.70000000000005,558.5,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":75.999999999999091},0.68899999999999995,52.363999999999372]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":415.99999999999454},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":286.62399999999622}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3810,3828,1,{"$f":"E24-D24","v":18},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":79.02}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",4194,4211,1,{"$f":"E25-D25","v":17},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":74.63}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":35},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":153.64999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,40727,40932,1,{"$f":"E28-D28","v":205},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1135.7}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":205},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1135.7}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2502.5,2518.9,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":16.400000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":11.299600000000062}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":16.400000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":11.299600000000062}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1329,1338,1,{"$f":"E33-D33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":39.51}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":39.51}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4457.1887100000195}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.9..10","index":150,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 9月 10日   "]
["最低气温：24℃，最高气温：36 ℃ ，      住房量：148间"]
["宴会/会议 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,139766.72,141585.92000000001,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1819.2000000000116},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1253.4288000000079}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,49050.78,49827.12,1,776.34000000000378,0.68899999999999995,534.89826000000255]
["电表","4号冷冻泵",null,8078.64,8078.64,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,53722.14,54147.24,1,425.09999999999854,0.68899999999999995,292.89389999999895]
["电表","4号冷却泵",null,18012.66,18571.62,1,558.95999999999913,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":385.12343999999939}]
["电表","变频1号冷却塔",null,157463.9,157563.4,1,99.5,0.68899999999999995,68.555499999999995]
["电表","变频2号冷却塔",null,333298.90000000002,333441.09999999998,1,142.19999999995343,0.68899999999999995,97.975799999967904]
["电表","变频3号冷却塔",null,311132.7,311166.8,1,34.099999999976717,0.68899999999999995,23.494899999983957]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":3855.3999999999432},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2656.3705999999606}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",282.89999999999998,284.2,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":104.00000000000091},0.68899999999999995,71.656000000000617]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1291.3,1300,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":174.00000000000091},0.68899999999999995,119.88600000000062]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",936.4,940.5,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":82.000000000000455},0.68899999999999995,56.49800000000031]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",558.5,562.29999999999995,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":75.999999999999091},0.68899999999999995,52.363999999999372]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":436.00000000000136},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":300.40400000000091}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3828,3850,1,{"$f":"E24-D24","v":22},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":96.58}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",4211,4229,1,{"$f":"E25-D25","v":18},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":79.02}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":40},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":175.6}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,40932,41133,1,{"$f":"E28-D28","v":201},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1113.54}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":201},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1113.54}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2518.9,2534.8000000000002,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":15.900000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":10.955100000000062}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":15.900000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":10.955100000000062}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1338,1347,1,{"$f":"E33-D33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":39.51}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":39.51}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4296.3796999999622}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.9..11","index":151,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 9月 12日   "]
["最低气温：25℃，最高气温：36 ℃ ，      住房量：104间"]
["宴会/会议 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,141585.92000000001,143305.44,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1719.5199999999895},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1184.7492799999927}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,49827.12,50597.82,1,770.69999999999709,0.68899999999999995,531.01229999999794]
["电表","4号冷冻泵",null,8078.64,8078.64,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,54147.24,54952.68,1,805.44000000000233,0.68899999999999995,554.94816000000151]
["电表","4号冷却泵",null,18571.62,18571.62,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,157563.4,157669.6,1,106.20000000001164,0.68899999999999995,73.17180000000802]
["电表","变频2号冷却塔",null,333441.09999999998,333481.09999999998,1,40,0.68899999999999995,27.56]
["电表","变频3号冷却塔",null,311166.8,311305.8,1,139,0.68899999999999995,95.770999999999987]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":3580.8600000000006},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2467.21254}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",284.2,285.60000000000002,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":112.00000000000273},0.68899999999999995,77.168000000001868]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1300,1308.7,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":174.00000000000091},0.68899999999999995,119.88600000000062]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",940.5,944.6,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":82.000000000000455},0.68899999999999995,56.49800000000031]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",562.29999999999995,566.1,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":76.000000000001364},0.68899999999999995,52.364000000000935]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":444.00000000000546},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":305.91600000000369}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3850,3866,1,{"$f":"E24-D24","v":16},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":70.239999999999995}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",4229,4246,1,{"$f":"E25-D25","v":17},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":74.63}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":33},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":144.87}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,41133,41392,1,{"$f":"E28-D28","v":259},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1434.86}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":259},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1434.86}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2534.8000000000002,2554.1,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":19.299999999999727},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":13.297699999999811}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":19.299999999999727},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":13.297699999999811}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1347,1356,1,{"$f":"E33-D33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":39.51}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":39.51}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4405.6662400000041}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.9..12","index":152,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[{"$f":"A1:I31","v":0}]
["  2025年 9月 13日   "]
["最低气温：25℃，最高气温：36 ℃ ，      住房量：126间"]
["宴会/会议 无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,145236.6,147413.28,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2176.679999999993},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1499.732519999995}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,51346.8,52160.4,1,813.59999999999854,0.68899999999999995,560.57039999999893]
["电表","4号冷冻泵",null,8078.64,8078.64,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,55688.9,56457.03,1,768.12999999999738,0.68899999999999995,529.24156999999821]
["电表","4号冷却泵",null,18811.8,19019.79,1,207.9900000000016,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":143.30511000000109}]
["电表","变频1号冷却塔",null,157806.29999999999,157929.4,1,123.10000000000582,0.68899999999999995,84.815900000004007]
["电表","变频2号冷却塔",null,333649.59999999998,333746.90000000002,1,97.300000000046566,0.68899999999999995,67.039700000032084]
["电表","变频3号冷却塔",null,311388.5,311543.8,1,155.29999999998836,0.68899999999999995,107.00169999999197]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4342.1000000000313},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2991.7069000000215}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",286.5,288.10000000000002,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":128.00000000000182},0.68899999999999995,88.192000000001244]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1315.5,1325.9,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":208.00000000000182},0.68899999999999995,143.31200000000123]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",949.4,955,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":112.00000000000045},0.68899999999999995,77.168000000000305]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",569.1,573,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":77.999999999999545},0.68899999999999995,53.741999999999685]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":526.00000000000364},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":362.41400000000243}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3882,3906,1,{"$f":"E24-D24","v":24},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":105.35999999999999}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",4269,4297,1,{"$f":"E25-D25","v":28},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":122.91999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":52},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":228.27999999999997}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,41604,41788,1,{"$f":"E28-D28","v":184},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1019.36}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":184},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1019.36}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2569.8000000000002,2585,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":15.199999999999818},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":10.472799999999873}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":15.199999999999818},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":10.472799999999873}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1363,1372,1,{"$f":"E33-D33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":39.51}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":39.51}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4651.7437000000236}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.9..14","index":153,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 9月 14日   "]
["最低气温：24℃，最高气温：36 ℃ ，      住房量：105间"]
["宴会/会议 乔治亚有全天会议"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,147413.28,149842.23999999999,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2428.9599999999919},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1673.5534399999942}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,52160.4,53090.79,1,930.38999999999942,0.68899999999999995,641.03870999999958]
["电表","4号冷冻泵",null,8078.64,8078.64,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,56457.03,57182.82,1,725.79000000000087,0.68899999999999995,500.06931000000054]
["电表","4号冷却泵",null,19019.79,19285.740000000002,1,265.95000000000073,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":183.23955000000049}]
["电表","变频1号冷却塔",null,157929.4,158038.39999999999,1,109,0.68899999999999995,75.100999999999999]
["电表","变频2号冷却塔",null,333746.90000000002,333913.7,1,166.79999999998836,0.68899999999999995,114.92519999999197]
["电表","变频3号冷却塔",null,311543.8,311651.20000000001,1,107.40000000002328,0.68899999999999995,73.99860000001604]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4734.2900000000045},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3261.9258100000034}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",288.10000000000002,289.3,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":95.999999999999091},0.68899999999999995,66.143999999999366]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1325.9,1334.8,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":177.99999999999727},0.68899999999999995,122.64199999999811]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",955,960,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":100},0.68899999999999995,68.899999999999991]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",573,577.5,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":90},0.68899999999999995,62.01]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":463.99999999999636},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":319.69599999999747}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3906,3923,1,{"$f":"E24-D24","v":17},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":74.63}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",4297,4317,1,{"$f":"E25-D25","v":20},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":87.8}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":37},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":162.43}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,41788,42027,1,{"$f":"E28-D28","v":239},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1324.06}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":239},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1324.06}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2585,2602.6999999999998,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":17.699999999999818},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":12.195299999999873}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":17.699999999999818},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":12.195299999999873}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1372,1380,1,{"$f":"E33-D33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":35.119999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":35.119999999999997}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5115.4271100000005}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.9..15","index":154,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 9月 15日   "]
["最低气温：24℃，最高气温：36 ℃ ，      住房量：138间"]
["宴会/会议 乔治亚有全天会议"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,149842.23999999999,152164.96,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2322.7200000000012},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1600.3540800000007}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,53090.79,53840.4,1,749.61000000000058,0.68899999999999995,516.4812900000004]
["电表","4号冷冻泵",null,8078.64,8078.64,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,57182.82,58003.29,1,820.47000000000116,0.68899999999999995,565.30383000000074]
["电表","4号冷却泵",null,19285.740000000002,19387.8,1,102.05999999999767,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":70.319339999998391}]
["电表","变频1号冷却塔",null,158038.39999999999,158154,1,115.60000000000582,0.68899999999999995,79.648400000004003]
["电表","变频2号冷却塔",null,333913.7,334044,1,130.29999999998836,0.68899999999999995,89.776699999991976]
["电表","变频3号冷却塔",null,311651.20000000001,311784,1,132.79999999998836,0.68899999999999995,91.499199999991973]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4373.5599999999831},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3013.3828399999884}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",289.3,290.8,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":120},0.68899999999999995,82.679999999999993]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1334.8,1343.5,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":174.00000000000091},0.68899999999999995,119.88600000000062]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",960,964.8,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":95.999999999999091},0.68899999999999995,66.143999999999366]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",577.5,581.29999999999995,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":75.999999999999091},0.68899999999999995,52.363999999999372]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":465.99999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":321.07399999999933}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3923,3941,1,{"$f":"E24-D24","v":18},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":79.02}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",4317,4335,1,{"$f":"E25-D25","v":18},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":79.02}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":36},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":158.04}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,42027,42238,1,{"$f":"E28-D28","v":211},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1168.94}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":211},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1168.94}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2602.6999999999998,2619.6999999999998,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":17},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":11.712999999999999}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":17},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":11.712999999999999}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1380,1380,1,{"$f":"E33-D33","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":0}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":0}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4673.1498399999873}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.9..16","index":155,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 9月 16日   "]
["最低气温：24℃，最高气温：37 ℃ ，      住房量：间"]
["宴会/会议 乔治亚有全天会议 西餐厅有午宴. 3厅下午有会议.1.2厅.西餐厅有晚宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,152164.96,155158.88,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2993.9200000000128},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":2062.8108800000086}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,53840.4,54841.11,1,1000.7099999999991,0.68899999999999995,689.48918999999933]
["电表","4号冷冻泵",null,8078.64,8078.64,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,58003.29,58762.02,1,758.72999999999593,0.68899999999999995,522.76496999999711]
["电表","4号冷却泵",null,19387.8,19774.02,1,386.22000000000116,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":266.10558000000077}]
["电表","变频1号冷却塔",null,158154,158302.70000000001,1,148.70000000001164,0.68899999999999995,102.45430000000802]
["电表","变频2号冷却塔",null,334044,334177.90000000002,1,133.90000000002328,0.68899999999999995,92.257100000016038]
["电表","变频3号冷却塔",null,311784,311896.09999999998,1,112.09999999997672,0.68899999999999995,77.236899999983947]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":5534.2800000000207},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3813.118920000014}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",290.8,292.10000000000002,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":104.00000000000091},0.68899999999999995,71.656000000000617]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1343.5,1352.1,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":171.99999999999818},0.68899999999999995,118.50799999999873]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",964.8,970.2,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":108.00000000000182},0.68899999999999995,74.412000000001242]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",581.29999999999995,585.1,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":76.000000000001364},0.68899999999999995,52.364000000000935]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":460.00000000000227},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":316.94000000000153}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3941,3961,1,{"$f":"E24-D24","v":20},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":87.8}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",4335,4365,1,{"$f":"E25-D25","v":30},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":131.69999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":50},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":219.5}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,42238,42427,1,{"$f":"E28-D28","v":189},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1047.06}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":189},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1047.06}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2619.6999999999998,2635.2,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":15.5},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":10.679499999999999}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":15.5},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":10.679499999999999}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1380,1397,1,{"$f":"E33-D33","v":17},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":74.63}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":17},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":74.63}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5481.9284200000156}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.9..17","index":156,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 9月 17日   "]
["最低气温：25℃，最高气温：36 ℃ ，      住房量：129间"]
[" "]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,155158.88,158252.16,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":3093.2799999999988},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":2131.2699199999988}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,54841.11,55848.63,1,1007.5199999999968,0.68899999999999995,694.18127999999774]
["电表","4号冷冻泵",null,8078.64,8078.64,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,58762.02,59551.56,1,789.54000000000087,0.68899999999999995,543.99306000000058]
["电表","4号冷却泵",null,19774.02,20319.18,1,545.15999999999985,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":375.61523999999986}]
["电表","变频1号冷却塔",null,158302.70000000001,158435.29999999999,1,132.59999999997672,0.68899999999999995,91.361399999983945]
["电表","变频2号冷却塔",null,334177.90000000002,334285.59999999998,1,107.69999999995343,0.68899999999999995,74.205299999967906]
["电表","变频3号冷却塔",null,311896.09999999998,312048.90000000002,1,152.80000000004657,0.68899999999999995,105.27920000003208]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":5828.5999999999731},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":4015.9053999999815}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",292.10000000000002,293.39999999999998,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":103.99999999999636},0.68899999999999995,71.655999999997491]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1352.1,1360.9,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":176.00000000000364},0.68899999999999995,121.2640000000025]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",970.2,975.2,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":100},0.68899999999999995,68.899999999999991]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",585.1,589,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":77.999999999999545},0.68899999999999995,53.741999999999685]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":457.99999999999955},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":315.56199999999967}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3961,3982,1,{"$f":"E24-D24","v":21},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":92.19}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",4365,4391,1,{"$f":"E25-D25","v":26},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":114.13999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":47},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":206.32999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,42427,42677,1,{"$f":"E28-D28","v":250},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1385}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":250},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1385}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2635.2,2653.2,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":18},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":12.401999999999999}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":18},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":12.401999999999999}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1397,1406,1,{"$f":"E33-D33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":39.51}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":39.51}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5974.7093999999815}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.9..18","index":157,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 9月 18日   "]
["最低气温：24℃，最高气温：36 ℃ ，      住房量：231间"]
["宴会/会议 西餐厅有晚宴 西餐厅有午宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,158252.16,161482.72,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":3230.5599999999977},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":2225.8558399999984}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,55848.63,56147.19,1,298.56000000000495,0.68899999999999995,205.70784000000339]
["电表","4号冷冻泵",null,8078.64,8878.26,1,799.61999999999989,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":550.93817999999987}]
["电表","变频5号冷却泵",null,59551.56,60150.06,1,598.5,0.68899999999999995,412.36649999999997]
["电表","4号冷却泵",null,20319.18,20815.05,1,495.86999999999898,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":341.65442999999925}]
["电表","变频1号冷却塔",null,158435.29999999999,158573,1,137.70000000001164,0.68899999999999995,94.875300000008011]
["电表","变频2号冷却塔",null,334285.59999999998,334419.5,1,133.90000000002328,0.68899999999999995,92.257100000016038]
["电表","变频3号冷却塔",null,312048.90000000002,312214.59999999998,1,165.69999999995343,0.68899999999999995,114.16729999996791]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":5860.4099999999899},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":4037.8224899999923}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",293.39999999999998,294.8,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":112.00000000000273},0.68899999999999995,77.168000000001868]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1360.9,1369.6,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":173.99999999999636},0.68899999999999995,119.88599999999748]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",975.2,980.1,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":97.999999999999545},0.68899999999999995,67.521999999999679]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",589,592.79999999999995,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":75.999999999999091},0.68899999999999995,52.363999999999372]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":459.99999999999773},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":316.93999999999835}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",3982,4004,1,{"$f":"E24-D24","v":22},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":96.58}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",4391,4417,1,{"$f":"E25-D25","v":26},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":114.13999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":48},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":210.71999999999997}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,42677,42952,1,{"$f":"E28-D28","v":275},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1523.5}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":275},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1523.5}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2653.2,2674,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":20.800000000000182},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":14.331200000000123}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":20.800000000000182},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":14.331200000000123}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1406,1417,1,{"$f":"E33-D33","v":11},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":48.29}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":11},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":48.29}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":6151.6036899999917}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.9..19","index":158,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 9月 19日   "]
["最低气温：24℃，最高气温：28 ℃ ，      住房量：309间"]
["宴会/会议 西餐厅有晚宴 宴会厅有会议午宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,161482.72,164446.56,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2963.8399999999965},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":2042.0857599999974}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,56147.19,56148.51,1,1.319999999999709,0.68899999999999995,0.90947999999979945]
["电表","4号冷冻泵",null,8878.26,9987.75,1,1109.4899999999998,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":764.43860999999981}]
["电表","变频5号冷却泵",null,60150.06,61022.28,1,872.22000000000116,0.68899999999999995,600.95958000000076]
["电表","4号冷却泵",null,20815.05,21181.23,1,366.18000000000029,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":252.29802000000018}]
["电表","变频1号冷却塔",null,158573,158724.20000000001,1,151.20000000001164,0.68899999999999995,104.17680000000801]
["电表","变频2号冷却塔",null,334419.5,334556.2,1,136.70000000001164,0.68899999999999995,94.186300000008018]
["电表","变频3号冷却塔",null,312214.59999999998,312329.7,1,115.10000000003492,0.68899999999999995,79.303900000024058]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":5716.0500000000557},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3938.3584500000379}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",294.8,296.89999999999998,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":167.99999999999727},0.68899999999999995,115.75199999999811]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1369.6,1378.9,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":186.00000000000364},0.68899999999999995,128.1540000000025]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",980.1,985.9,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":115.99999999999909},0.68899999999999995,79.923999999999367]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",592.79999999999995,596.29999999999995,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":70},0.68899999999999995,48.23]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":540},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":372.06}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",4004,4041,1,{"$f":"E24-D24","v":37},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":162.42999999999998}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",4417,4453,1,{"$f":"E25-D25","v":36},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":158.04}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":73},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":320.46999999999997}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,42952,43236,1,{"$f":"E28-D28","v":284},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1573.36}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":284},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1573.36}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2674,2694,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":20},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":13.78}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":20},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":13.78}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1417,1428,1,{"$f":"E33-D33","v":11},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":48.29}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":11},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":48.29}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":6266.318450000038}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.9..20","index":159,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 9月 20日   "]
["最低气温：24℃，最高气温：32 ℃ ，      住房量：295间"]
["宴会/会议  宴会厅有会议午宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,164446.56,167131.84,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2685.2799999999988},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1850.157919999999}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,56148.51,56150.01,1,1.5,0.68899999999999995,1.0334999999999999]
["电表","4号冷冻泵",null,9987.75,11214.06,1,1226.3099999999995,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":844.92758999999955}]
["电表","变频5号冷却泵",null,61022.28,61134.48,1,112.20000000000437,0.68899999999999995,77.305800000003003]
["电表","4号冷却泵",null,21181.23,22157.279999999999,1,976.04999999999927,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":672.49844999999948}]
["电表","变频1号冷却塔",null,158724.20000000001,158891.9,1,167.69999999998254,0.68899999999999995,115.54529999998796]
["电表","变频2号冷却塔",null,334556.2,334695.59999999998,1,139.39999999996508,0.68899999999999995,96.046599999975925]
["电表","变频3号冷却塔",null,312329.7,312456.2,1,126.5,0.68899999999999995,87.158499999999989]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":5434.9399999999496},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3744.6736599999649}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",296.89999999999998,299.3,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":192.00000000000273},0.68899999999999995,132.28800000000186]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1378.9,1387.9,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":180},0.68899999999999995,124.02]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",985.9,991.8,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":117.99999999999955},0.68899999999999995,81.30199999999968]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",596.29999999999995,600.20000000000005,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":78.000000000001819},0.68899999999999995,53.742000000001248]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":568.00000000000409},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":391.35200000000282}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",4041,4083,1,{"$f":"E24-D24","v":42},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":184.38}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",4453,4487,1,{"$f":"E25-D25","v":34},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":149.26}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":76},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":333.64}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,43236,43492,1,{"$f":"E28-D28","v":256},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1418.24}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":256},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1418.24}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2694,2713.5,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":19.5},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":13.435499999999999}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":19.5},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":13.435499999999999}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1428,1437,1,{"$f":"E33-D33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":39.51}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":39.51}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5940.8511599999674}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.9..21","index":160,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 9月 21日   "]
["最低气温：23℃，最高气温：35℃ ，      住房量：99间"]
["宴会/会议  1.2厅下午有会议  1.2厅有午宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,167131.84,169105.6,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1973.7600000000093},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1359.9206400000064}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,56150.01,56808.39,1,658.37999999999738,0.68899999999999995,453.62381999999815]
["电表","4号冷冻泵",null,11214.06,11445.54,1,231.48000000000138,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":159.48972000000094}]
["电表","变频5号冷却泵",null,61134.48,61673.22,1,538.73999999999796,0.68899999999999995,371.19185999999854]
["电表","4号冷却泵",null,22157.279999999999,23066.91,1,909.63000000000102,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":626.73507000000063}]
["电表","变频1号冷却塔",null,158891.9,159020.4,1,128.5,0.68899999999999995,88.53649999999999]
["电表","变频2号冷却塔",null,334695.59999999998,334823.5,1,127.90000000002328,0.68899999999999995,88.123100000016038]
["电表","变频3号冷却塔",null,312456.2,312555.40000000002,1,99.200000000011642,0.68899999999999995,68.348800000008012]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4667.590000000042},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3215.969510000029}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",299.3,301,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":135.99999999999909},0.68899999999999995,93.703999999999368]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1387.9,1396.3,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":167.99999999999727},0.68899999999999995,115.75199999999811]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",991.8,996.9,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":102.00000000000045},0.68899999999999995,70.278000000000304]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",600.20000000000005,604.4,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":83.999999999998636},0.68899999999999995,57.875999999999053]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":489.99999999999545},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":337.60999999999683}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",4083,4102,1,{"$f":"E24-D24","v":19},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":83.41}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",4487,4509,1,{"$f":"E25-D25","v":22},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":96.58}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":41},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":179.99}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,43492,43778,1,{"$f":"E28-D28","v":286},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1584.44}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":286},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1584.44}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2713.5,2734.8,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":21.300000000000182},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":14.675700000000123}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":21.300000000000182},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":14.675700000000123}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1437,1440,1,{"$f":"E33-D33","v":3},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":13.169999999999998}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":3},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":13.169999999999998}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5345.8552100000252}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.9..22","index":161,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 9月 22日   "]
["最低气温：24℃，最高气温：30℃ ，      住房量：120间"]
["宴会/会议  无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,169105.6,170765.12,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1659.5199999999895},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1143.4092799999928}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,56808.39,57572.46,1,764.06999999999971,0.68899999999999995,526.44422999999972]
["电表","4号冷冻泵",null,11445.54,11445.54,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,61673.22,62536.86,1,863.63999999999942,0.68899999999999995,595.04795999999953]
["电表","4号冷却泵",null,23066.91,23300.1,1,233.18999999999869,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":160.6679099999991}]
["电表","变频1号冷却塔",null,159020.4,159128,1,107.60000000000582,0.68899999999999995,74.136400000004002]
["电表","变频2号冷却塔",null,334823.5,334876.7,1,53.200000000011642,0.68899999999999995,36.654800000008017]
["电表","变频3号冷却塔",null,312555.40000000002,312665.3,1,109.89999999996508,0.68899999999999995,75.721099999975934]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":3791.1199999999699},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2612.0816799999793}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",299.3,302.3,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":240},0.68899999999999995,165.35999999999999]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1387.9,1405,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":341.99999999999818},0.68899999999999995,235.63799999999873]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",991.8,1001.6,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":196.00000000000136},0.68899999999999995,135.04400000000092]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",600.20000000000005,608.20000000000005,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":160},0.68899999999999995,110.24]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":937.99999999999955},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":646.28199999999958}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",4102,4116,1,{"$f":"E24-D24","v":14},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":61.459999999999994}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",4509,4529,1,{"$f":"E25-D25","v":20},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":87.8}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":34},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":149.26}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,43778,44065,1,{"$f":"E28-D28","v":287},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1589.98}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":287},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1589.98}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2734.8,2756.7,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":21.899999999999636},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":15.089099999999748}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":21.899999999999636},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":15.089099999999748}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1440,1461,1,{"$f":"E33-D33","v":21},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":92.19}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":21},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":92.19}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5104.8827799999781}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.9..23","index":162,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 9月 23日   "]
["最低气温：24℃，最高气温：27℃ ，      住房量：75间"]
["宴会/会议  1.2厅有午宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,170765.12,172808,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2042.8800000000047},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1407.5443200000032}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,57572.46,58594.5,1,1022.0400000000009,0.68899999999999995,704.18556000000058]
["电表","4号冷冻泵",null,11445.54,11445.54,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,62536.86,63506.28,1,969.41999999999825,0.68899999999999995,667.93037999999876]
["电表","4号冷却泵",null,23300.1,23427.84,1,127.7400000000016,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":88.012860000001098}]
["电表","变频1号冷却塔",null,159128,159200.20000000001,1,72.200000000011642,0.68899999999999995,49.745800000008018]
["电表","变频2号冷却塔",null,334876.7,334954.8,1,78.099999999976717,0.68899999999999995,53.810899999983953]
["电表","变频3号冷却塔",null,312665.3,312829.3,1,164,0.68899999999999995,112.996]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4476.3799999999937},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3084.2258199999956}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",302.3,303.7,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":111.99999999999818},0.68899999999999995,77.167999999998742]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1405,1413.2,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":164.00000000000091},0.68899999999999995,112.99600000000062]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",1001.6,1007.9,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":125.99999999999909},0.68899999999999995,86.813999999999368]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",608.20000000000005,612,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":75.999999999999091},0.68899999999999995,52.363999999999372]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":477.99999999999727},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":329.34199999999805}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",4116,4131,1,{"$f":"E24-D24","v":15},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":65.849999999999994}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",4529,4557,1,{"$f":"E25-D25","v":28},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":122.91999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":43},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":188.76999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,44065,44278,1,{"$f":"E28-D28","v":213},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1180.02}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":213},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1180.02}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2756.7,2773.1,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":16.400000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":11.299600000000062}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":16.400000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":11.299600000000062}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1461,1468,1,{"$f":"E33-D33","v":7},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":30.729999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":7},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":30.729999999999997}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4824.3874199999937}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.9..24","index":163,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 9月 24日   "]
["最低气温：24℃，最高气温：30℃ ，      住房量：69间"]
["宴会/会议  无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,172808,174449.44,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1641.4400000000023},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1130.9521600000014}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,58594.5,59354.07,1,759.56999999999971,0.68899999999999995,523.34372999999971]
["电表","4号冷冻泵",null,11445.54,11445.54,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,63506.28,64384.5,1,878.22000000000116,0.68899999999999995,605.09358000000077]
["电表","4号冷却泵",null,23427.84,23427.84,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,159200.20000000001,159252.6,1,52.399999999994179,0.68899999999999995,36.103599999995986]
["电表","变频2号冷却塔",null,334954.8,335101.09999999998,1,146.29999999998836,0.68899999999999995,100.80069999999198]
["电表","变频3号冷却塔",null,312829.3,312829.7,1,0.40000000002328306,0.68899999999999995,0.27560000001604201]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":3478.330000000009},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2396.5693700000056}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",303.7,305,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":104.00000000000091},0.68899999999999995,71.656000000000617]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1413.2,1421.7,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":170},0.68899999999999995,117.13]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",1007.9,1013.4,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":110},0.68899999999999995,75.789999999999992]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",612,615.79999999999995,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":75.999999999999091},0.68899999999999995,52.363999999999372]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":460},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":316.93999999999994}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",4131,4147,1,{"$f":"E24-D24","v":16},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":70.239999999999995}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",4557,4571,1,{"$f":"E25-D25","v":14},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":61.459999999999994}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":30},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":131.69999999999999}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,44278,44476,1,{"$f":"E28-D28","v":198},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1096.92}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":198},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1096.92}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2773.1,2788.2,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":15.099999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":10.403899999999936}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":15.099999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":10.403899999999936}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1468,1475,1,{"$f":"E33-D33","v":7},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":30.729999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":7},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":30.729999999999997}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":3983.2632700000054}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.9..25","index":164,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 9月 25日   "]
["最低气温：24℃，最高气温：34℃ ，      住房量：87间"]
["宴会/会议  奥尔良波士顿上午有酒店培训会议"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,174449.44,175892,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1442.5599999999977},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":993.92383999999834}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,59354.07,60030.720000000001,1,676.65000000000146,0.68899999999999995,466.21185000000099]
["电表","4号冷冻泵",null,11445.54,11448.14,1,2.5999999999985448,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":1.7913999999989971}]
["电表","变频5号冷却泵",null,64384.5,65184.959999999999,1,800.45999999999913,0.68899999999999995,551.51693999999941]
["电表","4号冷却泵",null,23427.84,23428.560000000001,1,0.72000000000116415,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0.49608000000080205}]
["电表","变频1号冷却塔",null,159252.6,159268.5,1,15.899999999994179,0.68899999999999995,10.955099999995989]
["电表","变频2号冷却塔",null,335101.09999999998,335165.7,1,64.600000000034925,0.68899999999999995,44.509400000024058]
["电表","变频3号冷却塔",null,312829.7,312949.59999999998,1,119.89999999996508,0.68899999999999995,82.611099999975934]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":3123.3899999999921},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2152.0157099999947}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",305,306.39999999999998,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":111.99999999999818},0.68899999999999995,77.167999999998742]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1421.7,1430.1,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":167.99999999999727},0.68899999999999995,115.75199999999811]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",1013.4,1017.7,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":86.000000000001364},0.68899999999999995,59.254000000000936]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",615.79999999999995,619.6,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":76.000000000001364},0.68899999999999995,52.364000000000935]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":441.99999999999818},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":304.5379999999987}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",4147,4156,1,{"$f":"E24-D24","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":39.51}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",4571,4594,1,{"$f":"E25-D25","v":23},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":100.97}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":32},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":140.47999999999999}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,44476,44662,1,{"$f":"E28-D28","v":186},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1030.44}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":186},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1030.44}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2788.2,2803,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":14.800000000000182},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":10.197200000000125}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":14.800000000000182},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":10.197200000000125}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1475,1484,1,{"$f":"E33-D33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":39.51}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":39.51}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":3677.1809099999937}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.9..26","index":165,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 9月 26日   "]
["最低气温：25℃，最高气温：35℃ ，      住房量：105间"]
["宴会/会议  奥尔良波士顿上午有酒店培训会议"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,175892,178290.72,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2398.7200000000012},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1652.7180800000008}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,60030.720000000001,60728.01,1,697.29000000000087,0.68899999999999995,480.43281000000059]
["电表","4号冷冻泵",null,11448.14,11640.54,1,192.40000000000146,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":132.563600000001}]
["电表","变频5号冷却泵",null,65184.959999999999,66021.27,1,836.31000000000495,0.68899999999999995,576.21759000000338]
["电表","4号冷却泵",null,23428.560000000001,23819.79,1,391.22999999999956,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":269.55746999999968}]
["电表","变频1号冷却塔",null,159268.5,159362.1,1,93.600000000005821,0.68899999999999995,64.490400000004001]
["电表","变频2号冷却塔",null,335165.7,335238.8,1,73.099999999976717,0.68899999999999995,50.365899999983952]
["电表","变频3号冷却塔",null,312949.59999999998,313019.8,1,70.200000000011642,0.68899999999999995,48.367800000008017]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4752.8500000000022},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3274.7136500000011}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",306.39999999999998,307.7,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":104.00000000000091},0.68899999999999995,71.656000000000617]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1430.1,1438.4,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":166.00000000000364},0.68899999999999995,114.3740000000025]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",1017.7,1024.4000000000001,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":134.00000000000091},0.68899999999999995,92.326000000000619]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",619.6,623.5,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":77.999999999999545},0.68899999999999995,53.741999999999685]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":482.000000000005},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":332.09800000000342}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",4156,4172,1,{"$f":"E24-D24","v":16},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":70.239999999999995}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",4594,4624,1,{"$f":"E25-D25","v":30},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":131.69999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":46},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":201.94}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,44662,44839,1,{"$f":"E28-D28","v":177},5.54,{"$f":"G28*H28","v":980.58}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":177},5.54,{"$f":"I28+I29","v":980.58}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2803,2818,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":15},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":10.334999999999999}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":15},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":10.334999999999999}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1484,1491,1,{"$f":"E33-D33","v":7},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":30.729999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":7},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":30.729999999999997}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4830.3966500000042}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.9..27","index":166,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 9月27日   "]
["最低气温：25℃，最高气温：35℃ ，      住房量：110间"]
["宴会/会议  无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,178290.72,180373.44,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2082.7200000000012},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1434.9940800000006}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,60728.01,61517.61,1,789.59999999999854,0.68899999999999995,544.03439999999898]
["电表","4号冷冻泵",null,11640.54,11640.54,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,66021.27,67043.34,1,1022.0699999999924,0.68899999999999995,704.20622999999478]
["电表","4号冷却泵",null,23819.79,23819.79,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,159362.1,159500.29999999999,1,138.19999999998254,0.68899999999999995,95.219799999987956]
["电表","变频2号冷却塔",null,335238.8,335287.5,1,48.700000000011642,0.68899999999999995,33.55430000000802]
["电表","变频3号冷却塔",null,313019.8,313079.8,1,60,0.68899999999999995,41.339999999999996]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4141.2899999999863},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2853.3488099999904}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",307.7,309.2,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":120},0.68899999999999995,82.679999999999993]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1438.4,1447,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":171.99999999999818},0.68899999999999995,118.50799999999873]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",1024.4000000000001,1030,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":111.99999999999818},0.68899999999999995,77.167999999998742]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",623.5,627.29999999999995,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":75.999999999999091},0.68899999999999995,52.363999999999372]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":479.99999999999545},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":330.71999999999684}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",4172,4189,1,{"$f":"E24-D24","v":17},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":74.63}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",4624,4648,1,{"$f":"E25-D25","v":24},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":105.35999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":41},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":179.98999999999998}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,44839,45034,1,{"$f":"E28-D28","v":195},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1080.3}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":195},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1080.3}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2818,2833.1,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":15.099999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":10.403899999999936}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":15.099999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":10.403899999999936}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1491,1499,1,{"$f":"E33-D33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":35.119999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":35.119999999999997}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4489.8827099999871}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.9..28","index":167,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 9月28日   "]
["最低气温：24℃，最高气温：35℃ ，      住房量：166间"]
["宴会/会议  3厅下午有会议.宴会1.2厅有晚宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,180373.44,183254.88,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2881.4400000000023},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1985.3121600000015}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,61517.61,62311.98,1,794.37000000000262,0.68899999999999995,547.32093000000179]
["电表","4号冷冻泵",null,11640.54,11640.54,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,67043.34,67985.13,1,941.79000000000815,0.68899999999999995,648.89331000000561]
["电表","4号冷却泵",null,23819.79,24148.92,1,329.12999999999738,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":226.77056999999817}]
["电表","变频1号冷却塔",null,159500.29999999999,159590.79999999999,1,90.5,0.68899999999999995,62.354499999999994]
["电表","变频2号冷却塔",null,335287.5,335377.59999999998,1,90.099999999976717,0.68899999999999995,62.078899999983953]
["电表","变频3号冷却塔",null,313079.8,313183.09999999998,1,103.29999999998836,0.68899999999999995,71.173699999991968]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":5230.6299999999756},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3603.9040699999832}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",309.2,311,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":144.00000000000091},0.68899999999999995,99.216000000000619]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1447,1455.6,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":171.99999999999818},0.68899999999999995,118.50799999999873]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",1030,1036.4000000000001,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":128.00000000000182},0.68899999999999995,88.192000000001244]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",627.29999999999995,631.1,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":76.000000000001364},0.68899999999999995,52.364000000000935]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":520.00000000000227},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":358.28000000000156}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",4189,4212,1,{"$f":"E24-D24","v":23},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":100.97}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",4648,4675,1,{"$f":"E25-D25","v":27},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":118.52999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":50},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":219.5}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,45034,45231,1,{"$f":"E28-D28","v":197},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1091.3800000000001}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":197},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1091.3800000000001}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2833.1,2848.9,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":15.800000000000182},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":10.886200000000125}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":15.800000000000182},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":10.886200000000125}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1499,1507,1,{"$f":"E33-D33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":35.119999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":35.119999999999997}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5319.0702699999847}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.9..29","index":168,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 9月29日   "]
["最低气温：25℃，最高气温：35℃ ，      住房量：120间"]
["宴会/会议  无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,183254.88,185302.39999999999,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2047.5199999999895},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1410.7412799999927}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,62311.98,63061.71,1,749.72999999999593,0.68899999999999995,516.5639699999972]
["电表","4号冷冻泵",null,11640.54,11640.54,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,67985.13,68945.399999999994,1,960.26999999998952,0.68899999999999995,661.62602999999274]
["电表","4号冷却泵",null,24148.92,24148.92,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,159590.79999999999,159680.9,1,90.100000000005821,0.68899999999999995,62.078900000004005]
["电表","变频2号冷却塔",null,335377.59999999998,335458.40000000002,1,80.800000000046566,0.68899999999999995,55.67120000003208]
["电表","变频3号冷却塔",null,313183.09999999998,313245.90000000002,1,62.800000000046566,0.68899999999999995,43.269200000032079]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":3991.2200000000739},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2749.9505800000506}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",311,312.8,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":144.00000000000091},0.68899999999999995,99.216000000000619]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1455.6,1464.1,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":170},0.68899999999999995,117.13]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",1036.4000000000001,1041.7,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":105.99999999999909},0.68899999999999995,73.033999999999367]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",631.1,634.9,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":75.999999999999091},0.68899999999999995,52.363999999999372]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":495.99999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":341.74399999999935}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",4212,4234,1,{"$f":"E24-D24","v":22},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":96.58}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",4675,4690,1,{"$f":"E25-D25","v":15},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":65.849999999999994}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":37},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":162.43}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,45231,45476,1,{"$f":"E28-D28","v":245},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1357.3}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":245},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1357.3}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2848.9,2866.8,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":17.900000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":12.333100000000062}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":17.900000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":12.333100000000062}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1507,1516,1,{"$f":"E33-D33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":39.51}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":39.51}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4663.2676800000499}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.9.30","index":169,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 9月30日   "]
["最低气温：24℃，最高气温：35℃ ，      住房量：110间"]
["宴会/会议  无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,185302.39999999999,187670.56,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2368.1600000000035},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1631.6622400000024}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,63061.71,63956.91,1,895.20000000000437,0.68899999999999995,616.79280000000301]
["电表","4号冷冻泵",null,11640.54,11640.54,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,68945.399999999994,69893.64,1,948.24000000000524,0.68899999999999995,653.33736000000351]
["电表","4号冷却泵",null,24148.92,24148.92,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,159680.9,159814.9,1,134,0.68899999999999995,92.325999999999993]
["电表","变频2号冷却塔",null,335458.40000000002,335542.40000000002,1,84,0.68899999999999995,57.875999999999998]
["电表","变频3号冷却塔",null,313245.90000000002,313351,1,105.09999999997672,0.68899999999999995,72.413899999983954]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4534.6999999999898},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3124.4082999999932}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",312.8,314.5,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":135.99999999999909},0.68899999999999995,93.703999999999368]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1464.1,1472.7,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":172.00000000000273},0.68899999999999995,118.50800000000187]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",1041.7,1047.0999999999999,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":107.99999999999727},0.68899999999999995,74.411999999998116]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",634.9,638.70000000000005,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":76.000000000001364},0.68899999999999995,52.364000000000935]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":492.00000000000045},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":338.98800000000028}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",4234,4255,1,{"$f":"E24-D24","v":21},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":92.19}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",4690,4722,1,{"$f":"E25-D25","v":32},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":140.47999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":53},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":232.67}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,45476,45733,1,{"$f":"E28-D28","v":257},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1423.78}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":257},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1423.78}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2866.8,2886.3,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":19.5},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":13.435499999999999}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":19.5},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":13.435499999999999}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1516,1526,1,{"$f":"E33-D33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":43.9}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":43.9}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5177.181799999993}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.10.1","index":170,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 10月1日   "]
["最低气温：24℃，最高气温：35℃ ，      住房量：203间"]
["宴会/会议  3厅.昌盛轩有午宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,187670.56,190185.60000000001,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2515.0400000000081},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1732.8625600000055}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,63956.91,64959.72,1,1002.8099999999977,0.68899999999999995,690.93608999999833]
["电表","4号冷冻泵",null,11640.54,11640.54,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,69893.64,70883.820000000007,1,990.18000000000757,0.68899999999999995,682.23402000000522]
["电表","4号冷却泵",null,24148.92,24283.89,1,134.97000000000116,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":92.994330000000801}]
["电表","变频1号冷却塔",null,159814.9,159979.4,1,164.5,0.68899999999999995,113.34049999999999]
["电表","变频2号冷却塔",null,335542.40000000002,335652.8,1,110.39999999996508,0.68899999999999995,76.06559999997593]
["电表","变频3号冷却塔",null,313351,313416.8,1,65.799999999988358,0.68899999999999995,45.336199999991976]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4983.699999999968},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3433.7692999999776}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",314.5,317,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":200},0.68899999999999995,137.79999999999998]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1472.7,1481.4,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":174.00000000000091},0.68899999999999995,119.88600000000062]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",1047.0999999999999,1053.0999999999999,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":120},0.68899999999999995,82.679999999999993]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",638.70000000000005,642.5,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":75.999999999999091},0.68899999999999995,52.363999999999372]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":570},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":392.72999999999996}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",4255,4291,1,{"$f":"E24-D24","v":36},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":158.04}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",4722,4751,1,{"$f":"E25-D25","v":29},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":127.30999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":65},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":285.34999999999997}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,45733,45893,1,{"$f":"E28-D28","v":160},5.54,{"$f":"G28*H28","v":886.4}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":160},5.54,{"$f":"I28+I29","v":886.4}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2886.3,2900,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":13.699999999999818},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":9.4392999999998732}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":13.699999999999818},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":9.4392999999998732}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1526,1534,1,{"$f":"E33-D33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":35.119999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":35.119999999999997}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5042.8085999999776}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.10.2","index":171,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 10月2日   "]
["最低气温：25℃，最高气温：35℃ ，      住房量：283间"]
["宴会/会议  3厅.1.2厅 大堂吧有午宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,190185.60000000001,192935.36,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2749.7599999999802},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1894.5846399999862}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,64959.72,65827.86,1,868.13999999999942,0.68899999999999995,598.14845999999955]
["电表","4号冷冻泵",null,11640.54,11640.54,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,70883.820000000007,71651.429999999993,1,767.60999999998603,0.68899999999999995,528.88328999999032]
["电表","4号冷却泵",null,24283.89,24690.48,1,406.59000000000015,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":280.14051000000006}]
["电表","变频1号冷却塔",null,159979.4,160142.29999999999,1,162.89999999999418,0.68899999999999995,112.23809999999598]
["电表","变频2号冷却塔",null,335652.8,335691.4,1,38.600000000034925,0.68899999999999995,26.59540000002406]
["电表","变频3号冷却塔",null,313416.8,313494.40000000002,1,77.600000000034925,0.68899999999999995,53.466400000024059]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":5071.2000000000298},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3494.0568000000203}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",317,320.10000000000002,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":248.00000000000182},0.68899999999999995,170.87200000000124]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1481.4,1490.3,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":177.99999999999727},0.68899999999999995,122.64199999999811]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",1053.0999999999999,1059.4000000000001,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":126.00000000000364},0.68899999999999995,86.814000000002494]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",642.5,646.4,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":77.999999999999545},0.68899999999999995,53.741999999999685]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":630.00000000000227},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":434.07000000000147}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",4291,4344,1,{"$f":"E24-D24","v":53},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":232.67}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",4751,4786,1,{"$f":"E25-D25","v":35},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":153.64999999999998}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":88},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":386.31999999999994}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,45893,46198,1,{"$f":"E28-D28","v":305},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1689.7}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":305},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1689.7}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2900,2922.9,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":22.900000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":15.778100000000061}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":22.900000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":15.778100000000061}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1534,1545,1,{"$f":"E33-D33","v":11},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":48.29}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":11},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":48.29}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":6068.2149000000218}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.10.3","index":172,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 10月3日   "]
["最低气温：23℃，最高气温：35℃ ，      住房量：280间"]
["宴会/会议  3厅.1.2厅 大堂吧有午宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,192935.36,196101.28,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":3165.9200000000128},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":2181.3188800000084}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,65827.86,66972.570000000007,1,1144.7100000000064,0.68899999999999995,788.70519000000434]
["电表","4号冷冻泵",null,11640.54,11640.54,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,71651.429999999993,72668.67,1,1017.2400000000052,0.68899999999999995,700.87836000000357]
["电表","4号冷却泵",null,24690.48,24859.5,1,169.02000000000044,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":116.4547800000003}]
["电表","变频1号冷却塔",null,160142.29999999999,160274.1,1,131.80000000001746,0.68899999999999995,90.810200000012031]
["电表","变频2号冷却塔",null,335691.4,335772,1,80.599999999976717,0.68899999999999995,55.533399999983956]
["电表","变频3号冷却塔",null,313494.40000000002,313549.8,1,55.399999999965075,0.68899999999999995,38.170599999975934]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":5764.6899999999841},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3971.8714099999888}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",320.10000000000002,323.2,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":247.99999999999727},0.68899999999999995,170.87199999999811]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1490.3,1499.2,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":178.00000000000182},0.68899999999999995,122.64200000000125]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",1059.4000000000001,1066.7,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":145.99999999999909},0.68899999999999995,100.59399999999937]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",646.4,6503,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":117132},0.68899999999999995,80703.947999999989]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":117704},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":81098.055999999982}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",4344,4403,1,{"$f":"E24-D24","v":59},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":259.01}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",4786,1499.2,1,{"$f":"E25-D25","v":-3286.8},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":-14429.052}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":-3227.8},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":-14170.041999999999}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,46198,46563,1,{"$f":"E28-D28","v":365},5.54,{"$f":"G28*H28","v":2022.1}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":365},5.54,{"$f":"I28+I29","v":2022.1}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2922.9,2949.5,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":26.599999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":18.327399999999937}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":26.599999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":18.327399999999937}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1545,1559,1,{"$f":"E33-D33","v":14},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":61.459999999999994}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":14},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":61.459999999999994}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":73001.77280999998}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.10.4","index":173,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 10月4日   "]
["最低气温：22℃，最高气温：33℃ ，      住房量：243间"]
["宴会/会议  宴会三厅有午宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,196101.28,199001.60000000001,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2900.320000000007},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1998.3204800000046}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,66972.570000000007,68000.91,1,1028.3399999999965,0.68899999999999995,708.52625999999759]
["电表","4号冷冻泵",null,11640.54,11640.54,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,72668.67,73364.52,1,695.85000000000582,0.68899999999999995,479.44065000000398]
["电表","4号冷却泵",null,24859.5,25312.65,1,453.15000000000146,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":312.22035000000096}]
["电表","变频1号冷却塔",null,160274.1,160393.60000000001,1,119.5,0.68899999999999995,82.335499999999996]
["电表","变频2号冷却塔",null,335772,335853.4,1,81.400000000023283,0.68899999999999995,56.084600000016039]
["电表","变频3号冷却塔",null,313549.8,313641.8,1,92,0.68899999999999995,63.387999999999998]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":5370.5600000000341},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3700.3158400000234}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",323.2,326,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":224.00000000000091},0.68899999999999995,154.33600000000061]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1499.2,1508.5,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":185.99999999999909},0.68899999999999995,128.15399999999937]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",1066.7,1073.2,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":130},0.68899999999999995,89.57]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",6503,6542,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":780},0.68899999999999995,537.41999999999996]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":1320},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":909.48}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",4403,4455,1,{"$f":"E24-D24","v":52},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":228.27999999999997}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",1499.2,4861,1,{"$f":"E25-D25","v":3361.8},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":14758.302}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":3413.8},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":14986.582}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,46563,46920,1,{"$f":"E28-D28","v":357},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1977.78}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":357},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1977.78}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2949.5,2976.3,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":26.800000000000182},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":18.465200000000124}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":26.800000000000182},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":18.465200000000124}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1559,1574,1,{"$f":"E33-D33","v":15},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":65.849999999999994}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":15},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":65.849999999999994}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":21658.473040000019}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.10.5","index":174,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 10月5日   "]
["最低气温：23℃，最高气温：35℃ ，      住房量：171间"]
["宴会/会议  宴会三厅 1.2厅.大堂吧.昌盛轩有午宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,199001.60000000001,201655.04000000001,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2653.4400000000023},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1828.2201600000014}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,68000.91,68983.679999999993,1,982.76999999998952,0.68899999999999995,677.12852999999268]
["电表","4号冷冻泵",null,11640.54,11640.54,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,73364.52,74381.070000000007,1,1016.5500000000029,0.68899999999999995,700.40295000000197]
["电表","4号冷却泵",null,25312.65,25843.5,1,530.84999999999854,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":365.75564999999898}]
["电表","变频1号冷却塔",null,160393.60000000001,160557.79999999999,1,164.19999999998254,0.68899999999999995,113.13379999998796]
["电表","变频2号冷却塔",null,335853.4,335934.8,1,81.399999999965075,0.68899999999999995,56.084599999975936]
["电表","变频3号冷却塔",null,313641.8,313711.8,1,70,0.68899999999999995,48.23]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":5499.2099999999409},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3788.9556899999593}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",326,328.5,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":200},0.68899999999999995,137.79999999999998]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1508.5,1516.7,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":164.00000000000091},0.68899999999999995,112.99600000000062]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",1073.2,1079.4000000000001,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":124.00000000000091},0.68899999999999995,85.436000000000618]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",654.20000000000005,658,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":75.999999999999091},0.68899999999999995,52.363999999999372]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":564.00000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":388.59600000000057}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",4455,4455,1,{"$f":"E24-D24","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":0}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",4861,4861,1,{"$f":"E25-D25","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":0}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":0}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,46920,47266,1,{"$f":"E28-D28","v":346},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1916.84}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":346},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1916.84}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",2976.3,3001.1,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":24.799999999999727},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":17.087199999999811}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":24.799999999999727},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":17.087199999999811}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1574,1586,1,{"$f":"E33-D33","v":12},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":52.679999999999993}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":12},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":52.679999999999993}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":6164.1588899999606}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.10.6","index":175,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 10月6日   "]
["最低气温：24℃，最高气温：36℃ ，      住房量：140间"]
["宴会/会议  宴会三厅有午宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,201655.04000000001,203907.36,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2252.3199999999779},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1551.8484799999846}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,68983.679999999993,69715.95,1,732.27000000000407,0.68899999999999995,504.53403000000276]
["电表","4号冷冻泵",null,11640.54,11640.54,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,74381.070000000007,75412.95,1,1031.8799999999901,0.68899999999999995,710.96531999999308]
["电表","4号冷却泵",null,25843.5,25843.5,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,160557.79999999999,160718.20000000001,1,160.40000000002328,0.68899999999999995,110.51560000001604]
["电表","变频2号冷却塔",null,335934.8,336013.3,1,78.5,0.68899999999999995,54.086499999999994]
["电表","变频3号冷却塔",null,313711.8,313764.8,1,53,0.68899999999999995,36.516999999999996]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4308.3699999999953},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2968.4669299999964}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",328.5,330.3,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":144.00000000000091},0.68899999999999995,99.216000000000619]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1516.7,1525.4,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":174.00000000000091},0.68899999999999995,119.88600000000062]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",1079.4000000000001,1084.8,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":107.99999999999727},0.68899999999999995,74.411999999998116]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",658,661.8,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":75.999999999999091},0.68899999999999995,52.363999999999372]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":501.99999999999818},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":345.87799999999868}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",4455,4515,1,{"$f":"E24-D24","v":60},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":263.39999999999998}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",4861,4921,1,{"$f":"E25-D25","v":60},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":263.39999999999998}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":120},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":526.79999999999995}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,47266,47524,1,{"$f":"E28-D28","v":258},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1429.32}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":258},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1429.32}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",3001.1,3020.1,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":19},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":13.090999999999999}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":19},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":13.090999999999999}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1586,1596,1,{"$f":"E33-D33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":43.9}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":43.9}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5327.4559299999946}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.10.7","index":176,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 10月7日   "]
["最低气温：25℃，最高气温：36℃ ，      住房量：112间"]
["宴会/会议  豪生厅下午有会议.大堂吧有晚宴"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,203907.36,206336.16,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2428.8000000000175},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1673.443200000012}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,69715.95,70458.17,1,742.22000000000116,0.68899999999999995,511.38958000000076]
["电表","4号冷冻泵",null,11640.54,11640.54,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,75412.95,76386.78,1,973.83000000000175,0.68899999999999995,670.96887000000117]
["电表","4号冷却泵",null,25843.5,26118.27,1,274.77000000000044,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":189.31653000000028}]
["电表","变频1号冷却塔",null,160718.20000000001,160833.79999999999,1,115.59999999997672,0.68899999999999995,79.648399999983951]
["电表","变频2号冷却塔",null,336013.3,336074,1,60.700000000011642,0.68899999999999995,41.822300000008021]
["电表","变频3号冷却塔",null,313764.8,313831.18,1,66.380000000004657,0.68899999999999995,45.735820000003201]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4662.3000000000138},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3212.3247000000092}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",330.3,332.1,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":144.00000000000091},0.68899999999999995,99.216000000000619]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1525.4,1533.9,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":170},0.68899999999999995,117.13]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",1084.8,1090.3,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":110},0.68899999999999995,75.789999999999992]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",661.8,665.7,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":78.000000000001819},0.68899999999999995,53.742000000001248]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":502.00000000000273},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":345.87800000000192}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",4515,4541,1,{"$f":"E24-D24","v":26},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":114.13999999999999}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",4921,4947,1,{"$f":"E25-D25","v":26},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":114.13999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":52},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":228.27999999999997}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,47524,47785,1,{"$f":"E28-D28","v":261},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1445.94}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":261},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1445.94}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",3020.1,3039,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":18.900000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":13.022100000000062}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":18.900000000000091},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":13.022100000000062}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1596,1607,1,{"$f":"E33-D33","v":11},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":48.29}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":11},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":48.29}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":5293.734800000012}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.10.8","index":177,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 10月8日   "]
["最低气温：25℃，最高气温：36℃ ，      住房量：83间"]
["宴会/会议  无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,206336.16,208213.92,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1877.7600000000093},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1293.7766400000064}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,70458.17,71208.539999999994,1,750.36999999999534,0.68899999999999995,517.00492999999676]
["电表","4号冷冻泵",null,11640.54,11640.54,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,76386.78,77323.350000000006,1,936.57000000000698,0.68899999999999995,645.2967300000048]
["电表","4号冷却泵",null,26118.27,26118.27,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,160833.79999999999,160929.1,1,95.300000000017462,0.68899999999999995,65.661700000012033]
["电表","变频2号冷却塔",null,336074,336091.9,1,17.900000000023283,0.68899999999999995,12.33310000001604]
["电表","变频3号冷却塔",null,313831.18,313905.90000000002,1,74.720000000030268,0.68899999999999995,51.482080000020851]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":3752.6200000000827},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2585.5551800000571}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",332.1,333.8,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":135.99999999999909},0.68899999999999995,93.703999999999368]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1533.9,1542.2,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":165.99999999999909},0.68899999999999995,114.37399999999937]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",1090.3,1095,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":94.000000000000909},0.68899999999999995,64.766000000000616]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",665.7,669.4,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":73.999999999998636},0.68899999999999995,50.985999999999059]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":469.99999999999773},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":323.82999999999845}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",4541,4561,1,{"$f":"E24-D24","v":20},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":87.8}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",4947,4964,1,{"$f":"E25-D25","v":17},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":74.63}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":37},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":162.43}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,47785,48006,1,{"$f":"E28-D28","v":221},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1224.3399999999999}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":221},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1224.3399999999999}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",3039,3055.8,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":16.800000000000182},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":11.575200000000125}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":16.800000000000182},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":11.575200000000125}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1607,1615,1,{"$f":"E33-D33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":35.119999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":35.119999999999997}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4342.8503800000553}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.10.9","index":178,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5]]}
[]
["  2025年 10月9日   "]
["最低气温：23℃，最高气温：35℃ ，      住房量：79间"]
["宴会/会议  无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,208213.92,210211.3,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1997.3799999999756},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1376.1948199999831}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,71208.539999999994,71954.100000000006,1,745.56000000001222,0.68899999999999995,513.69084000000839]
["电表","4号冷冻泵",null,11640.54,11640.54,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,77323.350000000006,78223.95,1,900.59999999999127,0.68899999999999995,620.51339999999391]
["电表","4号冷却泵",null,26118.27,26118.27,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,160929.1,160972.6,1,43.5,0.68899999999999995,29.971499999999999]
["电表","变频2号冷却塔",null,336091.9,336147.6,1,55.699999999953434,0.68899999999999995,38.37729999996791]
["电表","变频3号冷却塔",null,313905.90000000002,313945.09999999998,1,39.199999999953434,0.68899999999999995,27.008799999967913]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":3781.9399999998859},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2605.7566599999209}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",333.8,335.1,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":104.00000000000091},0.68899999999999995,71.656000000000617]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1542.2,1549.2,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":140},0.68899999999999995,96.46]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",1095,1099.4000000000001,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":88.000000000001819},0.68899999999999995,60.632000000001248]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",669.4,672.5,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":62.000000000000455},0.68899999999999995,42.718000000000309]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":394.00000000000318},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":271.46600000000217}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",4561,4575,1,{"$f":"E24-D24","v":14},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":61.459999999999994}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",4964,4981,1,{"$f":"E25-D25","v":17},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":74.63}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":31},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":136.08999999999997}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,48006,48201,1,{"$f":"E28-D28","v":195},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1080.3}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":195},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1080.3}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",3055.8,3070.5,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":14.699999999999818},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":10.128299999999873}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":14.699999999999818},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":10.128299999999873}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1615,1620,1,{"$f":"E33-D33","v":5},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":21.95}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":5},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":21.95}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4125.6909599999235}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.10.10","index":179,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8]]}
[]
["  2025年 10月10日   "]
["最低气温：22℃，最高气温：35℃ ，      住房量：110间"]
["宴会/会议  无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,210211.3,212045.6,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":1834.3000000000175},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1263.832700000012}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,71954.100000000006,72694,1,739.89999999999418,0.68899999999999995,509.79109999999594]
["电表","4号冷冻泵",null,11640.54,11640.54,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,78223.95,78664.800000000003,1,440.85000000000582,0.68899999999999995,303.74565000000399]
["电表","4号冷却泵",null,26118.27,26729.5,1,611.22999999999956,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":421.13746999999967}]
["电表","变频1号冷却塔",null,160972.6,161059.5,1,86.899999999994179,0.68899999999999995,59.874099999995984]
["电表","变频2号冷却塔",null,336147.6,336205.5,1,57.900000000023283,0.68899999999999995,39.893100000016041]
["电表","变频3号冷却塔",null,313945.09999999998,313979.59999999998,1,34.5,0.68899999999999995,23.770499999999998]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":3805.5800000000345},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2622.0446200000238}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",335.1,336.8,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":135.99999999999909},0.68899999999999995,93.703999999999368]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1549.2,1557.7,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":170},0.68899999999999995,117.13]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",1099.4000000000001,1103.9000000000001,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":90},0.68899999999999995,62.01]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",672.5,676.3,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":75.999999999999091},0.68899999999999995,52.363999999999372]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":471.99999999999818},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":325.20799999999872}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",4575,4593,1,{"$f":"E24-D24","v":18},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":79.02}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",4981,5001,1,{"$f":"E25-D25","v":20},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":87.8}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":38},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":166.82}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,48201,48373,1,{"$f":"E28-D28","v":172},5.54,{"$f":"G28*H28","v":952.88}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":172},5.54,{"$f":"I28+I29","v":952.88}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",3070.5,3084.2,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":13.699999999999818},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":9.4392999999998732}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":13.699999999999818},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":9.4392999999998732}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1620,1629,1,{"$f":"E33-D33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":39.51}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":39.51}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4115.901920000023}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.10.11","index":180,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5]]}
[]
["  2025年 10月11日   "]
["最低气温：25℃，最高气温：34℃ ，      住房量：187间"]
["宴会/会议  西餐厅有晚宴.昆斯晚上有会议"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,212045.6,214380,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2334.3999999999942},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1608.4015999999958}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,72694,73608.63,1,914.63000000000466,0.68899999999999995,630.18007000000318]
["电表","4号冷冻泵",null,11640.54,11640.54,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,78664.800000000003,79231.44,1,566.63999999999942,0.68899999999999995,390.41495999999955]
["电表","4号冷却泵",null,26729.5,27108.99,1,379.4900000000016,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":261.46861000000109}]
["电表","变频1号冷却塔",null,161059.5,161147.29999999999,1,87.799999999988358,0.68899999999999995,60.494199999991977]
["电表","变频2号冷却塔",null,336205.5,336287.1,1,81.599999999976717,0.68899999999999995,56.222399999983956]
["电表","变频3号冷却塔",null,313979.59999999998,314019.09999999998,1,39.5,0.68899999999999995,27.215499999999999]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4404.0599999999649},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":3034.3973399999754}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",336.8,339.4,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":207.99999999999727},0.68899999999999995,143.31199999999811]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1557.7,1567.8,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":201.99999999999818},0.68899999999999995,139.17799999999875]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",1103.9000000000001,1109,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":101.99999999999818},0.68899999999999995,70.277999999998741]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",676.3,680.7,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":88.000000000001819},0.68899999999999995,60.632000000001248]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":599.99999999999545},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":413.39999999999685}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",4593,4616,1,{"$f":"E24-D24","v":23},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":100.97}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",5001,5026,1,{"$f":"E25-D25","v":25},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":109.74999999999999}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":48},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":210.71999999999997}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,48373,48560,1,{"$f":"E28-D28","v":187},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1035.98}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":187},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1035.98}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",3084.2,3099.4,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":15.200000000000273},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":10.472800000000188}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":15.200000000000273},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":10.472800000000188}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1629,1637,1,{"$f":"E33-D33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":35.119999999999997}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":8},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":35.119999999999997}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4740.090139999973}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.10.12","index":181,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[31,0,31,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5]]}
[]
["  2025年 10月12日   "]
["最低气温：23℃，最高气温：33℃ ，      住房量：88间"]
["宴会/会议  西餐厅有午宴.昆斯上午有会议.奥尔良波士顿.昆西下午有会议"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,214380,216471.52,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2091.5199999999895},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1441.0572799999927}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,73608.63,74371.13,1,762.5,0.68899999999999995,525.36249999999995]
["电表","4号冷冻泵",null,11640.54,11640.54,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,79231.44,80204.13,1,972.69000000000233,0.68899999999999995,670.18341000000157]
["电表","4号冷却泵",null,27108.99,27108.99,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,161147.29999999999,161191.6,1,44.300000000017462,0.68899999999999995,30.52270000001203]
["电表","变频2号冷却塔",null,336287.1,336336.4,1,49.300000000046566,0.68899999999999995,33.967700000032082]
["电表","变频3号冷却塔",null,314019.09999999998,314102.59999999998,1,83.5,0.68899999999999995,57.531499999999994]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":4003.8100000000559},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2758.6250900000382}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",339.4,341.4,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":160},0.68899999999999995,110.24]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1567.8,1576.2,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":168.00000000000182},0.68899999999999995,115.75200000000125]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",1109,1113.8,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":95.999999999999091},0.68899999999999995,66.143999999999366]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",680.7,684.5,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":75.999999999999091},0.68899999999999995,52.363999999999372]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":500},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":344.49999999999994}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",4616,4634,1,{"$f":"E24-D24","v":18},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":79.02}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",5026,5046,1,{"$f":"E25-D25","v":20},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":87.8}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":38},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":166.82}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,48560,48797,1,{"$f":"E28-D28","v":237},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1312.98}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":237},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1312.98}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",3099.4,3117.2,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":17.799999999999727},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":12.264199999999811}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":17.799999999999727},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":12.264199999999811}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1637,1646,1,{"$f":"E33-D33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":39.51}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":9},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":39.51}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4634.6992900000387}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.10.13","index":182,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,0,31,5],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[14,0,14,8],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[29,0,29,5],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8]]}
[]
["  2025年 10月13日   "]
["最低气温：24℃，最高气温：33℃ ，      住房量：108间"]
["宴会/会议  无"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,216471.52,218509.92,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":2038.4000000000233},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":1404.4576000000159}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,74371.13,75114.69,1,743.55999999999767,0.68899999999999995,512.31283999999835]
["电表","4号冷冻泵",null,11640.54,11640.54,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,80204.13,81149.19,1,945.05999999999767,0.68899999999999995,651.1463399999983]
["电表","4号冷却泵",null,27108.99,27108.99,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,161191.6,161196.4,1,4.7999999999883585,0.68899999999999995,3.3071999999919788]
["电表","变频2号冷却塔",null,336336.4,336407.5,1,71.099999999976717,0.68899999999999995,48.987899999983952]
["电表","变频3号冷却塔",null,314102.59999999998,314186.7,1,84.100000000034925,0.68899999999999995,57.944900000024056]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":3887.0200000000186},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":2678.156780000013}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",341.4,343.2,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":144.00000000000091},0.68899999999999995,99.216000000000619]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1576.2,1584.5,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":165.99999999999909},0.68899999999999995,114.37399999999937]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",1113.8,1117.8,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":80},0.68899999999999995,55.12]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",684.5,688.3,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":75.999999999999091},0.68899999999999995,52.363999999999372]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":465.99999999999909},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":321.07399999999933}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",4634,4651,1,{"$f":"E24-D24","v":17},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":74.63}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",5046,5062,1,{"$f":"E25-D25","v":16},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":70.239999999999995}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":33},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":144.87}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,48797,49050,1,{"$f":"E28-D28","v":253},5.54,{"$f":"G28*H28","v":1401.6200000000001}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":253},5.54,{"$f":"I28+I29","v":1401.6200000000001}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",3117.2,3135.9,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":18.700000000000273},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":12.884300000000186}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":18.700000000000273},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":12.884300000000186}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1646,1656,1,{"$f":"E33-D33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":43.9}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":10},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":43.9}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":4602.5050800000126}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]

{"sheet":"2025.10.14","index":183,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[37,7,37,8],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[38,7,38,8],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[34,6,34,8],[35,0,35,8],[36,0,40,0],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[19,0,19,5],[20,0,20,8],[25,0,25,5],[26,0,26,8],[29,0,29,5],[31,0,31,5],[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8],[13,0,13,5],[14,0,14,8]]}
[]
["  2025年 10月14日   "]
["最低气温：24℃，最高气温：33℃ ，      住房量：间"]
["宴会/会议  昆西 .1.2厅下午有会议"]
["名称","位置","编号","昨日读数","今日读数","倍率","合计","单价","费用"]
["电表","磁悬浮3号空调主机",null,218509.92,null,1,{"$f":"(E6-D6)*F6","v":-218509.92},0.68899999999999995,{"$f":"G6*H6","v":-150553.33488000001}]
["电表","变频5号冷冻泵",null,75114.69,null,1,-75114.69,0.68899999999999995,-51754.021409999994]
["电表","4号冷冻泵",null,11640.54,11640.54,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G8*H8","v":0}]
["电表","变频5号冷却泵",null,81149.19,null,1,-81149.19,0.68899999999999995,-55911.79191]
["电表","4号冷却泵",null,27108.99,27108.99,1,0,0.68899999999999995,{"$f":"G10*H10","v":0}]
["电表","变频1号冷却塔",null,161196.4,null,1,-161196.4,0.68899999999999995,-111064.31959999999]
["电表","变频2号冷却塔",null,336407.5,null,1,-336407.5,0.68899999999999995,-231784.76749999999]
["电表","变频3号冷却塔",null,314186.7,null,1,-314186.7,0.68899999999999995,-216474.63629999998]
["空调系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G12+G13","v":-1186564.3999999999},0.68899999999999995,{"$f":"I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13","v":-817542.87159999995}]
[]
["电表","三楼热泵控制柜","2025020 50017",343.2,null,80,{"$f":"(E16-D16)*F16","v":-27456},0.68899999999999995,-18917.183999999997]
["电表","三楼变频水泵控制柜","2024085 00211",1584.5,null,20,{"$f":"(E17-D17)*F17","v":-31690},0.68899999999999995,-21834.41]
["电表","洗衣房热泵控制柜","202502 05102",1117.8,null,20,{"$f":"(E18-D18)*F18","v":-22356},0.68899999999999995,-15403.284]
["电表","群楼中厨水泵控制柜","2025020 50063",688.3,null,20,{"$f":"(E19-D19)*F19","v":-13766},0.68899999999999995,-9484.7739999999994]
["热水热泵系统用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":-95268},0.68899999999999995,{"$f":"I16+I17+I18+I19","v":-65639.652000000002}]
[]
["水表","空调冷冻水",null,0,null,1,{"$f":"E22-D22","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G22*H22","v":0}]
["水表","空调冷却水",null,0,null,1,{"$f":"E23-D23","v":0},4.3899999999999997,{"$f":"G23*H23","v":0}]
["水表","三楼中、高区热水","M9A25024017786",4651,null,1,{"$f":"E24-D24","v":-4651},4.3899999999999997,{"$f":"G24*H24","v":-20417.89}]
["水表","群楼、中厨房热水","M9A25024017857",5062,null,1,{"$f":"E25-D25","v":-5062},4.3899999999999997,{"$f":"G25*H25","v":-22222.179999999997}]
["热水热泵系统用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G24+G25+G23+G22","v":-9713},4.3899999999999997,{"$f":"I24+I25+I23+I22","v":-42640.069999999992}]
[]
["燃气表（常用）","蒸汽发生器+采暖",null,49050,null,1,{"$f":"E28-D28","v":-49050},5.54,{"$f":"G28*H28","v":-271737}]
["燃气表（备用）","蒸汽发生器+采暖",null,18871,18871,1,{"$f":"(E29-D29)*F29","v":0},5.54,{"$f":"G29*H29","v":0}]
["蒸汽发生器+采暖用气总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G28+G29","v":-49050},5.54,{"$f":"I28+I29","v":-271737}]
["电表","蒸汽发生器+采暖","202011 500026",3135.9,null,1,{"$f":"(E31-D31)*F31","v":-3135.9},0.68899999999999995,{"$f":"G31*H31","v":-2160.6351}]
["蒸汽发生器+采暖用电总合计：",{"$nulls":5},{"$f":"G31","v":-3135.9},0.68899999999999995,{"$f":"G32*H32","v":-2160.6351}]
["水表","蒸汽发生器+采暖","F1A150610796",1656,null,1,{"$f":"E33-D33","v":-1656},4.3899999999999997,{"$f":"G33*H33","v":-7269.8399999999992}]
["蒸汽发生器用水总合计:",{"$nulls":5},{"$f":"G33","v":-1656},4.3899999999999997,{"$f":"G34*H34","v":-7269.8399999999992}]
["水、电、气费用总合计（水/电/气价预估单价,单价需以实际缴费为准）：",{"$nulls":5},{"$f":"I14++I20+I26+I30+I32+I34","v":-1206990.0686999999}]
[638]
["流量计量表","分项","昨日流量",null,"今日流量",null,"用量","备注"]
[null,"中央空调冷冻流量",0,null,0,null,{"$f":"E38-C38","v":0}]
[null,"中央空调冷却流量",0,null,0,null,{"$f":"E39-C39","v":0}]
[null,"中央空调采暖流量",0,null,0,null,{"$f":"E40-C40","v":0}]
[null,"蒸汽流量",0,null,0,null,{"$f":"E41-C41","v":0}]